# 中綴じフィニッシャーのホチキス針を交換する

ホチキスユニットのホチキス針を交換する
中とじユニットのホチキス針を交換する

ホチキス針でけがをしないように注意してください。

## ホチキスユニットのホチキス針を交換する

1
フィニッシャーの前カバーを開く
2
針ケースを引き出す
針ケースの緑色のつまみを持ってまっすぐ引き出してください。
3
針ケースから空の針カートリッジを取り出す
4
新しい針カートリッジを箱から取り出す
5
針ケースに新しい針カートリッジをセットする
6
針ケースの緑色のつまみを持って、奥まで押し込む
7
フィニッシャーの前カバーを閉じる

## 中とじユニットのホチキス針を交換する

##### 作業の前にご確認ください 製本トレイに用紙が排紙されている場合は、すべて取り除いてください。

1
フィニッシャーの前カバーを開く
2
中とじユニットを引き出す
3
針ケース（2つ）のレバーを手前に倒しながら取り出す
4
空の針カートリッジを取り外す
空の針カートリッジ上部の両側を持って、持ち上げて取り外します。
5
新しい針カートリッジを箱から取り出す
6
針ケースに新しい針カートリッジをセットする
7
針ケース（2つ）を中とじユニットに取り付ける
しっかり奥まで押し込んでください。
8
中とじユニットを押し込み、フィニッシャーの前カバーを閉じる
9
＜調整/メンテナンス＞ ＜動作調整＞ ＜中とじ針頭出し＞ ＜開始＞を押す
頭出しには用紙を使いますので、A3 / B4 / A4Rのいずれかのサイズの用紙を、あらかじめ給紙部にセットしておいてください。
用紙をセットする
13AC-0HU