# PCファクスを送信する

パソコンからファクス送信するときの基本的な流れを説明します。
Windowsの場合
Mac OSの場合
Windowsの場合
1
文書を開いて、印刷画面を表示する
2
本機を選び、［印刷］または［OK］をクリックする
3
［宛先入力］タブをクリックし、使用する通信モードとファクス番号を指定する
［通信モード］：［G3/G4］が選ばれていることを確認します。
［ファクス番号/URI］：［ファクス番号］が選ばれていることを確認します。
［ファクス番号］：ファクス番号を入力します。
外線発信番号が必要な場合は、［詳細設定］ ［G3/G4/IPファクス番号に外線接続番号を付ける］をクリックしたあと、［G3/G4］テキストボックスに番号を入力します。
［セキュリティー設定］ダイアログボックスで［宛先の設定時にファクス番号/URIを確認入力する］が設定されている場合、指定したファクス番号を［ファクス番号の確認入力］テキストボックスに再度入力します。詳しくは、ファクスドライバーのヘルプを参照してください。
4
［送信］をクリックする
送信が始まります。
送信を中止するには、デスクトップのタスクトレイに表示されているプリンターアイコンをダブルクリックし、中止したいファイルを選ぶ ［ドキュメント］ ［キャンセル］ ［はい］をクリックします。プリンターアイコンが表示されていない場合は、本機の操作パネルから中止することもできます。送受信状況や履歴を確認する

##### 部門IDと暗証番号、またはユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら 部門IDと暗証番号、またはユーザー名とパスワードを入力してください。

Mac OSの場合
1
文書を開いて、印刷画面を表示する
2
本機を選び、［詳細を表示］をクリックする
3
［基本設定］をクリックする
4
［宛先の追加］をクリックする
5
［宛先名］と［ファクス番号］を入力したあと、［追加］ ［キャンセル］をクリックする
外線発信番号が必要な場合は、［特別処理］パネルの［外線接続番号］ ［設定］をクリックしたあと、番号を入力します。
6
［[Print] button ([Print] dialog)］をクリックする
送信が始まります。
送信を中止するには、Dockに表示されているプリンターアイコンをクリックし、中止したいファイルを選ぶ ［削除］またはをクリックします。プリンターアイコンが表示されていない場合は、本機の操作パネルから中止することもできます。送受信状況や履歴を確認する

##### 部門IDと暗証番号の入力画面が表示されたら 部門IDと暗証番号を入力してください。

13AC-06J