# ホチキス針がつまったら（オプション）

ホチキスの針づまりが起きると、メッセージとともに針がつまった位置および対処方法が表示されます。画面で針づまり位置を確認し、下記の参照先の手順に従って針を取り除いてください。針づまり処理時の注意事項については、本製品に同梱されている「お困りごと解決ガイド」の「安全にお使いいただくために」とオプション機器についてをご確認ください。
ステイプルフィニッシャーに針がつまった
中綴じフィニッシャーに針がつまった
インナーフィニッシャーに針がつまった

針づまりの処理中でも、オプション機器へのコピー／プリントの出力が実行される場合があります。装着しているオプション機器のお取り扱いにはご注意ください。

##### 作業の前にご確認ください 針づまりの処理を行うときは、本機やオプション機器のカバーやカセットが閉じていることを確認してから行ってください。

13AC-0KR