# IEEE 802.1X認証の設定をする

IEEE 802.1X認証が導入されたネットワーク環境では、認証サーバー（RADIUSサーバー）に認証されたクライアント機器（サプリカント）だけがアクセス制御を行うLANスイッチ（オーセンティケーター）にネットワーク接続を許可されているため、不正なアクセスが遮断されています。このIEEE 802.1X認証が導入されているネットワークに本機を接続するには、認証サーバーが管理している認証方式などを本機側で設定する必要があります。設定にはAdministratorまたはNetworkAdminの権限が必要です。

##### IEEE 802.1Xの認証方式

本機が対応している認証方式は次のとおりです。どの認証方式を使う場合でも、本機にCA証明書を登録しておく必要があります。CA証明書を登録する

###### EAP-TLS（Extensible Authentication Protocol-Transport Level Security）

本機と認証サーバーの双方で証明書を発行して認証を行います。本機側では、認証サーバーから送信される証明書（サーバー証明書）を検証するためのCA証明書を登録する必要があります。また、認証サーバー側が本機を認証するためのPKCS#12形式の鍵と証明書（クライアント証明書）を、本設定で指定する必要がありますので、あらかじめ登録しておいてください（鍵と証明書を登録する）。他の認証方式と併用することはできません。

###### EAP-TTLS（EAP-Tunneled TLS）

認証サーバーのみが証明書を発行します。本機側では、認証サーバーから送信される証明書（サーバー証明書）を検証するためのCA証明書を登録する必要があります。また、認証サーバーが本機を認証するためのユーザー名とパスワードを、本設定で指定する必要があります。EAP-TTLSがサポートする内部認証プロトコルはMS-CHAPv2（Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2）、PAP（Password Authentication Protocol）の2種類があります。

###### PEAP（Protected EAP）

認証サーバーのみが証明書を発行します。本機側では、認証サーバーから送信される証明書（サーバー証明書）を検証するためのCA証明書を登録する必要があります。また、認証サーバーが本機を認証するためのユーザー名とパスワードを、本設定で指定する必要があります。PEAPがサポートする内部認証プロトコルはMS-CHAPv2のみです。

## IEEE 802.1Xの認証方式を設定する

1
を押す
2
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜IEEE 802.1X設定＞を押す
3
＜IEEE 802.1Xを使用＞で＜ON＞を押し、必要な設定をしたあと、＜次へ＞を押す
＜ログイン名＞
IEEE 802.1X認証を受けるログインユーザーの名称（EAP Identity）を入力します。
＜認証サーバー名を検証＞
サーバー証明書で共通名（Common Name）を検証するときは＜ON＞を選び、＜認証サーバー名＞でログインユーザーが登録されている認証サーバーの名称を入力します。
4
認証方式を選び、必要な設定をする

###### EAP-TLSを選ぶ

1 | ＜TLSを使用＞で＜ON＞を押し、＜鍵と証明書＞を押す
2 | 一覧から使用する鍵と証明書を選び、＜使用鍵に設定＞ ＜はい＞を押す
3 | ＜OK＞を押す

###### EAP-TTLSを選ぶ

1 | ＜TTLSを使用＞で＜ON＞を押す
2 | ＜MSCHAPv2＞または＜PAP＞を選び、＜OK＞を押す
3 | ユーザー名とパスワードを入力する ＜ユーザー名＞または＜パスワード＞を押して、それぞれ入力します。＜ユーザー名＞を設定するときは、＜ユーザー名にログイン名を使用＞を解除してください。 ＜ユーザー名＞を手順3で入力したログイン名と同じにしたいときは、＜ユーザー名にログイン名を使用＞を押します。 パスワードを入力して＜OK＞を押すと、＜確認入力＞が表示されます。確認のため、再度パスワードを入力し、＜OK＞を押してください。

###### PEAPを選ぶ

1 | ＜PEAPを使用＞で＜ON＞を押す
2 | ユーザー名とパスワードを入力する ＜ユーザー名＞または＜パスワード＞を押して、それぞれ入力します。＜ユーザー名＞を設定するときは、＜ユーザー名にログイン名を使用＞を解除してください。 ＜ユーザー名＞を手順3で入力したログイン名と同じにしたいときは、＜ユーザー名にログイン名を使用＞を押します。 パスワードを入力して＜OK＞を押すと、＜確認入力＞が表示されます。確認のため、再度パスワードを入力し、＜OK＞を押してください。

5
＜OK＞を押す
6
＜設定の反映＞ ＜はい＞を押す
13AC-0C6