# コピーの基本操作

原稿をコピーするときの基本的な操作手順を説明します。
1
原稿をセットする 原稿をセットする
2
メインメニューで＜コピー＞を押す ＜メインメニュー＞画面
3
コピーの基本画面でコピー部数を入力する コピーの基本画面について
テンキーで入力します。
4
用途や目的に合わせてコピーの設定をする
カラーコピー／白黒コピーを選ぶ
拡大／縮小する
コピー用紙を選ぶ
両面コピーする
画質を調整する
カラーコピー／白黒コピーを選ぶ

|  | 通常は、カラー原稿か白黒原稿か自動認識されて適切にコピーされますが、自分で指定することもできます。カラー原稿を白黒コピーすることでトナーを節約したり、チケットを赤や青の単色でコピーして配布日を区別したり、用途に合わせて使い分けることができます。

1
＜カラー選択＞を押す
2
コピーの色を選ぶ
＜自動(カラー/白黒)＞
原稿の色を自動で判別します。カラーページは4色（CMYK）でコピーし、白黒ページは黒（K）だけでコピーします。
＜フルカラー＞
原稿の色にかかわらず4色（CMYK）でコピーします。
＜白黒＞
原稿の色にかかわらず黒（K）だけでコピーします。
＜2色カラー＞
黒と特定色の2色を使ってコピーします。＜レッド＞、＜グリーン＞、＜ブルー＞、＜イエロー＞、＜マゼンタ＞、＜シアン＞から1色を選んでください。
例：黒とレッドでコピーした場合
＜単色カラー＞
特定の1色だけを使ってコピーします。＜レッド＞、＜グリーン＞、＜ブルー＞、＜イエロー＞、＜マゼンタ＞、＜シアン＞から1色を選んでください。
例：レッドでコピーした場合
3
＜OK＞を押す
黒に近い色の原稿、色の薄い原稿、カラー部分が少ない原稿は、＜自動(カラー/白黒)＞を設定しても白黒原稿と判別されることがあります。
ページのトップへ戻る
拡大／縮小する

|  | 定形サイズの原稿を別の定形サイズに拡大／縮小してコピーすることができます。 定形サイズで拡大／縮小する
|  | 倍率（%）を指定して拡大／縮小できます。タテとヨコの倍率を個別に指定することもできます。 倍率を指定して拡大／縮小する
|  | 仕上がり寸法を指定して、そのサイズにちょうどおさまるように拡大／縮小することができます。 寸法を指定して拡大／縮小する
|  | 選んだ用紙サイズに合わせて、自動で拡大／縮小することができます。 用紙サイズに合わせて拡大／縮小する

定形サイズで拡大／縮小する
1
＜倍率＞を押す
2
縮小する場合はから、拡大する場合はから倍率を選び、＜OK＞を押す
ページのトップへ戻る
倍率を指定して拡大／縮小する
1
＜倍率＞を押す
2
倍率を指定し、＜OK＞を押す
タテとヨコの倍率を個別に指定する場合は、＜XY独立ズーム＞を押してからそれぞれの倍率を指定します。ただし、指定した倍率によっては画像が90度回転して処理されることがあります。
ページのトップへ戻る
寸法を指定して拡大／縮小する
1
＜倍率＞を押す
2
＜長さで指定＞を押す
3
寸法を入力し、＜OK＞を押す
＜原稿サイズ＞を押して原稿の寸法を、＜コピーサイズ＞を押して仕上がり寸法を入力します。
＜原稿サイズ＞、＜コピーサイズ＞ともに、タテかヨコかどちらか片方の寸法を入力します。たとえば、＜原稿サイズ＞にタテの寸法を入力した場合は、＜コピーサイズ＞もタテの寸法を入力してください。
タテとヨコの寸法を個別に指定する場合は、＜XY独立＞を押してからそれぞれの寸法を入力します。
ページのトップへ戻る
用紙サイズに合わせて拡大／縮小する
1
＜用紙選択＞を押す
2
用紙を選び、＜OK＞を押す
3
＜倍率＞を押す
4
＜自動＞ ＜OK＞を押す

原稿と同じサイズの用紙に等倍でコピーすると、原稿の端に配置されている画像がわずかに欠けてしまう場合があります。＜倍率＞ ＜少し小さめ(全面コピー)＞を押すと、少しだけ縮小してコピーされるので画像の欠けを防ぐことができます。

ページのトップへ戻る
コピー用紙を選ぶ

|  | 定形外サイズの原稿や透明度の高い原稿をコピーする場合、手差しトレイにセットされている用紙でコピーしたい場合などは、手動で用紙を選択する必要があります。

1
＜用紙選択＞を押す
2
用紙を選び、＜OK＞を押す
を押すと、選択している用紙の詳細情報を確認することができます。

##### 原稿サイズを選択する画面が表示されたときは ＜用紙選択＞を＜自動＞に設定しているとき、原稿サイズを選ぶ画面が表示されることがあります。これは、透明度の高い原稿、地色が極端に濃い原稿、小さいサイズの原稿をセットしたとき、原稿サイズが判別できず自動で用紙選択できないことが原因で表示されます。原稿サイズ、または原稿に近いサイズを選んでください。

ページのトップへ戻る
両面コピーする

|  | 2枚の片面原稿を1枚の用紙の両面にコピーすることができます。両面の原稿を用紙の両面にコピーすることや、両面の原稿を2枚の用紙に分けて片面にコピーすることも可能です。 片面→両面にコピーする 両面→両面にコピーする 両面→片面にコピーする

次の図のように、原稿の上下が正しくなるようにセットしてください。 厚紙や薄紙など原稿がフィーダーにセットできないときは、原稿台ガラスに原稿をセットしてください。このとき、次の図のように原稿の上下が正しくなるようにセットしてください。 両面コピーするときは、用紙サイズや用紙の種類などに制限があります。詳しくはおもな仕様を参照してください。

片面→両面にコピーする
ヨコ長の原稿をコピーするときは、原稿をヨコ置きにセットしてください。
1
＜その他の機能＞ ＜両面＞を押す
2
＜片面 両面＞を押す
3
＜コピーの開き方＞を設定し、＜OK＞を押す
設定を変更するときは＜詳細設定＞を押します。オモテ面とウラ面の上下（天地）を同じ向きにコピーするときは＜左右開き＞を選び、オモテ面とウラ面の上下を反対向きにコピーするときは＜上下開き＞を選びます。
ページのトップへ戻る
両面→両面にコピーする
1
＜その他の機能＞ ＜両面＞を押す
2
＜両面 両面＞を押す
3
＜原稿の開き方＞と＜コピーの開き方＞を設定し、＜OK＞を押す
設定を変更するときは＜詳細設定＞を押します。原稿のオモテ面とウラ面の上下（天地）が同じ向きの場合は＜左右開き＞を選び、オモテ面とウラ面の上下が反対向きの場合は＜上下開き＞を選びます。また、コピー結果をどのような開き方にするかを＜左右開き＞、＜上下開き＞で設定します。
ページのトップへ戻る
両面→片面にコピーする
原稿をフィーダーにセットしてください。
1
＜その他の機能＞ ＜両面＞を押す
2
＜両面 片面＞を押す
3
＜原稿の開き方＞を設定し、＜OK＞を押す
設定を変更するときは＜詳細設定＞を押します。原稿のオモテ面とウラ面の上下（天地）が同じ向きの場合は＜左右開き＞を選び、オモテ面とウラ面の上下が反対向きの場合は＜上下開き＞を選びます。
ページのトップへ戻る
画質を調整する

|  | 原稿全体の濃度を調整します。たとえば、コピー濃度を濃くすることで、鉛筆で書かれた薄い文字を読みやすくします。 全体の濃度を調整する
|  | 背景の濃度を調整します。下地に色の付いた原稿や、新聞のように紙が薄くウラ面の文字や画像が透けて見える原稿も、きれいにコピーすることができます。 背景の濃度を調整する

全体の濃度を調整する
1
＜その他の機能＞ ＜濃度＞を押す
2
濃度を調整し、＜OK＞を押す
を押すと濃度が薄くなります。を押すと濃度が濃くなります。
ページのトップへ戻る
背景の濃度を調整する
1
＜その他の機能＞ ＜濃度＞を押す
2
＜背景調整＞の＜調整＞を押す
背景を自動で調整する場合は＜自動＞を押し、手順4に進みます。
3
濃度を調整し、＜OK＞を押す
＜-＞を押すと背景全体の濃度が薄くなります。＜+＞を押すと背景全体の濃度が濃くなります。
原稿の色によっては、背景以外の部分が影響を受ける場合があります。
＜調整＞を押したあと＜色別調整＞を押すと、背景濃度を色別に調整することができます。
4
＜OK＞を押す
ページのトップへ戻る

###### コピーする前に設定内容を確認する

＜設定確認＞を押すと、設定した内容がまとめて表示されます。
設定した内容の一覧から項目を選んで＜変更＞を押すと、設定内容を変更することができます。設定を変更したら、＜OK＞を押します。変更した設定を取り消す場合は、＜設定取消＞を押します。
5
を押す
コピーが始まります。
中止したいときは、＜中止＞またはを押します。コピーを中止する
コピー中にまたはを押すと、濃度を調整できます。

###### ＜［スタート］ キーで次の原稿を読み込みできます。＞と表示された場合

続けて読み込む原稿をセットしてを押してください。すべての原稿を読み込んだあと＜コピー開始＞を押すと、コピーが始まります。

##### 原稿が重ねて読み込まれたときは 読み込みが中断され、画面にメッセージが表示されます。メッセージに従って操作を再開してください。通知しないように設定するときは、コピー時ごとにコピーの基本画面で＜その他の機能＞ ＜フィーダー重送検知＞を押して設定を解除するか、＜フィーダー重送検知のデフォルト設定＞を＜OFF＞に設定します（＜スキャン動作＞ ＜フィーダー重送検知のデフォルト設定＞）。

便利な機能
##### コピーを予約する 他の人がコピーしていたり紙づまりを処理したりしている途中でも、事前に設定を済ませてコピーする準備だけをしておくことができます。他の人が作業を終えてコピー可能な状態になったとき、コピーが実行されます。これを「予約コピー」といいます。たとえば、プリント中の画面または待機中の画面が表示されているときに予約コピーするには、＜閉じる＞を押してから通常のコピーの手順で設定し、を押します。

関連項目
コピーの基本画面について
用紙サイズと種類を設定する
おもな仕様
手差しトレイにセットする
オプション機器について
＜共通＞ ＜排紙動作＞
13AC-03K