画質調整

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜自動階調補正＞ | ＜普通紙＞、＜厚紙＞、＜厚紙2～7＞ |  |  | × | × | ×
＜フル補正＞選択時： 用紙選択、＜プリント開始＞、＜読込開始＞
＜クイック補正＞選択時： ＜開始＞
＜補正レベル＞：＜簡易＞、＜用紙種類ごと＞ ＜フル補正時の初期化＞：＜ON＞、＜OFF＞
＜自動色調補正＞
＜自動色調補正の実行＞ | ＜補正開始＞、＜補正基準の変更＞ |  |  | × | × | ×
＜補正基準の登録＞ | ＜未登録1＞～＜未登録4＞ |  | × | × | × | ×
＜適用するジョブタイプ＞ | ＜コピー＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜プリンター＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  |  | × | × | A
＜濃度補正＞ | ＜コピー/スキャンして保存 (ボックス)＞：＜うすく＞、＜こく＞（9段階） ＜送信/スキャンして保存 (ボックス以外) の白黒スキャン＞：＜うすく＞、＜こく＞（9段階） ＜送信/スキャンして保存 (ボックス以外) のカラースキャン＞：＜うすく＞、＜こく＞（9段階） |  |  | × | × | C
＜濃度ムラ補正＞ | ＜濃度計による補正＞選択時： ＜プリント開始＞ |  |  | × | × | ×
＜目視による補正＞選択時： ＜微調整＞、＜初期値に戻す＞、＜前回の値に戻す＞、＜テストページの出力＞
＜自動色ずれ補正＞ | ＜開始＞ |  |  | × | × | ×
＜フルカラー時の鮮やかさ設定＞ | ＜標準＞、＜レベル1＞、＜レベル2＞ |  |  | × | × | A
＜ズーム微調整＞ | ＜X＞： -1.0％ ～ 0％ ～ +1.0％（0.1％刻み） ＜Y＞： -1.0％ ～ 0％ ～ +1.0％（0.1％刻み） |  |  | × | × | A
＜ディザパターンの設定＞ | ＜パターン1＞、＜パターン2＞、＜パターン3＞、＜パターン4＞ |  | × | × | × | ×
＜カラー調整＞ | ＜コート紙＞、＜非コート紙＞ |  | × | × | × | A
カラーバランス（各色）：-8 ～ 0 ～ +8
＜濃度微調整＞（各色）： ＜高濃度(濃い部分)＞：-8 ～ 0 ～ +8 ＜中濃度＞：-8 ～ 0 ～ +8 ＜低濃度(薄い部分)＞：-8 ～ 0 ～+8

13EY-00A