ネットワーク
＜レポート出力＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜レポート出力＞ | ＜はい＞、＜いいえ＞ |  |  |  | × | ×

＜ネットワークの設定変更/接続の確認表示＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜ネットワークの設定変更/接続の確認表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  | × |  | C

＜TCP/IP設定＞：＜IPv4設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜IPv4を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜IPアドレス設定＞ | ＜IPアドレス＞：＜0.0.0.0＞ | × |  |  | × | A
＜サブネットマスク＞：＜0.0.0.0＞ | × |  |  | × | C
＜ゲートウェイアドレス＞：＜0.0.0.0＞ | × |  |  | × | C
＜DHCP＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜Auto IP＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜DHCPオプション設定＞ | ＜ホスト名の取得＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜DNSの動的更新＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜DNSサーバーアドレスの取得＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ドメイン名の取得＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜WINSサーバーアドレスの取得＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜SMTPサーバーアドレスの取得＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜POPサーバーアドレスの取得＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜PINGコマンド＞ | ＜IPv4アドレス＞：＜0.0.0.0＞ | × |  |  | × | ×

＜TCP/IP設定＞：＜IPv6設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜IPv6を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ステートレスアドレス設定＞ | ＜ステートレスアドレスを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜手動アドレス設定＞ | ＜手動アドレスを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | A
＜手動アドレス＞（IPv6アドレス（最大39文字）） | × |  |  | × | A
＜プレフィックス長＞：0～64～128 | × |  |  | × | A
＜デフォルトルーターアドレス＞（最大39文字） | × |  |  | × | A
＜DHCPv6を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜PINGコマンド＞ | ＜IPv6アドレス＞（最大39文字） | × |  | × | × | ×
＜ホスト名＞ | × |  | × | × | ×
＜ステートフルアドレスのプレフィックスのみ取得＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  | × | C
＜DHCPオプション設定＞ | ＜DNSサーバーアドレスの取得＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  | × | C
＜ドメイン名の取得＞：＜ON＞、＜OFF＞ |  | × |  | × | C

＜TCP/IP設定＞：＜DNS設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜DNSサーバーアドレス設定＞
＜IPv4＞ | ＜プライマリーDNSサーバー＞ | × |  |  | × | C
＜セカンダリーDNSサーバー＞ | × |  |  | × | C
＜IPv6＞ | ＜プライマリーDNSサーバー＞（最大39文字） | × |  |  | × | C
＜セカンダリーDNSサーバー＞（最大39文字） | × |  |  | × | C
＜DNSのホスト名/ドメイン名設定＞
＜IPv4＞ | ＜ホスト名＞ | × |  |  | × | A
＜ドメイン名＞ | × |  |  | × | A
＜IPv6＞ | ＜IPv4と同じホスト名/ドメイン名を使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | A
＜ホスト名＞ | × |  |  | × | A
＜ドメイン名＞ | × |  |  | × | A
＜DNSの動的更新設定＞
＜IPv4＞ | ＜DNSの動的更新＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜IPv6＞ | ＜ステートレスアドレスの登録＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜手動アドレスの登録＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ステートフルアドレスの登録＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜mDNS設定＞ | ＜IPv4 mDNSを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜mDNS名＞（63文字まで） | × |  |  | × | C
＜IPv6 mDNSを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜IPv4と同じmDNS名を使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜mDNS名＞（63文字まで） | × |  |  | × | C

＜TCP/IP設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜コンピューター名/ワークグループ名の設定＞ | ＜コンピューター名＞（15文字まで）：Canon＊＊＊＊＊＊（"＊＊＊＊＊＊"はMACアドレスの下6桁） | × |  |  | × | A
＜ワークグループ名＞（15文字まで）：WORKGROUP | × |  |  | × | A
＜コメント＞（48文字まで） | × |  |  | × | A
＜SMBサーバー設定＞ | ＜SMBサーバーを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | A
＜接続にはSMB署名が必要＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | A
＜SMB認証を使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | A
＜認証タイプ＞：＜NTLMv1＞、＜NTLMv2＞ | × |  |  | × | A
＜WINS設定＞ | ＜WINSによる名前解決＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜WINSサーバーアドレス＞（IPアドレス） | × |  |  | × | C
＜LPD印刷の設定＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜LPDバナーページの出力＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜受信タイムアウト＞：1～5～60分 | × |  |  |  | C
＜RAW印刷の設定＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜双方向通信を使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜受信タイムアウト＞：1～5～60分 | × |  |  |  | C
＜SNTP設定＞ | ＜SNTPを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ポーリング間隔＞：1～24～48時間（1時間間隔） | × |  |  | × | C
＜NTPサーバーアドレス＞（IPアドレスまたはホスト名） | × |  |  | × | C
＜NTPサーバー確認＞ | × |  |  | × | C
＜FTP印刷の設定＞ | ＜FTP印刷を使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜ユーザー名＞：guest | × |  |  | × | C
＜パスワード＞：7654321 | × |  |  | × | C
＜FTP印刷時のファイル名表示にUTF-8を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜WSD設定＞ | ＜WSD印刷を使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜WSD参照を使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜WSD Scan機能を使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜FTPのPASVモードを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜BMLinkS設定＞ | ＜BMLinkSを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜TLSを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜受け付けるジョブの種類＞：＜機密印刷のみ＞、＜すべて＞ | × |  |  |  | C
＜Discovery送信間隔＞：30分、1時間、3時間、6時間、12時間、24時間 | × |  |  | × | C
＜設置場所の情報＞（＜国/地域名＞）：日本 (JP) | × |  |  | × | C
＜設置場所の情報＞（＜会社/組織名＞、＜部門名＞、＜ビル名＞、＜階数＞、＜ブロック名＞） | × |  |  | × | C
＜IPP印刷の設定＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜TLSを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜認証を使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜マルチキャスト探索設定＞ | ＜探索応答＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜スコープ名＞ | × |  |  | × | C
＜HTTPを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜WebDAVサーバーを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜TLS設定＞ | ＜TLSを使用している設定項目＞ | × |  |  | × | ×
＜鍵と証明書＞ | ＜使用鍵に設定＞：＜はい＞、＜いいえ＞ | × |  |  | × | ×
＜証明書詳細情報＞：＜バージョン＞、＜シリアルNo.＞、＜署名アルゴリズム＞、＜発行先＞、＜有効期限開始日＞、＜有効期限終了日＞、＜発行者＞、＜公開鍵＞、＜証明書のぼ印＞、＜発行先代替名＞、＜証明書検証＞ | × |  |  | × | ×
＜使用先を表示＞：使用中の鍵ペアの用途 | × |  |  | × | ×
＜プロキシー設定＞ | ＜プロキシーを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜サーバーアドレス＞（IPアドレスまたはFQDN） | × |  |  | × | C
＜ポート番号＞：1～80～65535 | × |  |  | × | C
＜同一ドメインにもプロキシーを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜認証設定＞ | ＜プロキシー認証を使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ユーザー名＞（最大24文字） | × |  |  | × | C
＜パスワード＞（最大24文字） | × |  |  | × | C
＜認証管理時の認証情報確認＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C

＜TCP/IP設定＞：＜IPSec設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜IPSecを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ポリシー外パケットの受信＞ | ＜許可＞、＜拒否＞ | × |  |  | × | C
＜ポリシーのON/OFF＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞ | ＜ポリシー名＞（最大24文字） | × |  |  | × | C
＜セレクター設定＞ | ＜ローカルアドレス＞（＜全IPアドレス＞、＜自IPv4アドレス＞、＜自IPv6アドレス＞、＜IPv4手動指定＞、＜IPv6手動指定＞） | × |  |  | × | C
＜IPv4手動指定＞（＜単一指定＞、＜範囲指定＞（＜開始アドレス＞、＜終了アドレス＞）、＜サブネット指定＞（＜アドレス＞、＜サブネットマスク＞）） | × |  |  | × | C
＜IPv6手動指定＞（＜単一指定＞（＜アドレス＞）、＜範囲指定＞（＜開始アドレス＞、＜終了アドレス＞）、＜プレフィックス指定＞（＜アドレス＞、＜プレフィックス長＞）） | × |  |  | × | C
＜プレフィックス長＞（0～64～128） | × |  |  | × | C
＜リモートアドレス＞（＜全IPアドレス＞、＜全IPv4アドレス＞、＜全IPv6アドレス＞、＜IPv4手動指定＞、＜IPv6手動指定＞） | × |  |  | × | C
＜IPv4手動指定＞（＜単一指定＞、＜範囲指定＞（＜開始アドレス＞、＜終了アドレス＞）、＜サブネット指定＞（＜アドレス＞、＜サブネットマスク＞）） | × |  |  | × | C
＜IPv6手動指定＞（＜単一指定＞（＜アドレス＞）、＜範囲指定＞（＜開始アドレス＞、＜終了アドレス＞）、＜プレフィックス指定＞（＜アドレス＞、＜プレフィックス長＞）） | × |  |  | × | C
＜プレフィックス長＞（0～64～128） | × |  |  | × | C
＜ポート＞（＜ポート番号で指定＞、＜サービス名で指定＞） | × |  |  | × | C
＜ポート番号で指定＞（＜ローカルポート＞（＜全ポート＞、＜単一指定＞）、＜リモートポート＞（＜全ポート＞、＜単一指定＞）） | × |  |  | × | C
＜単一指定＞（1～65535） | × |  |  | × | C
＜サービス名で指定＞ ＜サービスのON/OFF＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜IKE設定＞ | ＜IKEモード＞：＜メイン＞、＜アグレッシブ＞ | × |  |  | × | C
＜認証方式＞：＜事前共有鍵方式＞（＜共有鍵＞）、＜電子署名方式＞（＜鍵と証明書＞） | × |  |  | × | C
＜鍵と証明書＞選択時 ＜使用鍵に設定＞ | × |  |  | × | C
＜鍵と証明書＞選択時 ＜証明書詳細情報＞（＜バージョン＞、＜シリアルNo.＞、＜署名アルゴリズム＞、＜発行先＞、＜有効期限開始日＞、＜有効期限終了日＞、＜発行者＞、＜公開鍵＞、＜証明書のぼ印＞、＜発行先代替名＞、＜証明書検証＞） | × |  |  | × | C
＜鍵と証明書＞選択時 ＜使用先を表示＞（使用中の鍵ペアの用途） | × |  |  | × | C
＜認証/暗号化アルゴリズム＞（＜自動＞、＜手動指定＞） | × |  |  | × | C
＜認証/暗号化アルゴリズム＞：＜手動指定＞ ＜認証＞ ＜SHA1＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜SHA2＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜暗号＞ ＜3DES-CBC＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜AES-CBC＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜DHグループ＞：＜ Group1(768)＞、＜Group2(1024)＞、＜Group14(2048)＞、＜ECDH-P256＞、＜ECDH-P384＞ | × |  |  | × | C
＜IPSec通信設定＞ | ＜有効期間＞ ＜時間＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ON＞設定時：（1～480～65535分） | × |  |  | × | C
＜有効期間＞ ＜サイズ＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ON＞設定時：（1～65535MB） | × |  |  | × | C
＜PFS＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜認証/暗号化アルゴリズム＞：＜自動＞、＜手動指定＞ | × |  |  | × | C
＜認証/暗号化アルゴリズム＞：＜手動指定＞(＜ESP＞、＜ESP (AES-GCM)＞、＜AH (SHA1)＞) | × |  |  | × | C
＜ESP＞設定時： ＜ESP認証＞ ＜SHA1＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜NULL＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ESP暗号＞ ＜3DES-CBC＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜AES-CBC＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜NULL＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ESP (AES-GCM)＞設定時：なし | × |  |  | × | C
＜AH (SHA1)＞設定時：なし | × |  |  | × | C
＜接続モード＞：＜トランスポート＞（表示のみ） | × |  |  | × | C
＜編集＞ | - | × |  |  | × | C
＜削除＞ | - | × |  |  | × | C
＜リストプリント＞ | ＜はい＞、＜いいえ＞ | × |  |  | × | C

＜TCP/IP設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜Network Link Scanを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜TLSを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C

＜AppleTalk設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜AppleTalk設定＞ | ＜AppleTalkを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | A
＜使用するフェーズ＞：＜フェーズ2＞（表示のみ） | × |  |  | × | A
＜サービスの名称＞：機種名 | × |  |  | × | A
＜サービスが登録したゾーン＞：＊ | × |  |  | × | A
＜印刷モード＞：＜両方＞、＜スプール＞、＜ダイレクト＞ | × |  |  | × | A

＜SNMP設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜SNMPv1を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜専用コミュニティー設定＞ | ＜専用コミュニティー＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜MIBアクセス権限＞：＜読込/書込＞、＜読込のみ＞ | × |  |  | × | C
＜コミュニティー名1設定＞ | ＜コミュニティー名1＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜MIBアクセス権限＞：＜読込/書込＞、＜読込のみ＞ | × |  |  | × | C
＜コミュニティー名＞：Public | × |  |  | × | C
＜コミュニティー名2設定＞ | ＜コミュニティー名2＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜MIBアクセス権限＞：＜読込/書込＞、＜読込のみ＞ | × |  |  | × | C
＜コミュニティー名＞：Public2 | × |  |  | × | C
＜SNMPv3を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜Administrator設定＞ | ＜Administratorを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜暗号化パスワード＞ | × |  |  | × | C
＜認証と同じパスワードを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ユーザー設定＞ | ＜ユーザーの有効/無効＞：＜有効＞、＜無効＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞（＜ユーザー名＞、＜MIBアクセス権限＞（＜読込/書込＞、＜読込のみ＞）、＜セキュリティー設定＞（＜認証あり/暗号化あり＞、＜認証あり/暗号化なし＞、＜認証なし/暗号化なし＞）、＜認証アルゴリズム＞（＜MD5＞、＜SHA1＞）、＜認証パスワード＞、＜暗号化アルゴリズム＞（＜DES＞、＜AES＞）、＜暗号化パスワード＞） | × |  |  | × | C
＜詳細/編集＞（＜ユーザー名＞、＜MIBアクセス権限＞（＜読込/書込＞、＜読込のみ＞）、＜セキュリティー設定＞（＜認証あり/暗号化あり＞、＜認証あり/暗号化なし＞、＜認証なし/暗号化なし＞）、＜認証アルゴリズム＞（＜MD5＞、＜SHA1＞）、＜認証パスワード＞、＜暗号化アルゴリズム＞（＜DES＞、＜AES＞）、＜暗号化パスワード＞） | × |  |  | × | C
＜削除＞ | × |  |  | × | C
＜コンテキスト設定＞ | ＜登録＞（コンテキスト名） | × |  |  | × | C
＜編集＞（コンテキスト名） | × |  |  | × | C
＜削除＞ | × |  |  | × | C
＜ホストからプリンター管理情報を取得＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C
＜スリープ時のSNMPパケット受信拒否＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C

＜ホストリソースMIBのRFC2790準拠＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜ホストリソースMIBのRFC2790準拠＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  | × | × | C

＜専用ポート設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜専用ポート設定＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C

＜専用ポートの認証方式＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜専用ポートの認証方式＞ | ＜モード1＞、＜モード2＞ | × |  |  | × | C

＜スプール機能を使用＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜スプール機能を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C

＜起動時の接続待機時間＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜起動時の接続待機時間＞ | 0～300秒 | × |  |  | × | C

＜Ethernetドライバー設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜Ethernetドライバー設定＞ | ＜自動検出＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜通信方式＞（OFF設定時）：＜半二重＞、＜全二重＞ | × |  |  | × | C
＜Ethernetの種類＞（OFF設定時）：＜10BASE-T＞、＜100BASE-TX＞、＜1000BASE-T＞ | × |  |  | × | C
＜動作中の通信速度＞：表示のみ | × |  |  | × | C
＜MACアドレス＞：表示のみ | × |  |  | × | C

＜スリープ時の優先設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜スリープ時の優先設定＞ | ＜復帰速度＞、＜省電力＞ | × |  |  | × | C

＜IEEE 802.1X設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜IEEE 802.1Xを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ログイン名＞ | ログイン名 | × |  |  | × | C
＜認証サーバー名を検証＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜認証サーバー名＞ | 認証サーバー名 | × |  |  | × | C
＜TLSを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜鍵と証明書＞ | ＜使用鍵に設定＞ | × |  |  | × | ×
＜証明書詳細情報＞（＜バージョン＞、＜シリアルNo.＞、＜署名アルゴリズム＞、＜発行先＞、＜有効期限開始日＞、＜有効期限終了日＞、＜発行者＞、＜公開鍵＞、＜証明書のぼ印＞、＜発行先代替名＞、＜証明書検証＞） | × |  |  | × | ×
＜使用先を表示＞（使用中の鍵ペアの用途） | × |  |  | × | ×
＜TTLSを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜<TTLS設定 (TTLS内部プロトコル)>＞：＜MSCHAPv2＞、＜PAP＞ | × |  |  | × | C
＜PEAPを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ユーザー名＞ | IEEE802.1X認証を受けるユーザーの名称 | × |  |  | × | C
＜パスワード＞ | IEEE802.1X認証を受けるユーザーのパスワード | × |  |  | × | C
＜ユーザー名にログイン名を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C

＜ファイアウォール設定＞：＜IPv4アドレスフィルター＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜送信フィルター＞ | ＜フィルターを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜デフォルトポリシー＞：＜許可＞、＜拒否＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞（IPv4アドレス（16個まで））、＜編集＞、＜削除＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞ ＜単一指定＞、＜範囲指定＞（＜開始アドレス＞、＜終了アドレス＞）、＜プレフィックス指定＞（＜アドレス＞、＜プレフィックス長＞） | × |  |  | × | C
＜編集＞ ＜単一指定＞、＜範囲指定＞（＜開始アドレス＞、＜終了アドレス＞）、＜プレフィックス指定＞（＜アドレス＞、＜プレフィックス長＞） | × |  |  | × | C
＜プレフィックス長＞（0～32） | × |  |  | × | C
＜受信フィルター＞ | ＜フィルターを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜デフォルトポリシー＞：＜許可＞、＜拒否＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞（IPv4アドレス（16個まで））、＜詳細/編集＞、＜削除＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞ ＜単一指定＞、＜範囲指定＞（＜開始アドレス＞、＜終了アドレス＞）、＜プレフィックス指定＞（＜アドレス＞、＜プレフィックス長＞）、＜ポート番号＞（＜指定しない＞、＜指定する＞） ＜指定する＞（＜ポート番号＞）：＜追加＞、＜削除＞ | × |  |  | × | C
＜詳細/編集＞ ＜単一指定＞、＜範囲指定＞（＜開始アドレス＞、＜終了アドレス＞）、＜プレフィックス指定＞（＜アドレス＞、＜プレフィックス長＞）、＜ポート番号＞（＜指定しない＞、＜指定する＞） | × |  |  | × | C
＜プレフィックス長＞（0～32） | × |  |  | × | C
＜ICMP送受信を常に許可＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C

＜ファイアウォール設定＞：＜IPv6アドレスフィルター＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜送信フィルター＞ | ＜フィルターを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜デフォルトポリシー＞：＜許可＞、＜拒否＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞（IPv6アドレス（16個まで））、＜編集＞、＜削除＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞ ＜単一指定＞（＜アドレス＞）、＜プレフィックス指定＞（＜IPv6プレフィックス＞、＜プレフィックス長＞） | × |  |  | × | C
＜編集＞ ＜単一指定＞(＜アドレス＞）、＜プレフィックス指定＞（＜IPv6プレフィックス＞、＜プレフィックス長＞） | × |  |  | × | C
＜プレフィックス長＞（0～128） | × |  |  | × | C
＜受信フィルター＞ | ＜フィルターを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜デフォルトポリシー＞：＜許可＞、＜拒否＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞（IPv6アドレス（16個まで））、＜詳細/編集＞、＜削除＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞ ＜単一指定＞（＜アドレス＞）、＜プレフィックス指定＞（＜IPv6プレフィックス＞、＜プレフィックス長＞）、＜ポート番号＞（＜指定しない＞、＜指定する＞） ＜指定する＞（＜ポート番号＞）：＜追加＞、＜削除＞ | × |  |  | × | C
＜詳細/編集＞ ＜単一指定＞（＜アドレス＞）、＜プレフィックス指定＞（＜IPv6プレフィックス＞、＜プレフィックス長＞）、＜ポート番号＞（＜指定しない＞、＜指定する＞） | × |  |  | × | C
＜プレフィックス長＞（0～128） | × |  |  | × | C
＜ICMPv6送受信を常に許可＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C

＜ファイアウォール設定＞：＜MACアドレスフィルター＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜送信フィルター＞ | ＜フィルターを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜デフォルトポリシー＞：＜許可＞、＜拒否＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞（MACアドレス（100個まで））、＜編集＞、＜削除＞ | × |  |  | × | C
＜受信フィルター＞ | ＜フィルターを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜デフォルトポリシー＞：＜許可＞、＜拒否＞ | × |  |  | × | C
＜登録＞（MACアドレス（100個まで））、＜編集＞、＜削除＞ | × |  |  | × | C

＜ファイアウォール設定＞：＜IPアドレスブロック履歴＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜IPアドレスブロック履歴＞ | ＜日付＞、＜種別＞、＜IPアドレス＞、＜ポート番号＞、＜結果＞、＜詳細情報＞（＜日付＞、＜種別＞、＜IPアドレス＞、＜ポート番号＞、＜結果＞） | × |  |  | × | ×

＜Mopriaを使用＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜Mopriaを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C

＜AirPrintを使用＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜AirPrintを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C

＜Google クラウド プリント設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜Google クラウド プリント設定＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  |  | C

＜デバイス位置情報の設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜デバイス位置情報の設定＞ | ＜緯度＞：緯度を入力 | × |  |  | × | A
＜経度＞：経度を入力 | × |  |  | × | A

＜有線/無線LAN選択＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜有線/無線LAN選択＞ | ＜有線LAN＞、＜無線LAN＞ | × |  | × | × | C

＜無線LAN＞：＜無線LAN設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜WPS プッシュボタン方式＞
＜WPS PINコード方式＞
＜手動設定＞
＜アクセスポイント選択＞ | リストからアクセスポイントを選択 | × |  | × | × | C
セキュリティー設定がWEPの場合：＜<ネットワークキーの入力 (WEP)>＞（＜WEPキー＞） | × |  | × | × | C
セキュリティー設定がWPA/WPA2-PSKの場合：＜<ネットワークキーの入力 (PSK)>＞（＜PSK＞） | × |  | × | × | C
＜詳細入力＞ | ＜SSID＞ | × |  | × | × | C
＜セキュリティー設定＞：＜なし＞、＜WEP＞、＜WPA/WPA2-PSK＞ | × |  | × | × | C
＜セキュリティー設定＞ (＜WEP＞) ＜IEEE 802.11認証＞（＜オープンシステム＞、＜共有キー＞）、＜WEPキー1＞、＜WEPキー2＞、＜WEPキー3＞、＜WEPキー4＞ ＜セキュリティー設定＞ (＜WPA/WPA2-PSK＞) ＜暗号化方式＞（＜自動＞、＜AES-CCMP＞）、＜PSK＞ | × |  | × | × | C

＜無線LAN＞：＜無線LAN情報＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜無線LAN情報＞ | ＜全て表示＞ | × |  |  | × | ×
＜詳細情報＞ | × |  |  | × | ×

＜無線LAN＞：＜パワーセーブモード＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜パワーセーブモード＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C

＜ダイレクト接続設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜ダイレクト接続を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ダイレクト接続の自動切断時間＞ | 0=なし、1～30～60分 | × |  |  | × | C
＜アクセスポイントモード設定＞ | ＜個人別SSIDを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜任意のSSIDを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜SSID＞ | × |  |  | × | C
＜任意のネットワークキーを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜ネットワークキー＞ | × |  |  | × | C
＜ダイレクト接続時のIPアドレス設定＞ | 192.168.22.1 | × |  |  | × | C
＜プリントジョブのユーザー名をログイン名で表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C

＜Bluetooth設定＞

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜Bluetoothを使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × |  |  | × | C
＜デバイス名/PINコードの設定＞ | ＜デバイス名＞：デバイス名を入力 | × |  |  | × | A
＜PINコード＞：＜自動生成する＞、＜任意の数字を設定する＞ | × |  |  | × | A
＜接続タイムアウト＞ | 0=なし、1～20～30秒 | × |  |  | × | C
＜MACアドレス表示＞ | MACアドレスを表示 | × |  |  | × | ×
＜接続デバイス情報＞ | Bluetoothで接続されたデバイスの情報を表示 | × |  |  | × | ×

13EY-005