# Ethernetの設定をする

EthernetとはLAN内の通信方法を定めた規格です。通常、通信方式（半二重／全二重）やEthernet種類（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）は自動で設定されるようになっていますが、手動に切り替えて個別に設定することもできます。必要に応じて設定してください。
1
を押す
2
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜Ethernetドライバー設定＞を押す
3
Ethernetの設定をする
通常は＜自動検出＞で＜ON＞を選びます。Ethernetの通信方式や種類が検出されて自動的に設定されます。

###### Ethernetの設定を手動でする

1 | ＜自動検出＞で＜OFF＞を押す
2 | 通信方式を選ぶ ＜半二重＞ 送信／受信を交互に行います。接続するルーターが半二重通信を使うように設定されているときに選びます。 ＜全二重＞ 送信／受信を同時に行います。通常はこちらを選んでください。
3 | Ethernetの種類を選ぶ ＜Ethernetの種類＞から＜10BASE-T＞、＜100BASE-TX＞、＜1000BASE-T＞のいずれかを選びます。

4
＜OK＞を押す
5
＜設定の反映＞ ＜はい＞を押す
関連項目
ネットワーク接続時の待機時間を設定する
13AC-00U