# 文字を入力する

文字や数字を入力するときは、タッチパネルディスプレーに表示されるキーボード画面を使います。なお、数字を入力するときは、操作パネルのテンキーを使うこともできます。
表示例：漢字ひらがな入力モード

#### 文字入力欄

入力した文字が表示されます。

#### ＜バックスペース＞ボタン

ボタンを押すたびに、カーソルの左側の文字を1文字ずつ削除することができます。
削除したい文字がカーソルの左側にないときは、のまたはを押してカーソルを移動させます。
入力した文字をすべて削除するには、操作パネルのを押します。

#### 入力モードボタン

入力する文字の種類（入力モード）をドロップダウンリストから選びます。入力モードは次の種類があります。

＜かな漢＞ | 漢字ひらがな入力モード
＜カタカナ＞ | カタカナ入力モード
＜英字＞ | 英字入力モード
＜記号＞ | 記号入力モード
＜コード入力＞ | 区点入力モード（JIS漢字コード（10進数））

カタカナ入力モードで＜半角＞を押してから文字を入力すると、半角のカタカナや記号を入力できます。
画面によっては入力できる文字の種類が決まっているため、入力モードを選べない場合があります。

#### 文字入力ボタン

パソコンのキーボードと同じ配列のキーボードです。日本語はローマ字で入力します。

#### Enterボタン

改行や、文字変換を確定します。

#### ＜確定＞ボタン

文字変換を確定します。

#### ＜スペース/変換 (次候補)＞ボタン

空白の入力や、入力した文字の変換を行います。

#### ＜かな/カナ＞ボタン

漢字ひらがな入力モードでカタカナ変換するときに使います。

#### ＜シフト＞ボタン

アルファベットの大文字や記号を入力するときに使います。

#### カーソルボタン

入力欄のカーソルを移動します。文字変換時は、変換範囲を変更します。

##### テンキーアイコンが表示されたときは 画面に＜テンキーでも入力できます。＞と表示されたときは、操作パネルのテンキーを使って数値を入力することができます。 表示例：拡大／縮小コピーの設定画面 ＜テンキーで入力してください。＞とメッセージが表示された場合は、操作パネルのテンキーでしか数値を入力できません。 ##### USBキーボードから文字を入力する 本機のUSBポート（本体前面）に市販のUSBキーボードを接続して、文字を入力することができます。USBキーボードから入力する場合は、次の点にご注意ください。 ＜USB設定＞の＜USB入力デバイスにMEAPドライバーを使用＞を＜OFF＞に設定しておく必要があります。＜USB入力デバイスにMEAPドライバーを使用＞ USBキーボードでは、ASCIIコードのみ入力できます。 本機のキーボード画面に表示されていないキー（Delete、End、Tab、Esc、ファンクションなど）は使用できません。 USBキーボードの入力音は、音量調整の＜入力音＞と＜入力無効音＞の設定に従って動作します。確認音や警告音を設定する

13AC-021