# 防塵ガラスを清掃する

原稿台、フィーダー、本体を清掃しても、印刷された用紙に白いすじなどの印字不良が発生したときは、防塵ガラスが汚れている可能性があります。このようなときは、次の手順で防塵ガラスを清掃してください。
1
電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
電源を切る

電源を切る前に、本機の動作状況を確認してください。実行中の作業があっても電源を切ることができますが、作業が中断されたりデータが破損したりすることがあります。

2
本体前カバーを開く
本体前カバーの左右の端を持って開けます。
3
清掃棒を右にスライドさせて取り出す
清掃棒は本体前カバーに格納されています。
4
清掃棒を穴に差し込んで清掃する

| 清掃棒の先端のパッドを下に向けて、穴に差し込む
| 穴の奥に突き当たるまで差し込み、ゆっくり前後に動かす 4か所すべての穴に差し込んで清掃してください。

5
清掃が終わったら清掃棒をもとの位置に戻す
清掃棒先端を左側にして、本体前カバーに戻してください。
6
本体前カバーを閉じる
7
電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる
電源を入れる
13AC-0HH