# 無線LANに接続する

無線LANルーター（アクセスポイント）を介して、本機とパソコンやモバイル機器を無線で接続します。無線LANルーターがWPS（Wi-Fi Protected Setup）に対応している場合は、かんたんに接続することができます。対応していない場合や、認証や暗号化などの設定を詳しく指定したい場合は、手動で設定します。パソコンやモバイル機器側の接続はあらかじめ済ませておいてください。

無線通信に使用する電波は、一定の範囲内であれば壁などの障害物を超えてしまうため、十分なセキュリティーで保護されていないネットワークに接続した場合は、個人情報などが第三者へ漏えいする恐れがあります。 本機の無線LANは次のセキュリティー規格に対応しています。お使いの無線LANルーターが対応しているかどうかについては、機器に付属の取扱説明書を参照するか、メーカーへお問い合わせください。 128（104）/64（40）ビットWEP WPA-PSK（TKIP/AES-CCMP） WPA2-PSK（TKIP/AES-CCMP） 無線LANルーターの操作方法は、機器によって異なります。必ずお使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 ＜弱い暗号の使用を禁止＞が＜ON＞に設定されているとき（＜弱い暗号の使用を禁止＞）は、セキュリティー設定が設定されていない、またはWEP、TKIPのどちらかに設定されている無線LANルーターとは接続できません。

本機に無線LANルーターは付属していませんので、別途ご用意ください。 無線LANルーターはIEEE 802.11b/g/nに準拠し、2.4GHz帯で使用可能である必要があります。詳しくは、機器に付属の取扱説明書を参照するか、メーカーへお問い合わせください。 ##### 消費電力を抑えたいとき ＜パワーセーブモード＞を＜ON＞にすると、無線LANルーターが送信する信号に合わせて、定期的に本機を節電状態にすることができます。＜無線LAN＞ ＜パワーセーブモード＞

### 無線LANの設定や情報を確認する

設定した情報を確認できます。
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜無線LAN＞ ＜無線LAN情報＞

### ダイレクト接続する

無線LANルーターを介さずに、モバイル機器と本機を無線で直接接続できます。ダイレクト接続する（アクセスポイントモード）
13AC-00A