# 封筒・はがきをセットする

封筒やはがきをセットするときは、カールを取るなどの準備を行う必要があります。また、セットする面や向きにも注意が必要です。

ここでは、封筒やはがきをセットする前に行う準備と、セットする際の正しい向きについて説明しています。封筒やはがきを手差しトレイにセットするときの全体的な手順については、手差しトレイにセットするを参照してください。

## 封筒をセットする

### 封筒をセットする前の準備

セットする前に、次の手順で封筒を整えてください。

封の部分にのりが付いた封筒を使用すると、定着器の熱や圧力により、のりが溶けることがあります。

1
カールを取る
5枚ほど手に取ります。ねじれをなおし、四隅の固い部分をほぐすようにします。
この操作を5回繰り返します。
2
平らにならしたあと、封筒内の空気を抜く
平らな場所に置き、矢印の方向に手で伸ばして封筒内の空気を抜きます。
この操作を5回繰り返します。
3
四辺を押さえる
四辺の折り目をしっかりとつけます。特に給紙方向先端の辺の折り目を念入りにつけてください。封の部分がめくれないようにしっかりと押さえてください。
折り目がしっかりついていないと、紙づまりの原因になることがあります。その場合は、1枚ずつ四辺の折り目をつけなおしてください。
4
平らな場所でそろえる
封筒のフラップ部の内側に、別の封筒が入りこんでいないか確認してください。

### 給紙カセットにセットする

1
給紙カセットに封筒アタッチメントを装着する

###### 給紙カセット1に装着する場合

|  | 封筒アタッチメントを用意する 給紙カセット2に収納されている封筒アタッチメントAを取り外します。
|  | 給紙カセット1の左側ガイドを調整したあと、左側ガイドに封筒アタッチメントBを装着する
|  | 給紙カセット底面の用紙受けにある穴と封筒アタッチメントAの突起部分を合わせて装着する

ISO-C5をセットする場合は、封筒アタッチメントB を装着する必要はありません。
封筒アタッチメントを使用しないときは、なくさないように大切に保管してください。封筒アタッチメントAは、給紙カセット2内の収納部分にしまいます。

###### 給紙カセット2に装着する場合

|  | 封筒アタッチメントAを用意する 給紙カセット2に収納されている封筒アタッチメントAを取り外します。
|  | 給紙カセット底面の用紙受けにある穴と封筒アタッチメントAの突起部分を合わせて装着する

角形2号をセットする場合は、封筒アタッチメントA を装着する必要はありません。
封筒アタッチメントAを使用しないときは、給紙カセット2内の収納部分にしまって保管してください。
2
用紙ガイドの位置を調節する

給紙カセット1 | 給紙カセット2

3
封筒をセットする

##### 給紙カセット1

封筒のオモテ面（貼り合わせがない面）を上にして、以下のようにセットします。25枚ずつセットしてください。

###### 洋形長3号、COM10 No.10、DL、ISO-C5

封筒のふたを閉じて、ふたが右側になるようにセットします。

###### 長形3号

封筒のふたが奥側になるようにセットします。

##### 給紙カセット2

封筒のオモテ面（貼り合わせがない面）を上にして、以下のようにセットします。50枚ずつセットしてください。

###### 洋形長3号

封筒のふたを閉じて、ふたが奥側になるようにセットします。

###### Monarch、COM10 No.10、DL、ISO-C5

封筒のふたを閉じて、ふたが手前側になるようにセットします。

###### 長形3号、角形２号

封筒のふたが左側になるようにセットします。
4
封筒の種類を登録する
5
必要に応じて、給紙カセットの用紙サイズラベルを貼りかえる

### 手差しトレイにセットする

封筒のオモテ面（貼り合わせがない面）をふせて、以下のようにセットします（推奨）。10枚ずつセットしてください。
一度にセットできる封筒は10枚までです。手順どおり封筒を整えても正しく給紙されない場合は、手差しトレイに複数枚セットせずに、1枚ずつセットしてください。
封筒のウラ面（貼り合わせがある面）にはプリントしないでください。
洋形長3号
長形3号、角形2号
COM10 No.10、Monarch、DL、ISO-C5
封筒の向きを変える場合は、以下のようにセットしてください。
洋形長3号
長形3号
COM10 No.10、Monarch、DL、ISO-C5
封筒にプリントした場合は、10枚排紙されるごとにトレイから封筒を取り除いてください。
角形2号をご使用になるときは、横置きにしてください。
封筒がしわになる場合は、封筒の長い辺を本体側に向けてセットしてください。

## はがきをセットする

### はがきをセットする前の準備

はがきはカールを取ってからセットしてください。カールしたままでは斜めにプリントされたり、画像がゆがんでプリントされたりすることがあります。また、はがきが下向きにカールしていると、紙づまりが起こりやすくなります。

はがきは、郵便はがきをご使用ください。ただし、インクジェット用の郵便はがきは使用できません。

### 手差しトレイにセットする

プリントする面を下にしてセットします。
1
手差しトレイにはがきをセットする
はがきの向きを図に合わせてセットしてください。
はがき
往復はがき
4面はがき
宛先面にコピーする場合
宛先面にプリントする場合

はがきを複数枚セットすると紙づまりが起きることがあります。その場合は1枚ずつセットしてください。

13AC-027