データ管理

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜インポート/エクスポート＞
＜USBメモリーからのインポート＞ | ＜インポート結果を本機内に保存＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜インポート結果をUSBメモリーに保存＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜復号化パスワード＞ | × | × | × | × | ×
＜USBメモリーへのエクスポート＞ | ＜暗号化パスワード＞ | × | × | × | × | ×
＜インポート結果レポート＞ | ＜はい＞、＜いいえ＞ | × | × | × | × | ×
＜Webサービスからのインポート/エクスポートを制限＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜ハードディスク完全消去設定＞
＜ハードディスク完全消去のON/OFF＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜消去タイミング＞ | ＜ジョブ処理中＞、＜ジョブ終了後＞ | × | × |  | × | C
＜消去モード＞ | ＜0データ1回書き込み＞、＜ランダムデータ1回書き込み＞、＜ランダムデータ3回書き込み＞、＜DoD標準＞ | × | × |  | × | C
＜全データ/設定の初期化＞ | ＜0データ1回書き込み＞、＜ランダムデータ1回書き込み＞、＜ランダムデータ3回書き込み＞、＜ランダムデータ9回書き込み＞、＜DoD標準＞ | × | × | × | × | ×
＜TPM設定＞ | ＜TPMを使用＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C*1
＜TPM鍵のバックアップ＞ ＜パスワード＞：（最大12文字） ＜TPM鍵のリストア＞ | × | × | × | × | ×

*1 | ＜TPM設定＞が＜ON＞に設定されている場合は、インポート先の本体で必ずTPM鍵をバックアップするようにしてください。

13EY-01U