動作調整

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜中とじ針頭出し＞*1 | ＜開始＞ |  |  | × | × | ×
＜中とじ位置変更＞*1 | -2.00mm ～ 0.00mm ～ +2.00mm (0.25mm間隔) |  |  | × | × | ×
＜中とじ折り位置の調整＞*1 | -2.00mm ～ 0.00mm ～ +2.00mm (0.25mm間隔) |  |  | × | × | ×
＜フィニッシャーのパンチャーの動作切替＞*1 | ＜速度優先＞、＜精度優先＞ |  |  | × | × | B
＜折り位置の調整＞*1 | -2.00mm ～ 0.00mm ～ +2.00mm (0.25mm間隔) |  |  | × | × | ×
＜ホチキスモード時のホチキス実行時間＞*1 | 1秒 ～ 3秒 ～ 5秒 |  |  | × | × | C

*1　オプション装着時に表示される項目です。
13EY-00C