# ＜セキュリティー設定＞

認証機能、パスワード、暗号に関する設定を行うことができます。

##### ＜部門IDと暗証番号による認証の禁止＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜認証機能の設定＞
プリントやスキャンなどからの部門IDと暗証番号の認証を禁止するかどうかを設定します。デバイス管理ソフトウェアからのシステム管理部門IDと暗証番号の認証も禁止の対象になります。

本設定により制限されたジョブは、本機側で強制的にキャンセルされます。

##### ＜ロックアウト設定＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜認証機能の設定＞
ユーザー認証に失敗した場合、失敗したユーザーに対して一時的にログインできない状態にするかどうかを設定します。ただし、部門ID、ユーザーボックス、PINなどの認証には適用されません。

WindowsなどのOSや、FTP、IPP、SNMPv3、SMB、WebDAVを利用するアプリケーションから本機のログイン操作を行うと、設定した回数よりも少ない回数でロックアウトする場合があります。

##### ＜認証パスワードのキャッシュ保存を禁止＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜パスワード設定＞
ログイン時に入力したパスワードをキャッシュ保存しないようにするかどうかを設定します。

##### ＜デフォルトパスワード使用時に警告を表示＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜パスワード設定＞
Administratorが工場出荷時のユーザー名とパスワードで本機にログインするときに、パスワードの変更を促す画面を表示するかどうかを設定します。

パスワードの有効期限が切れた場合は、この設定にかかわらずパスワードの変更画面が表示されます。

##### ＜リモートアクセス時にデフォルトパスワードの使用を許可＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜パスワード設定＞
リモートUIからログインするときに、工場出荷時のパスワードを使用してログインできるようにするかどうかを設定します。

##### ＜最小文字数の設定＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜パスワード設定＞
パスワードの登録に必要な最小文字数を設定します。パスワードの長さを設定した場合、パスワードが空白に設定されているユーザーを登録することはできません。

本設定は個人認証管理で適用されます。部門別ID管理およびPINには適用されません。

##### ＜有効期間の設定＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜パスワード設定＞
パスワードの有効期間を設定することで、定期的にパスワードを変更させます。

本設定は個人認証管理で適用されます。部門別ID管理およびPINには適用されません。 リモートUIから設定する場合、パスワードの有効期間は半角数字で入力してください。

##### ＜3つ以上連続する同じ文字の使用を禁止＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜パスワード設定＞
パスワードに同じ文字を3つ以上続けて使用できないように制限します。

本設定は個人認証管理で適用されます。部門別ID管理およびPINには適用されません。

##### ＜英大文字を1字以上必ず使用＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜パスワード設定＞
英大文字を1文字以上含めたパスワードのみ登録できるように制限します。

本設定は個人認証管理で適用されます。部門別ID管理およびPINには適用されません。

##### ＜英小文字を1字以上必ず使用＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜パスワード設定＞
英小文字を1文字以上含めたパスワードのみ登録できるように制限します。

本設定は個人認証管理で適用されます。部門別ID管理およびPINには適用されません。

##### ＜数字を1字以上必ず使用＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜パスワード設定＞
数字を1文字以上含めたパスワードのみ登録できるように制限します。

本設定は個人認証管理で適用されます。部門別ID管理およびPINには適用されません。

##### ＜記号を1字以上必ず使用＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜認証/パスワード設定＞ ＜パスワード設定＞
記号を1文字以上含めたパスワードのみ登録できるように制限します。

本設定は個人認証管理で適用されます。部門別ID管理およびPINには適用されません。

##### ＜弱い暗号の使用を禁止＞

＜管理設定＞ ＜セキュリティー設定＞ ＜暗号設定＞
弱い暗号や、弱い暗号を用いた鍵と証明書を使用できないようにするかどうかを設定します。管理機能

使用禁止の対象となる機能は、IPSec、TLS、Kerberos、S/MIME、無線LAN、SNMPv3です。 弱い暗号しかサポートしていない機器とは通信できなくなる場合があります。 弱い暗号の使用を禁止しても、証明書（ルート証明書）によっては使用が許可される場合があります。 ＜ON＞を設定した場合に使用禁止になるアルゴリズムについては、おもな仕様をご覧ください。

13AC-0H6