# ＜受信/転送＞

受信についての設定をします。

##### ＜送信/受信ユーザーデータリスト＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜レポート出力＞
送信／受信に関する登録内容をプリントします。送信／受信設定リスト

##### ＜ファクスユーザーデータリスト＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜レポート出力＞
ファクスに関する登録内容をプリントします。 ファクス設定リスト

##### ＜両面記録＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞
受信文書を用紙の両面にプリントするかどうかを設定できます。

##### ＜用紙カセット選択＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞
受信文書の画像と同じサイズの用紙がないとき、どのようにプリントするかを設定できます。プリントする方法は4種類あります。
＜スイッチA＞
受信文書を同じ判版（A版／B版）の用紙に分割してプリントします。
＜スイッチB＞
受信文書を同じ判版（A版／B版）の用紙に余白をつけてプリントします。
＜スイッチC＞
受信文書を違う判版（A版／B版）の用紙に縮小してプリントします。
＜スイッチD＞
受信文書よりも大きい判版（A版／B版）の用紙にプリントします。

##### ＜画像縮小＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞
受信文書の画像を用紙のプリント可能な範囲にプリントするために、自動的に縮小してプリントできます。

画像縮小の設定にかかわらず、プリント可能な範囲を超えた領域が短い（12 mm以下）場合は、超えた領域はプリントされません。

##### ＜2in1記録＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞
2 in 1記録とは、2枚の同系列サイズの受信画像を1枚の用紙にプリントする機能です。この機能は次の条件を満たしたときに働きます。
受信文書のNページ目とN＋1ページ目のプリント用紙として選ばれた用紙カセットが同じである。
上記のカセット内の用紙はNページとN＋1ページ目を並べてプリントできるサイズである。
たとえば、A4用紙がなく、かつA3用紙がある場合に、A3の短尺原稿2枚をA3用紙1枚に並べてプリントします。なお、A3用紙がなくA4用紙がある場合には、A3の短尺原稿はA4でプリントされます。

2 in 1記録でプリントされた文書は、中央に破線が印字されます。受信情報記録をつけてプリントした場合は、その部分を除いた中央に印字されます。

##### ＜受信情報記録＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞
受信文書をプリントするとき、受信時刻やページ番号などの情報を文書の一番下につけることができます。

##### ＜YCbCr受信のガンマ値＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞
Iファクスを受信したときに適切な画質でプリントできます。

ファクスを受信するときは、この設定は無効になります。

##### ＜受信ジョブの割込プリント＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞
ファクス／Iファクスを受信したときに、他のジョブを中断してプリントすることができます。

##### ＜転送設定を使用＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞
受信した文書を本機のファクスボックスに保存したり、外部のファイルサーバーなどに転送したりするかどうかを設定します。＜ON＞に設定したときは、＜転送設定＞で転送条件を設定してください。

##### ＜転送エラージョブの処理＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞
転送に失敗した文書の処理方法を設定します。

＜共通設定＞ ＜エラージョブクリア＞が＜OFF＞に設定されている場合は、転送エラー文書は＜状況確認/中止＞画面のジョブ状況に保存され、ここで設定する処理は行われません。

##### ＜転送設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞
受信した文書を転送するときの条件を設定します。条件を指定しない場合は、受信したすべての文書を指定した宛先に転送します。

###### 転送の設定をする

1 | を押す
2 | ＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞を押す
3 | ＜転送設定＞を押して、必要な設定をする 転送設定を登録する場合は、＜登録＞を押して手順4に進みます。 ＜受信手段 ：＞ドロップダウンリスト リストに表示する転送設定の受信手段を選択します。 ＜検索＞ 転送設定をキーワードを使って検索できます。リセットするときは＜クリア＞を押します。 ＜条件なし転送の登録＞ 転送設定が登録されていない場合、または設定したすべての転送条件に一致しなかった場合の転送先を指定します。 ＜Eメールの重要度＞ 転送先がEメールの場合の、Eメールの重要度を設定します。 ＜リストプリント＞ 転送設定の内容をプリントします。 ＜詳細/編集＞ 転送設定の詳細を表示します。編集もできます。 ＜登録＞ 転送設定を登録できます。 ＜条件のON/OFF＞ 登録されている転送設定を有効/無効にします。 ＜削除＞ 登録されている転送設定を削除します。
4 | 転送条件を設定する ＜設定の履歴＞ 以前設定した転送設定を利用する場合は、＜1つ前＞、＜2つ前＞または＜3つ前＞を選択します。 記憶された3つの設定内容は主電源を切っても消えません。 ＜転送時間指定＞ 転送の開始時間、終了時間、曜日などを設定します。 ＜転送終了通知＞ 転送が完了したことを指定されたアドレスにメールで通知します。 ＜エラー時のみ通知＞ ＜転送終了通知＞が設定されているときのみ設定できます。＜ON＞にすると、ファイルの転送が失敗したときにのみ転送終了通知が指定されたアドレスに届きます。 ファイル形式 転送する画像のファイル形式を指定できます。 ＜受信ファイルの保存/プリント＞ ＜ON＞に設定した場合に、メモリー受信の設定も＜ON＞のときは、受信ファイルはシステムボックスに保存されます。メモリー受信の設定が＜OFF＞のときは、受信ファイルはプリントされます。 ＜ファイル名＞ 転送する文書に付けるファイル名を入力します。 ファイル名が未設定の場合、転送条件名の最初の半角24文字（全角12文字）がファイル名にも入力されます。ファイル名は変更することもできます。 ＜転送先＞ 受信した文書の転送先を設定します。 ＜アドレス帳＞は、他の機器や、SMBまたはWebDAVサーバーとして外部公開されているアドバンスドボックスに転送する場合に選択します。＜ファクスボックス＞は、ファクスボックスに受信（親展）する場合に選択します。 ＜転送条件＞ 転送条件設定画面を表示します。受信手段や相手先の条件を設定できます。 ドロップダウンリストから条件式を選択した後、必要に応じて＜設定＞ボタンから条件を入力します。
転送条件設定画面（ファクス） | 転送条件設定画面（Iファクス）
＜転送条件名＞ 転送条件に任意の名称を付けられます。
5 | ＜OK>を押す 転送設定は、登録または詳細／編集画面で＜OK＞を押して登録が完了したときに記憶されます。 すでに記憶されている設定と同じ設定は記憶されません。
6 | 転送条件を有効にする 手順3の画面で、転送条件を選択し、＜条件のON/OFF＞を押して転送設定を有効にします。
ユーザーボックスを含むグループ宛先を指定した場合は、ユーザーボックスには転送されません。 ＜ファンクション設定＞（設定／登録） ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞で、＜ナンバーディスプレイ設定＞を＜ON＞に設定している回線を＜受信手段 ：＞ドロップダウンリストで選択した場合は、相手先電話番号（発信者番号）の通知方法として＜ND優先＞または＜TSI＞を選択できます。また、＜受信手段 ：＞ドロップダウンリストで選択できる回線のうち１つでも＜ナンバーディスプレイ設定＞を＜ON＞に設定していれば、＜受信手段 ：＞で＜ファクス ： 回線共通＞を選択したときに、相手先電話番号（発信者番号）の通知方法として＜ND優先＞または＜TSI＞を選択できます。 ＜受信手段 ：＞で＜I ファクス＞を選択した場合は、WebDAVサーバーを転送先として選択することはできません。また、WebDAVサーバーを含むグループ宛先を指定した場合、WebDAVサーバーには転送されません。 宛先は複数選択できません。複数の宛先に転送する場合は、グループ宛先を選択してください。

##### ＜ファクスボックスの設定/登録＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞ ＜受信トレイ設定＞
各ファクスボックスに名称をつけたり暗証番号を設定したりすることができます。

###### ファクスボックスを設定/登録する

1 | を押す
2 | ＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞を押す
3 | ＜受信トレイ設定＞を押す
4 | ＜ファクスボックスの設定/登録＞を押す
5 | ボックス番号を選択 各項目を設定 ＜OK＞を押す ＜ボックス名称登録＞ ボックスの名称を登録します。 ＜暗証番号＞ ボックスの暗証番号を入力します。 ＜初期化＞ ボックスを初期化します。 ＜URL送信設定＞ 文書が保存されているボックスのURLをEメールで通知し、リモートUIの画面上で確認できます。
設定した暗証番号を確認する方法はありませんので、暗証番号は忘れないでください。

##### ＜システムボックス暗証番号＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞ ＜受信トレイ設定＞
システムボックスに暗証番号を設定できます。

設定した暗証番号を確認する方法はありませんので、暗証番号は忘れないでください。

##### ＜ファクスメモリー受信を使用＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞ ＜受信トレイ設定＞
受信したファクスをプリントせずに、システムボックスに保存するように設定できます（メモリー受信）。保存された文書はシステムボックスで確認したあと、必要に応じてプリントしたり削除したりすることができます。受信した文書をいったん本機に保存する（メモリー受信）

##### ＜I ファクスメモリー受信を使用＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞ ＜受信トレイ設定＞
受信したIファクスをプリントせずに、システムボックスに保存するように設定できます（メモリー受信）。保存された文書はシステムボックスで確認したあと、必要に応じてプリントしたり削除したりすることができます。受信した文書をいったん本機に保存する（メモリー受信）

##### ＜メモリー受信開始時刻＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞ ＜受信トレイ設定＞
メモリー受信の開始時刻を指定できます。指定した時刻になるとメモリー受信モードに自動的に切り替わります。

###### メモリー受信の開始時刻を設定する

1 | を押す
2 | ＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞を押す
3 | ＜受信トレイ設定＞を押す
4 | ＜メモリー受信開始時刻＞を押し、必要な設定をする ＜毎日指定＞ メモリー受信を開始する時刻を設定します。 ＜曜日指定＞ メモリー受信を開始する曜日と時刻を設定します。 ＜指定しない＞ メモリー受信開始時刻を設定しないときに選択します。
メモリー受信開始時刻に＜毎日指定＞、メモリー受信終了時刻に＜曜日指定＞（またはその逆）を設定できます。

##### ＜メモリー受信終了時刻＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞ ＜受信トレイ設定＞
メモリー受信の終了時刻を指定できます。指定した時刻になるとメモリー受信モードは自動的に解除されます。

###### メモリー受信の終了時刻を設定する

1 | を押す
2 | ＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞を押す
3 | ＜受信トレイ設定＞を押す
4 | ＜メモリー受信終了時刻＞を押し、必要な設定をする ＜毎日指定＞ メモリー受信を終了する時刻を設定します。 ＜曜日指定＞ メモリー受信を終了する曜日と時刻を設定します。 ＜指定しない＞ メモリー受信終了時刻を設定しないときに選択します。
メモリー受信開始時刻に＜毎日指定＞、メモリー受信終了時刻に＜曜日指定＞（またはその逆）を設定できます。

##### ＜分割受信タイムアウト＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞ ＜受信トレイ設定＞
Iファクスが分割して送信されてきた場合、受信開始からここで指定した時間が経過すると、受信済みのデータのみがプリントされ、その後に受信したデータは削除されます。

分割データを削除した場合は、あとから残りの分割データが届いても結合することはできません。 分割データは、結合されない限り、正常な画像としてプリントできません。

##### ＜代行受信ファイルの転送＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞ ＜受信トレイ設定＞
紙づまりや用紙切れなどでプリントできなかった受信文書を、システムボックスに転送することができます。転送された文書は後からプリントすることができます。受信した文書をいったん本機に保存する（メモリー受信）

##### ＜受信エラーは必ず通知＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜共通設定＞
Iファクスを受信中にエラーが発生した場合、送信者に通知するかどうかを設定できます。

##### ＜ECM受信＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞
ファクスをECM方式で受信できます。ECM方式は、通信画像のエラーを自動的に補正して通信を行う機能です。

ECM方式で通信を行う場合は、相手機および本製品でECM機能を設定する必要があります。 ECM機能を設定した場合でも、電話回線の影響でエラーになることがあります。

##### ＜受信モード選択＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞
ファクスの受信方法を設定できます。

###### ファクスの受信方法を設定する

1 | を押す
2 | ＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞を押す
3 | ＜受信モード選択＞を押す
4 | ＜自動受信＞または＜FAX/TEL切替＞を押し、必要な設定をする ＜自動受信＞を選択した場合、＜OK＞を押す。 ＜FAX/TEL切替＞を押した場合、＜詳細設定＞を押し、必要な設定をする ＜呼出開始時間＞ 電話をうけてから呼び出し音を鳴らすまでの時間を設定します。 ＜呼出時間＞ 呼び出し音を鳴らし続ける時間を設定します。 ＜呼出後の動作＞ 呼び出し音を鳴らしても、こちらが電話に出ないときの本製品の動作を設定します。 ＜音声応答＞ 音声応答メッセージを流す場合は＜ON＞を押します。
回線を増設した場合、この設定が機能するのは回線1（標準回線）のみです。回線1（標準回線）にてお使いください。 それぞれの設定と電話機またはハンドセット・G2の動作との関係は次のとおりです。 受信モード選択（本設定）が自動受信の場合：電話機、ハンドセット・G2は鳴動しない*1 受信モード選択（本設定）がFAX/TEL切替の場合： 電話機、ハンドセット・G2は相手がFAXの時、鳴動しない*1 電話機、ハンドセット・G2は相手が電話の時、鳴動する*2 *1 着信呼出が＜ON＞の場合は鳴動します。 *2 呼出開始時間後に鳴動します。
本製品に電話機またはハンドセット・G2を装着しているときは、電話をかけることができます。 自動受信時は、電話をかけることはできますが、うけることはできません。 ＜FAX/TEL切替＞を設定するには、本製品に電話機またはハンドセット・G2を装着する必要があります。 次の条件をすべて満たしているときは、＜ファクス着信呼出＞を＜OFF＞に設定しても、電話機またはハンドセット・G2の呼び出し音が鳴ります。 ＜スリープ時の消費電力＞を＜少ない＞に設定している 本製品がスリープモードに入っている

##### ＜リモート受信＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞
本機に接続した電話機のダイヤル操作でファクスを受信することができます。受話器を取って相手がファクスだったときは、電話機からここで指定するID番号を入力すると、そのままファクスを受信できます。

1桁の番号を設定した場合、電話機からID番号を入力するときは、最初の桁の「0」は必ず入力してください。たとえば、「09」を設定した場合は、電話機からID番号を「0」「9」の順に入力します。 回線を増設した場合、この設定が機能するのは回線1（標準回線）のみです。

ID番号はプッシュ音（ピポパ音）で送出されるため、プッシュ音を送出できない電話機（回転ダイヤル式電話機など）からID番号を入力することはできません。

##### ＜ファクス受信結果レポート＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞
ファクス受信結果レポートは文書が正常にファクス受信できたかどうかを確認するためのレポートです。レポートは受信時ごと、または受信エラーが発生したときだけプリントされるように設定できます。ファクス受信結果レポート

##### ＜ファクスボックス受信レポート＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞
ファクスボックス受信レポートは文書がファクスボックス内に正常に受信できたかどうかを確認するためのレポートです。レポートは受信時ごとにプリントされるように設定できます。ファクスボックス受信レポート

##### ＜受信スタートスピード＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞
回線の状態が悪く、受信が始まるまでに時間がかかるときは、受信スタートスピードを変更できます。

##### ＜受信パスワード＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞
ITU-T規格のパスワードを設定します。相手先からITU-T規格で送られてきた文書にFコードが設定されていないとき、パスワードの照合が行われます。その際、ここで設定したパスワードと一致しないパスワードが付加されている場合やパスワードが付加されていない場合は、文書を受信しません。

ここで受信パスワードを設定しても、Fコードが指定された受信ファイルの場合は、そのFコードのパスワードが優先されます。

ITU-Tは、国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門です。

##### ＜ナンバーディスプレイ設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜受信/転送＞ ＜ファクス設定＞
ナンバーディスプレイ機能を有効にできます。有効にすると、通知された相手先電話番号を本機のタッチパネルディスプレーに表示させたりあらかじめ登録した転送条件との照合に使用したりすることができます。

ナンバーディスプレイを利用するには、契約電話会社と別途契約をする必要があります。 発信者番号は、FAX手順信号（TSI）でも通知されます。転送条件との照合にどちらを使用するかを＜共通設定＞ ＜転送設定＞にある＜転送条件＞で選択できます。

13AC-0FU