# 鍵と証明書署名要求（CSR）を生成する

本機で自己生成した証明書は認証局の署名がないため、通信相手によっては通信エラーとなってしまうことがあります。認証局の署名が付いた証明書を発行してもらうためには、証明書署名要求（CSR：Certificate Signing Request）のデータが必要です。CSRは、管理者がリモートUIから生成することができます。
鍵とCSRを生成する
鍵に証明書を登録する

## 鍵とCSRを生成する

鍵とCSRを本機で生成します。CSRのデータは画面に表示されるほか、ファイルに出力することもできます。
1
リモートUIを起動する リモートUIを起動する
2
ポータルページで［設定/登録］をクリックする リモートUIの画面について
3
［デバイス管理］ ［鍵と証明書設定］をクリックする
4
［鍵生成］をクリックする
5
［鍵と証明書署名要求(CSR)］をクリックする
6
鍵と証明書の必要項目を設定する
［鍵の名前］
鍵に付ける名前を入力します。一覧表示されたときに探しやすい名前を付けてください。
［署名アルゴリズム］
署名に利用するハッシュ関数を選びます。
［鍵のアルゴリズム］
鍵のアルゴリズムを選び、［RSA］の場合は鍵の長さを、［ECDSA］の場合は鍵の種類をドロップダウンリストから指定してください。
［国/地域名］
国コードを一覧から選択するか、入力によって指定します。
［都道府県］／［市町村］
所在地を入力します。
［組織］／［組織単位］
組織名を入力します。
［共通名］
IPアドレスまたはFQDNを入力します。
Windowsの環境でIPPS印刷を行うときは、必ず本機のIPアドレスを入力してください。
本機のFQDNを入力する場合は、DNSサーバーが必要です。DNSサーバーを使用していない場合はIPアドレスを入力してください。
7
［OK］をクリックする
CSRのデータが表示されます。
CSRデータをファイルに保存したいときは、［ファイルに保存］をクリックして保存先を選んでください。

CSRを生成した鍵は、鍵と証明書の一覧画面に表示されますが、このままでは使用することができません。この鍵を使用するには、CSRを基に発行された証明書を登録する必要があります。 鍵に証明書を登録する

## 鍵に証明書を登録する

CSRを基に申請および発行された証明書を鍵に登録します。
1
リモートUIを起動する リモートUIを起動する
2
ポータルページで［設定/登録］をクリックする リモートUIの画面について
3
［デバイス管理］ ［鍵と証明書設定］をクリックする
4
［証明書］の一覧で、証明書を登録したい鍵の をクリックする
5
［証明書の登録...］をクリックする
6
証明書を登録する
［参照...］をクリックして登録するファイル（証明書）を指定したあと、［登録］をクリックします。
13AC-0E5