# すべて入力して設定する

認証や暗号化などのセキュリティーの設定などを詳しく設定したい場合や、他の方法で接続できない場合は、無線LAN接続の設定をすべて入力して設定します。SSIDやネットワークキー、セキュリティー規格や認証／暗号化方式などの情報は、あらかじめ確認しておいてください。SSIDやネットワークキーを確認する
1
を押す
2
＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞ ＜無線LAN＞ ＜無線LAN設定＞ ＜手動設定＞を押す
3
＜詳細入力＞を押す
4
＜SSID＞を押し、あらかじめ確認しておいたSSIDを入力する
5
＜セキュリティー設定＞で設定方式を選ぶ

###### WEPを使用する

1 | ＜WEP＞を押す
2 | 認証方法を選ぶ パスワードとしてWEPキーを使用する場合は、＜共有キー＞を押します。 ＜オープンシステム＞を選んだ場合、無線LANルーターが共有キー認証を使用している場合は接続時に認証エラーが生じますが、本機の設定は自動的に＜共有キー＞に変更され再接続します。
3 | 編集するWEPキーを押す ＜WEPキー1＞～＜WEPキー4＞のいずれかを押します。
4 | あらかじめ確認しておいたネットワークキーを入力する
5 | 使用するWEPキーを選ぶ
6 | ＜OK＞を押す

###### WPA-PSKまたはWPA2-PSKを使用する

1 | ＜WPA/WPA2-PSK＞を押す
2 | 暗号化方式を選ぶ 接続する無線LANルーターに合わせて、自動的にAES-CCMPまたはTKIPを設定させるには＜自動＞を選びます。
3 | ＜PSK＞を押し、あらかじめ確認しておいたネットワークキーを入力する
4 | ＜OK＞を押す

6
＜OK＞を押す
無線LANルーターが検出され設定が完了すると、画面に＜接続しました。＞と表示されます。
13AC-00H