# プリンター設定

### LIPS LXプリンター機能

形式 | 内蔵型
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる
解像度 | ###### データ処理 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語 | LIPS LX
対応プロトコル | TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）
対応OS | Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/WindowsServer® 2008/Windows Server® 2008 R2/WindowsServer® 2012/Windows Server® 2012 R2 Mac OS X（10.6.8以降）
内蔵フォント | なし
インターフェイス | USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）

### LIPS Vプリンター機能

名称 | LIPS V拡張キット・BE1
形式 | 内蔵型
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる
解像度 | ###### データ処理 600dpi×600dpi
ページ記述言語 | LIPS V（LIPS LX、LIPS Ⅳ、LIPS Ⅲ、LIPS　Ⅱ+）
対応プロトコル | TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）
対応OS | Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/WindowsServer® 2008/Windows Server® 2008 R2/WindowsServer® 2012/Windows Server® 2012 R2
内蔵フォント | ###### 和文 平成明朝体TMW3、平成角ゴシック体TMW5、丸ゴシック体 ###### 欧文 Courier、Dutch、Swiss、Symbol ###### その他 ラインプリンタ、バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
エミュ レーション | ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
インターフェイス | USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）

### PSプリンター機能

名称 | PS拡張キット・BE1
形式 | 内蔵型
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる
解像度 | ###### データ処理 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語 | Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル | TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）
対応OS | ###### ドライバー Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/WindowsServer® 2008/Windows Server® 2008 R2/WindowsServer® 2012/Windows Server® 2012 R2 Mac OS X(10.6.8以降) ###### PPD Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10 Mac OS 9（9.1以降）/Mac OS X（10.3.9以降）
内蔵フォント | ###### 和文 平成明朝体 W3 、平成角ゴシック体 W5 ###### 欧文 136書体
エミュ レーション | なし
インターフェイス | USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）

13AC-0LW