# ファクスを受信する

### ファクスが届くと

操作パネルの［実行/メモリー］ランプが緑色に点滅します。受信が完了すると自動的に文書がプリントされ、ランプが消灯します。

受信を中止したいときは、 ＜受信＞ ＜ジョブ状況＞ 文書を選ぶ ＜中止＞を押します。

### 出力紙について

届いたファクスは、受信文書と同じサイズの用紙にプリントされます。同じサイズの用紙が無い場合には、＜用紙カセット選択＞の設定に従ってプリントされます。＜用紙カセット選択＞

##### 電話機やハンドセットを接続しているときは ファクスの受信モードを＜FAX/TEL切替＞に設定しておきます。ファクスが届くと自動的に受信し、電話着信すると呼び出し音が鳴ります。＜受信モード選択＞ 通話後に電話を切らずにファクス受信操作をする場合は、受話器を上げたままの状態で＜受信スタート＞を押します。 受話器を取り｢ピー｣という音が聞こえたら、ファクスの信号音です。リモート受信設定が有効になっている場合、電話機から所定のID番号を指定するとそのままファクスを受信できます。＜リモート受信＞ ##### ファクス情報サービスを利用してファクスを受信するには 音声案内に従ってサービス番号を入力したあと、＜受信スタート＞を押します。 ##### Fコード受信について 本機は、ITU-T*の国際標準規格に準拠したFコード通信に対応しています。Fコード付きの文書を受信するには、＜転送設定＞を参照してください。 * 国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門です。

便利な機能
用紙を節約してプリントすることができます。 ＜両面記録＞ ＜2in1記録＞ ＜画像縮小＞ 文書に受信時刻などの情報を付けてプリントすることができます。＜受信情報記録＞ Fコード通信で受信パスワードの照合設定を有効にすると、迷惑ファクスの受信を防止することができます。＜受信パスワード＞ 紙づまりや用紙切れなどで受信文書がプリントできなかった場合、＜代行受信ファイルの転送＞を＜はい＞に設定すると、受信文書を本機の格納場所（システムボックス）に転送することができます。このとき、＜ファクスメモリー受信＞／＜I ファクスメモリー受信を使用＞の設定が自動的に＜ON＞になり、転送された文書を画面で確認することができます。また、転送された文書は後からプリントすることができます（受信した文書をいったん本機に保存する（メモリー受信））。通常の用紙からの出力に戻したい場合は、＜ファクスメモリー受信＞／＜I ファクスメモリー受信を使用＞の設定を＜OFF＞に設定してください。

関連項目
いろいろな受信方法
受信した文書を自動転送する
送受信状況や履歴を確認する
13AC-05S