N201設定
→ ＜ファンクション設定＞ → ＜プリンター＞ → ＜プリンター設定＞ → ＜仕様設定＞ → ＜LIPS/エミュレーション設定＞ → ＜N201設定＞*1

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜ページレイアウト＞
＜ページフォーマット＞ | ＜実寸縦＞、＜実寸横＞、＜10インチ→A4縦＞、＜15インチ→A4横＞、＜15インチ→B4横＞、＜2/3縦＞、＜2/3横＞ |  |  |  |  | C
＜用紙位置＞ | ＜中央＞、＜左＞ |  |  |  |  | C
＜上余白＞ | -127～0～+127 point |  |  |  |  | C
＜用紙位置微調整＞ | -127～0～+127 point |  |  |  |  | C
＜領域＞ | ＜標準＞、＜ワイド＞ |  |  |  |  | C
＜右マージン既定値＞ | ＜136桁＞、＜右端＞ |  |  |  |  | C
＜用紙サイズ＞ | ＜A3＞、＜B4＞、＜A4＞、＜B5＞、＜A5＞、＜はがき＞ |  |  |  | × | C
＜2ページ印刷設定＞ | ＜しない＞、＜左＞、＜右＞ |  |  |  |  | C
＜行桁＞
＜行固定機能＞ | ＜無効＞、＜有効＞ |  |  |  |  | C
＜桁固定機能＞ | ＜無効＞、＜有効＞ |  |  |  |  | C
＜行数＞ | 10～66～400行 |  |  |  |  | C
＜桁数＞ | 10～136～400桁 |  |  |  |  | C
＜漢字ピッチ＞ | ＜2/1＞、＜3/2＞、＜4/3＞、＜5/4＞、＜1/1＞ |  |  |  |  | C
＜フォント＞
＜漢字書体＞ | ＜明朝＞、＜ゴシック＞、＜丸ゴシック＞、＜フォントID＞ |  |  |  | × | C
＜フォントID＞*2 | 1～2～999 |  |  |  | × | C
＜漢字サイズ＞ | ＜システム＞、＜8ポイント＞、＜10ポイント＞、＜12ポイント＞ |  |  |  |  | C
＜OCRフォント＞ | ＜使用せず＞、＜OCR-B＞、＜OCR-A＞、＜OCR-B/OCR-カナ＞、＜OCR-A/OCR-カナ＞ |  |  |  |  | C
＜ゼロ書体＞ | ＜斜線無しゼロ＞、＜斜線付きゼロ＞ |  |  |  |  | C
＜国別文字＞ | ＜日本＞、＜USA＞、＜UK＞、＜ドイツ＞、＜スウェーデン＞ |  |  |  |  | C
＜漢字グラフィックセット＞ | ＜JIS78＞、＜JIS90＞ |  |  |  |  | C
＜印字機能＞
＜イメージの補正＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  |  | C
＜外字サイズ＞ | ＜10.8ポイント＞、＜10ポイント＞ |  |  |  |  | C
＜グラフィック＞ | ＜ネイティブ＞、＜コピー＞ |  |  |  |  | C
＜システムオーバーレイ＞ | ＜システムオーバーレイ設定＞： ＜する＞、＜しない＞ ＜オーバーレイ番号＞*2： 1～5 |  |  |  | × | C
＜スタートアップマクロ＞ | 0～255 |  |  |  | × | C
＜ユーザーオーバーレイ1＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  | × | C
＜ユーザーオーバーレイ2＞ | ＜する＞、＜しない＞ |  |  |  | × | C
＜印字動作＞
＜HEXモード後のLF＞ | ＜無視する＞、＜無視しない＞ |  |  |  |  | C
＜CR機能＞ | ＜復帰のみ＞、＜復帰/改行＞ |  |  |  |  | C
＜印字指令＞ | ＜CRのみ＞、＜CRなど＞ |  |  |  |  | C
＜バッファーフル＞ | ＜復帰/改行＞、＜復帰のみ＞ |  |  |  |  | C
＜VFC＞
＜改行幅＞ | ＜6 lpi＞、＜4 lpi＞、＜3 lpi＞、＜8 lpi＞ |  |  |  |  | C
＜単票用紙長機能＞ | ＜無効＞、＜有効＞ |  |  |  |  | C
＜用紙長機能＞ | ＜無効＞、＜有効＞ |  |  |  |  | C
＜用紙長設定＞*2 | 1～66～199行 |  |  |  |  | C
＜ミシン目スキップ＞ | 0～197行 |  |  |  |  | C
＜その他＞
＜登録レベル＞ | ＜一時＞、＜永久＞ |  |  |  |  | C
＜HEX/LIPS機能＞ | ＜無効＞、＜有効＞ |  |  |  |  | C
＜LIPSフォーム＞ | ＜LIPS2＞、＜LIPS4＞ |  |  |  |  | C

*1 | LIPS Vプリンターをお使いの場合のみ、表示される項目です。
*2 | オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。

13EY-00X