# 電源を切る

電源の切りかたについて説明します。

##### 電源を切る前に本機の動作状況を確認してください 電源を切るときは、ハードディスクを保護するための処理が行われます。そのため、実行中の作業があっても電源を切ることができますが、次のように作業が中断されたり、データが破損したりすることがあります。 ファクス／Iファクス機能を使用しているときは、電源を切らないでください。送受信ができなくなります。 タッチパネルディスプレーに＜リモートUIから保存ファイルをバックアップ中です。＞というメッセージが表示されているときは、電源を切らないでください。保存ファイルのバックアップができなくなります。 電源が切れる直前に、他のキヤノン複合機*やパソコンから本機の公開スペース「アドバンスドボックス」にアクセスされると、保存されているデータが破損する場合があります。 原稿読み込み時や出力時に電源を切ると、紙づまりの原因になることがあります。 * ネットワーク接続されたimageRUNNER ADVANCEシリーズのみ

1
電源を切る

|  | 電源スイッチカバーを開く
| 電源スイッチを「」側へ倒す
| カバーを閉じる

電源が切れるまでに、しばらく時間がかかることがあります。主電源ランプ（操作パネル）が消灯するまで電源プラグを抜かないでください。 本機に再び電源を入れるときは、主電源ランプ消灯後、10秒以上待ってください。高速起動を有効にしている場合は、20秒以上待ってください。＜主電源ON時の高速起動＞

関連項目
電源を入れる
13AC-01W