# ＜タイマー/電力設定＞

節電までの時間／時刻表示設定などの設定について説明しています。

##### ＜時刻微調整＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
現在の時刻を1分単位で微調整できます。

23:59を00:00のように調整しても、日付は変わりません。

##### ＜日付/時刻設定＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
現在の日付と時刻を設定します。設定方法については、日付／時刻を設定するを参照してください。

##### ＜時刻の形式＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
時刻の表示形式を24時間表示または12時間表示に設定します。

##### ＜主電源ON時の高速起動＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
本設定を＜ON＞にすると、電源を入れてから画面操作可能ならびにスキャン可能になるまでの時間を短縮できます。

ONに設定した場合 電源を切った場合でも待機電力が発生します。 電源を入れたとき／切ったときにブザーが鳴ります。(ただし、本機の状態によっては高速起動できない場合があります。その場合、ブザーは鳴りません。) 本機能を設定していても、以下の場合は高速起動は行われません。 以下のネットワーク設定のいずれかが「ON」になっている場合 RARP BOOTP AppleTalk 無線LAN Bluetooth 以下の状態で本製品の電源を切った場合の次回の電源投入時 高速起動してから110時間以上経過 ジョブ実行中 予約ジョブあり 電話回線の使用直後 データのバックアップ中 ネットワーク経由で本製品にアクセス中 再起動を必要とする設定変更後 エラー発生中 機能制限モード使用中 本製品の電源を切った後、コンセントから電源コードを抜いた場合 高速起動に対応していないMEAPアプリケーションをインストールしている場合 本製品の電源を切ってから、約20秒以内に電源を入れなおした場合 本製品の電源を切ってから、8時間以上経過して起動する場合 リモートUIから本製品の電源を切った場合の次回の電源投入時

##### ＜オートクリア移行時間＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
タッチパネルディスプレーの表示を自動的にデフォルト設定に戻してログアウトする時間を設定します。

##### ＜オートクリア移行時間の制限＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
本機能を＜ON＞にすると、一般ユーザーは＜オートクリア移行時間＞と＜オートクリア後の機能＞の設定を変更できなくなります。

##### ＜オートクリア後の機能＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
オートクリアされたあと、＜環境設定＞の＜起動/復帰後に表示する画面＞で設定した画面に復帰するか、オートクリアされる前の画面に戻るかを設定できます。

＜復帰する＞を選択するとオートクリアされたあと、＜起動/復帰後に表示する画面＞で設定した画面に移行します。＜復帰しない＞を選択するとオートクリアされたあと、使っていた機能の基本画面に戻ります。

##### ＜オートスリープ移行時間＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
一定時間操作が行われなかった場合に、自動的に節電モードに切り替わるまでの時間を設定します。

本項目は、工場出荷時の設定でお使いになることをお勧めします。

##### ＜スリープ時の消費電力＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
スリープ状態のときの消費電力を設定できます。

本機をUSBケーブルでコンピューターと接続してお使いの場合、本機のスリープモード移行のタイミングによっては、正しく通信できない場合があります。本機をスリープモードから復帰させて、ジョブを投入しなおしてください。 本機の状態によっては、消費電力を＜少ない＞にしても＜多い＞に設定したときと同じになる場合があります。

＜スリープ時の消費電力＞を＜少ない＞に設定して、＜無線LAN設定＞または＜Bluetoothを使用＞を有効にして無線通信を行う場合は、＜ネットワーク接続を考慮する＞が＜ON＞になります。 ネットワーク関連のユーティリティソフトウェアによっては、消費電力を＜少ない＞に設定した場合、通信に失敗することがあります。ご使用の際は節電キーを押してスリープ状態から復帰させてください。

##### ＜オートスリープ時刻の設定＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
自動的にスリープ状態にする時刻を曜日ごとに設定できます。

オートスリープ移行時間とオートスリープ時刻の設定が同時に設定されている場合は、オートスリープ移行時間が優先されます。

##### ＜自動階調補正の実行時刻設定＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
自動階調補正（クイック補正）は、毎日決まった時刻に自動で行うことができます。ここでは自動的にクイック補正を行う時刻を曜日ごとに設定できます。

##### ＜スリープ復帰時刻の設定＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
スリープ状態から復帰する時刻を設定します。

##### ＜エコ復帰＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
スリープモードを解除して操作を始めるとき、必要な機能から順次起動させることができます。まず操作パネルを起動し操作可能にしたあと、ユーザーの操作に応じて必要な機能が起動します。不要な機能をなるべく起動させないことで、省エネと静音性を高めることができます。

##### ＜人感センサーを使用＞

＜環境設定＞ ＜タイマー/電力設定＞
人が本機に近づいたことを感知して、自動的にスリープモードを解除します。センサーの感度を変えることにより、人を検知する精度を調整することができます。

＜センサーの感度＞を＜低＞に設定すると本機の前をゆっくり歩いてもスリープ解除しにくくなります。＜高＞に設定すると早く歩く人でも感知しスリープ解除しやすくなります。 室温が高かったりユーザーの体温が低い場合は、ユーザーを感知しにくくなります。この場合は、＜センサーの感度＞を＜高＞に設定します。 本機周辺の温度が変化すると、センサーが敏感になりスリープ解除しやすくなります。この場合は、＜センサーの感度＞を＜低＞に設定します。

13AC-0F7