# 給紙部に用紙がつまった

画面で紙づまり位置を確認し、次の手順に従って用紙を取り除いてください。
給紙カセット1の紙づまり対処方法
給紙カセット2の紙づまり対処方法
給紙カセット3、4の紙づまり対処方法（オプション）
ペーパーデッキの紙づまり対処方法（オプション）

##### 作業の前にご確認ください オプションの外付けデッキを装着している場合は、本体から引き離してください。

## 給紙カセット1の紙づまり対処方法

1
給紙カセット1内に用紙がつまっているか確認する

| カセットを開く
| 用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜く
| カセットをカチッと音がするまで押し込んで閉める

カセットを本体に戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

## 給紙カセット2の紙づまり対処方法

1
カセット右上カバー内に用紙がつまっているか確認する

| カセット右上カバーを開く
| 用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜く

2
カセット右上カバーを、カチッと音がするまでゆっくり閉じる
3
カセット内に用紙がつまっているか確認する

| カセットを開く
| 用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜く
| カセットをカチッと音がするまで押し込んで閉める

カセットを本体に戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

以降は画面の指示に従って、中断していた操作や紙づまりの処理を続けてください。

## 給紙カセット3、4の紙づまり対処方法（オプション）

##### 作業の前にご確認ください オプションの外付けデッキを装着している場合は、本体から引き離してください。

1
カセット右上カバーと右下カバーに用紙がつまっているか確認する

| カセット右上カバーと右下カバーを開く
| 2段カセットペディスタル装着時
| 大容量カセットぺディスタル装着時
| 用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜く
| 2段カセットペディスタル装着時
| 大容量カセットぺディスタル装着時

2
カセット右上カバーと右下カバーを、カチッと音がするまでゆっくり閉じる
3
カセット内に用紙がつまっているか確認する

| カセットを開く
| 用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜く
| 2段カセットペディスタル装着時
| 大容量カセットぺディスタル装着時
| カセットをカチッと音がするまで押し込んで閉める

カセットを本体に戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

以降は画面の指示に従って、中断していた操作や紙づまりの処理を続けてください。

## ペーパーデッキの紙づまり対処方法（オプション）

1
を押して、ペーパーデッキを本体から引き離す
2
ペーパーデッキの側面に用紙がつまっているか確認する
用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。
3
本体側面に用紙がつまっているか確認する
用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。
4
ペーパーデッキを本体に接続する
本体に確実に接続されていることを確認してください。
接続したあと、紙づまりのメッセージが表示されなくなった場合は、中断していた操作や紙づまりの処理を続けてください。
5
を押して、ペーパーデッキを引き出す

本機がスリープモードに移行しているときは、ペーパーデッキを引き出せない場合があります。スリープモードを解除してから、ペーパーデッキを引き出してください。

6
用紙がつまっているか確認する
用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。

見えにくい場所につまっている場合がありますので、よく確認してください。

7
ペーパーデッキを元の位置にゆっくり戻す
以降は画面の指示に従って、中断していた操作や紙づまりの処理を続けてください。
13AC-0KF