# ステイプルフィニッシャー・Y1／中綴じフィニッシャー・Y1／バッファパスユニット・L1／2/4穴パンチャーユニット・A1

「ステイプルフィニッシャー・Y1」「中綴じフィニッシャー・Y1」は、次の仕上げ機能を使用する場合に装着します。
ソート
原稿と同じページ順になるよう1部ずつ仕分けて排紙します。
グループ
ページ順ではなく、各ページに仕分けて排紙します。
シフト
部数ごとに交互にずらして排紙します。
ホチキス＋ソート
ページ順に並べてコピー（ソート）したあと、1部ずつホチキス（コーナー／ダブル）で留めて排紙します。「中綴じフィニッシャー・Y1」では、ホチキスで中とじして排紙することもできます。
ホチキス＋グループ
各ページに仕分けてコピー（グループ）したあと、1部ずつホチキス（コーナー／ダブル）で留めて排紙します。
針なしとじ
ホチキスの針を使わず圧着させて用紙を留めて排紙します。圧着部分を指で押すと用紙をかんたんにはがすことができるので、針の節約だけでなく一時的に用紙を留めておきたいときにも便利です。

針なしとじができる用紙サイズについては、おもな仕様を参照してください。 使用環境や用紙の種類などにより、接着部分がはがれやすくなる場合があります。

マニュアルステイプル
プリントした用紙をスリット部に差し込み、1部ずつ手動でホチキスすることができます。たとえば、ホチキス留めされている原稿から針をはずしてコピーやスキャンをしたあと、もう一度ホチキス留めしたいときなどに便利です。
サドル折り（中綴じフィニッシャー・Y1のみ）
印刷した用紙を2つ折りして排紙します。何枚かの用紙を重ねて2つ折りすることができます。

便利な機能
「ステイプルフィニッシャー・Y1」「中綴じフィニッシャー・Y1」に「2/4穴パンチャーユニット・A1」を装着すると、パンチ穴をあけられます。

### フィニッシャー外観

中綴じフィニッシャー・Y1 |  | ステイプルフィニッシャー・Y1

#### トレイA

印刷された用紙が排紙されます。＜排紙トレイの設定＞により、どの機能の排紙トレイとして使用するか設定できます。＜排紙動作＞ ＜排紙トレイの設定＞

#### ステイプルボタン

手動でホチキス留め（マニュアルステイプル）をするときに押します。ステイプルボタンを押さずに、自動的にホチキス留めすることもできます。自動的にホチキス留めするまでの時間を設定できます。＜動作調整＞ ＜ホチキスモード時のホチキス実行時間＞

#### バッファパスユニット・L1

紙づまりが起きたときに開けます。

#### 前カバー（上）

紙づまりが起きたとき、また、ホチキスユニットで針づまりが起きたとき、針ケースを交換するときに開けます。「2/4穴パンチャーユニット・A1」を装着している場合は、パンチくずを捨てるときに開けます。

#### スリット部

手動でホチキス留め（マニュアルステイプル）をするときに用紙を差し込みます。

#### 前カバー（下）（中綴じフィニッシャー・Y1のみ）

中とじユニットで紙づまりが起きたとき、また、針づまりが起きたとき、針ケースを交換するときに開けます。

#### 製本トレイ（中綴じフィニッシャー・Y1のみ）

中とじ製本された出力紙が排紙されます。

#### トレイB

印刷された用紙が排紙されます。＜排紙トレイの設定＞により、どの機能の排紙トレイとして使用するか設定できます。＜排紙動作＞ ＜排紙トレイの設定＞

### フィニッシャー内部

中綴じフィニッシャー・Y1 |  | ステイプルフィニッシャー・Y1

#### 中とじユニット（中綴じフィニッシャー・Y1のみ）

中とじユニットで紙づまり、針づまりが起きたとき、また、中とじユニットの針ケースを交換するときに引き出します。

#### パンチくず入れ（2/4穴パンチャーユニット・A1）

パンチ屑を捨てるときに引き出します。パンチくずを捨てる（オプション）

ホチキス、中とじホチキス、パンチ穴、サドル折りができる用紙サイズについては、おもな仕様を参照してください。 ホチキスユニットや中とじユニットの針ケースの交換については、ホチキス針を交換する（オプション）を参照してください。 紙づまりや針づまりなどの処理方法については、紙がつまったら、ホチキス針がつまったら（オプション）を参照してください。 用紙の種類によっては、綴じ枚数の上限に達さないことがあります。その場合は、用紙を変更するか、綴じる枚数を減らしてください。 ##### ソート、グループについて ＜シフト(ずらし)＞を同時に選択して出力した場合、用紙束ごとにずらして排紙されます。 トレイが下降中に積載制限に達すると、自動で排紙可能なトレイに排紙されます。排紙可能なトレイがすべて積載制限に達すると、出力が一時停止します。排出された用紙束を取り除くと、出力が再開されます。 ##### ホチキスについて ホチキス処理中の用紙束は、途中で取り除かずに完全にトレイに排紙されてから取り除いてください。 「ホチキスユニットの針を補給してください。」と表示された場合は、針が残り少なくなっています。針ケースを交換してください。 トレイが下限位置に達したときは、出力が一時停止します。排出された用紙束を取り除くと、出力が再開されます。 ##### 中とじホチキスについて 用紙の種類や枚数によって折り具合が変わることがあります。

13AC-0RH