デバイス管理

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜デバイス情報の設定＞ | ＜デバイス名＞ | × | × |  | × | A
＜設置場所＞ | × | × |  | × | A
＜機器情報配信の設定＞
＜配信側設定＞
＜配信先の登録＞ | ＜自動検索/登録＞、＜登録＞、＜詳細情報＞、＜削除＞、＜リストプリント＞ | × | × | × | × | B*1
＜自動検索/登録＞： ＜検索の深さ (ルーター)＞：1～8 | × | × | × | × | ×
＜ホスト名表示＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | ×
＜自動検索開始＞ | × | × | × | × | ×
＜自動配信設定＞ | ＜毎日指定＞（1～5）、＜曜日指定＞（＜日＞～＜土＞、1～5）、＜指定しない＞ | × | × | × | × | B
＜設定/登録の設定値＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜ネットワーク設定＞：＜含む＞、＜含まない＞ | × | × | × | × | B
＜部門ID＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | B
＜アドレス帳＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | B
＜ウェブブラウザーのお気に入り＞*2：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | B
＜プリンター設定＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | B
＜用紙情報＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | B
＜Workflow Composer＞*2：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | B
＜手動配信＞ | ＜設定/登録の設定値＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜ネットワーク設定＞：＜含む＞、＜含まない＞ | × | × | × | × | ×
＜部門ID＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | ×
＜アドレス帳＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | ×
＜ウェブブラウザーのお気に入り＞*2：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | ×
＜プリンター設定＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | ×
＜用紙情報＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | ×
＜Workflow Composer＞*2：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | ×
＜MEAP認証情報の設定＞ | ＜ユーザー名＞、＜パスワード＞、＜ログイン先＞ | × | × | × | × | C
＜受信側設定＞
＜配信元による受信制限＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜データの復帰＞ | ＜設定/登録の設定値＞、＜部門ID＞、＜アドレス帳＞、＜ウェブブラウザーのお気に入り＞*2、＜プリンター設定＞、＜用紙情報＞ | × | × | × | × | ×
＜機能毎受信制限＞ | ＜設定/登録の設定値＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜部門ID＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜アドレス帳＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜ウェブブラウザーのお気に入り＞*2：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜プリンター設定＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜用紙情報＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜Workflow Composer＞*2：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜用紙情報設定＞ | ＜すべて＞、＜基本のみ＞ | × | × | × | × | C
＜受信時にMEAP認証を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜通信履歴＞ | ＜詳細情報＞、＜リストプリント＞、＜レポート設定＞ | × | × | × | × | ×
＜レポート設定＞ ＜100通信で自動プリント＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜指定時刻プリント＞：＜ON＞（00:00～23:59）、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜種別で分離＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜機能制限モード＞
＜フィニッシャーのトレイA＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × | × | ×
＜フィニッシャーのトレイA/B＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × | × | ×
＜フィニッシャーの中とじユニット＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × | × | ×
＜フィニッシャーのパンチャー＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ |  | × | × | × | ×
＜機器署名の証明書確認 ＞ | ＜バージョン＞、＜シリアルNo.＞、＜署名アルゴリズム＞、＜発行先＞、＜有効期限開始日＞、＜有効期限終了日＞、＜発行者＞、＜公開鍵＞、＜証明書のぼ印＞、＜発行先代替名＞、＜証明書検証＞ |  |  |  | × | ×
＜ユーザー署名の証明書確認＞*2 | ＜バージョン＞、＜シリアルNo.＞、＜署名アルゴリズム＞、＜発行先＞、＜有効期限開始日＞、＜有効期限終了日＞、＜発行者＞、＜公開鍵＞、＜証明書のぼ印＞、＜発行先代替名＞、＜証明書検証＞ |  |  |  | × | ×
＜証明書設定＞
＜鍵生成＞
＜ネットワーク通信用の鍵生成＞ | ＜鍵の名前＞ |  |  |  | × | C*3*4*5
＜署名アルゴリズム＞：＜SHA256＞、＜SHA384＞、＜SHA512＞ |  |  |  | × | C*3*4*5
＜鍵のアルゴリズム＞：＜RSA＞、＜ECDSA＞ |  |  |  | × | C*3*4*5
＜RSA＞選択時： ＜鍵の長さ (bit)＞：＜512＞、＜1024＞、＜2048＞、＜4096＞ |  |  |  | × | C*3*4*5
＜ECDSA＞選択時 ＜鍵の種類＞：＜P256＞、＜P384＞、＜P521＞ |  |  |  | × | C*3*4*5
＜有効期限開始日＞：西暦、月、日（2000/01/01～2037/12/31） |  |  |  | × | C*3*4*5
＜有効期限終了日＞：西暦、月、日（2000/01/01～2037/12/31） |  |  |  | × | C*3*4*5
＜国/地域名＞：国/地域名と国コード |  |  |  | × | C*3*4*5
＜都道府県＞ |  |  |  | × | C*3*4*5
＜市町村＞ |  |  |  | × | C*3*4*5
＜組織＞ |  |  |  | × | C*3*4*5
＜組織単位＞ |  |  |  | × | C*3*4*5
＜共通名＞（本製品のIPアドレス、またはFQDN（最大41文字）） |  |  |  | × | C*3*4*5
＜機器署名の鍵生成/更新＞ | ＜はい＞、＜いいえ＞ |  |  |  | × | A*3*4*5
＜アクセス制御用の鍵生成/更新＞ | ＜はい＞、＜いいえ＞ |  |  |  | × | ×
＜鍵と証明書リスト＞
＜ユーザーの鍵と証明書リスト＞*2 | ＜証明書詳細情報＞：（＜バージョン＞、＜シリアルNo.＞、＜署名アルゴリズム＞、＜発行先＞、＜有効期限開始日＞、＜有効期限終了日＞、＜発行者＞、＜公開鍵＞、＜証明書のぼ印＞、＜発行先代替名＞、＜証明書検証＞） |  |  |  | × | C*6
＜削除＞ |  |  |  | × | C*6
＜本機の鍵と証明書リスト＞*2 | ＜証明書詳細情報＞：（＜バージョン＞、＜シリアルNo.＞、＜署名アルゴリズム＞、＜発行先＞、＜有効期限開始日＞、＜有効期限終了日＞、＜発行者＞、＜公開鍵＞、＜証明書のぼ印＞、＜発行先代替名＞、＜証明書検証＞） |  |  |  | × | C*6
＜削除＞ |  |  |  | × | C*6
＜使用先を表示＞（使用中の鍵ペアの用途） |  |  |  | × | C*6
＜CA証明書リスト＞ | ＜証明書詳細情報＞：（＜バージョン＞、＜シリアルNo.＞、＜署名アルゴリズム＞、＜発行先＞、＜有効期限開始日＞、＜有効期限終了日＞、＜発行者＞、＜公開鍵＞、＜証明書のぼ印＞、＜発行先代替名＞、＜証明書検証＞） |  |  |  | × | C*6
＜削除＞ |  |  |  | × | C*6
＜証明書失効リスト (CRL)＞ | ＜CRL詳細情報＞：＜バージョン＞、＜署名アルゴリズム＞、＜有効開始日＞、＜次回更新日＞、＜発行者＞、＜シリアルNo.リスト＞ |  |  |  | × | C*6
＜削除＞ |  |  |  | × | C*6
＜鍵と証明書登録＞ | ＜登録＞ |  |  |  | × | C*6
＜削除＞ |  |  |  | × | C*6
＜CA証明書登録＞ | ＜登録＞ |  |  |  | × | C*6
＜削除＞ |  |  |  | × | C*6
＜認証前のジョブ状況の表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜認証ユーザー以外のジョブの操作制限＞ | ＜コピー/プリント＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜送信＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜受信＞：＜ON＞、＜OFF＞ ＜保存＞：＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜ジョブ履歴の表示＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜OFF＞選択時： ＜管理ソフトからのジョブ履歴取得＞：＜許可する＞、＜許可しない＞ | × | × |  | × | C
＜監査ログを取得＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜ネットワーク経由の認証ログを取得＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜キー操作のログの保存＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜担当サービスの操作制限＞ | ＜ON＞、＜OFF(認証が必要)＞、＜OFF＞ | × | × |  | × | C
＜カスタム設定の同期 (クライアント)＞ | 同期開始前：＜開始＞、＜一時停止＞ 同期開始後：＜終了＞、＜再開＞ | × | × |  | × | ×
＜カスタム設定の同期 (サーバー)＞ | 同期開始前：＜開始＞ 同期開始後：＜終了＞ | × | × |  | × | A
＜個人設定＞
＜個人設定の登録を使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜登録可能なユーザー数を超えた場合の処理＞ | ＜古い設定を自動削除＞、＜新規登録の中止＞ | × | × | × | × | C
＜起動/復帰後に表示する画面の使用＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | C
＜管理者パスワードの初期化を禁止＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | ×
＜特殊モード使用制限＞ | ＜ON＞、＜OFF＞ | × | × | × | × | ×

*1 | 登録されている配信先をインポートします。
*2 | オプション装着時に表示される項目です。
*3 | 本製品にインストールされている鍵ペアをインポートします。
*4 | リモートUIからインポート可能なアルゴリズムのみサポートしています。
*5 | エクスポート時の鍵と証明書はPKCS#12形式です。
*6 | 本製品に登録されている以下をインポートします。 CA証明書 証明書失効リスト（CRL） S/MIME証明書

13EY-01R