# Iファクスを受信する

### Iファクスが届くと

操作パネルの［実行/メモリー］ランプが緑色に点滅します。受信が完了すると自動的に文書がプリントされ、ランプが消灯します。

受信を中止したいときは、 ＜受信＞ ＜ジョブ状況＞ 文書を選ぶ ＜中止＞を押します。 Iファクスの分割受信で後続のデータが受信できないときに、受信を打ち切るまでの時間を設定します。設定した時間までに受信したデータのみプリントされます。＜分割受信タイムアウト＞

### 出力紙について

届いたIファクスは、受信文書と同じサイズの用紙にプリントされます。同じサイズの用紙が無い場合には、＜用紙カセット選択＞の設定に従ってプリントされます。＜用紙カセット選択＞

##### Iファクスを手動受信するには ＜受信＞ ＜ジョブ履歴＞ ＜I ファクス受信確認＞を押します。また、メインメニュー（＜メインメニュー＞画面）で＜受信トレイ＞ ＜システムボックス＞ ＜分割データ受信ボックス＞を押すと、分割して受信したIファクスの受信状況や容量を確認することもできます。

便利な機能
用紙を節約してプリントすることができます。 ＜両面記録＞ ＜2in1記録＞ ＜画像縮小＞ 文書に受信時刻などの情報を付けてプリントすることができます。＜受信情報記録＞

関連項目
いろいろな受信方法
受信した文書を自動転送する
送受信状況や履歴を確認する
13AC-06R