# ハンドセット・G2

本機に「ハンドセット・G2」を接続すると、通常の電話と同じように電話をかけたり受けたりできるようになります。ファクスと電話を切り替える方法については、＜ファクス設定＞ ＜受信モード選択＞を参照してください。

#### フックボタン

#### 呼び出し音量スイッチ

電話着信時の呼び出し音量を大、小、切の3段階で調整できます。

「ハンドセット・G2」を使用するには、システムオプションの「スーパーG3FAXボード」が必要です。システムオプションについて

通話中にハウリングする場合は、アラーム音量、通信音量の設定を下げてお使いください。音を設定する ハンドセットを戻すときは、コードを正しい位置に戻してください。

##### 電話をかける

1 | ハンドセットを手に取る
2 | ＜ファクス＞を押す
3 | テンキーで相手先の電話番号を入力する
4 | 相手の声が聞こえたら通話する
5 | 通話が終わったら、ハンドセットを戻す

##### 電話を受ける

1 | 呼び出し音が鳴ったら、ハンドセットを手に取り通話する
2 | 通話が終わったら、ハンドセットを戻す

13AC-0RS