# スーパーG3FAXボード・AS1

適用回線＊1 | 加入電話回線網、ファクシミリ通信網（Fネット）
走査線密度 | ###### 標準モード G3：8 dot/mm×3.85 ライン/mm ###### ファインモード G3：8 dot/mm×7.7 ライン/mm ###### スーパーファインモード G3：8 dot/mm×15.4 ライン/mm ###### ウルトラファインモード G3：16 dot/mm×15.4 ライン/mm
通信速度 | SuperG3：33.6 kbps G3：14.4 kbps
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG
通信モード | SuperG3、G3
最大送信原稿サイズ | A3
記録紙サイズ | A3～A5R
電送時間 | JBIG：約2.6秒

*1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入電話／ Fネット）回線経由でのご使用をおすすめします。
13AC-0LL