用紙設定

設定／登録項目 | 設定項目 | Device Admin | Network Admin | リモートUI による設定 | 機器情報 配信 | 一括 インポート
＜用紙の設定＞ | 給紙箇所 ＜設定＞： ＜薄紙2 (52～59g/m2)＞ 、＜薄紙1 (60～63g/m2)＞ 、＜普通紙1 (64～75g/m2)＞ 、＜普通紙2 (76～90g/m2)＞、＜普通紙3 (91～105g/m2)＞、＜厚紙1 (106～128g/m2)＞、＜厚紙2 (129～150g/m2)＞、＜厚紙3 (151～163g/m2)＞、＜厚紙4 (164～180g/m2)＞、＜厚紙5 (181～220g/m2)＞、＜厚紙6 (221～256g/m2)＞、＜再生紙1 (64～75g/m2)＞ 、＜再生紙2 (76～90g/m2)＞、 ＜インデックス紙1 (91～105g/m2))＞、＜インデックス紙4 (151～220g/m2))＞、＜色紙 (64～81g/m2)＞、＜ユーザー設定サイズ＞、＜封筒＞ |  |  | *1 | × | B*2
＜用紙カセットの自動検知サイズ＞ | ＜手差しトレイ＞：＜A/Bサイズ＞、＜インチサイズ＞ ＜用紙カセット＞：＜全サイズ＞、＜A/Bサイズ＞、＜インチサイズ＞ |  |  | × | × | B
＜A5R/STMTR用紙の区別＞ | ＜A5R＞、＜STMTR＞ |  |  | × | × | B
＜用紙種類の管理設定＞ | ＜詳細/編集＞ ＜名称＞、＜種別＞、＜坪量＞、＜表面性＞、＜特徴＞、＜色＞、＜両面2面目＞、＜画像位置調整＞、＜クリープ (ずれ) 補正量の調整＞、＜光沢性の調整＞、＜二次転写電圧の調整＞、＜トナー量調整モード＞ ＜複製＞、＜削除＞ |  | × |  | × | C*3
＜よく使う用紙の登録(手差しトレイ)＞ | ＜P1＞～＜P30＞： ＜登録/編集＞、＜名称変更＞、＜削除＞ |  |  | × | × | B
＜手差し用紙のデフォルト設定登録＞ | ＜固定モード＞（＜登録＞） ＜毎回指定モード＞（＜標準＞、＜よく使う用紙＞） |  |  | × | × | B
＜ユーザー設定サイズの登録＞ | ＜S1＞～＜S5＞： ＜登録/編集＞、＜名称変更＞、＜削除＞ |  |  | × |  | B

*1：＜ユーザー設定サイズ＞と＜封筒＞ は、リモートUIによる設定の対象外です。
*2：＜ユーザー設定サイズ＞と＜その他のサイズ＞は、 一括インポートの対象外です。
*3：＜画像位置調整＞、＜光沢性の調整＞、＜二次転写電圧の調整＞、＜トナー量調整モード＞はAになります。
13EY-002