# 本体前面

#### 人感センサー

人が本機に近づいたことを感知して、自動的にスリープモードを解除します。スリープモードにする

#### 操作パネル

テンキー、、各種ランプ、タッチパネルディスプレーなどが配置されています。操作／設定はすべてこの操作パネルから行います。操作パネル

#### フィーダー

ここに原稿をセットして操作すると、原稿が自動的に読み込まれます。2枚以上の原稿を連続して読み込むこともできます。フィーダー

#### USBポート（本体右側面前）

USBメモリーなどを接続します。USBメモリーを差し込む
USB規格に準拠していないメモリーメディアはサポートしていません。また、メモリーメディアによっては正しくデータを保存できない場合があります。
USBポート（本体右側面前）はUSB 2.0に対応しています。

#### 本体右上カバー

用紙がつまったときに、このカバーを開いて用紙を取り除きます。 本体内部に用紙がつまった

#### USBポート（本体右側面奥）

外付けハードディスクなどを接続します。データをバックアップ／リストアする
USBポート（本体右側面奥）はUSB 3.0に対応しています。

#### USBコネクタ

USBケーブルを使ってパソコンに接続します。
USBコネクタはUSB 2.0に対応しています。

#### LANポート

LANケーブルを使って有線LANルーターやハブなどに接続します。ネットワーク環境を設定する

#### 手差しトレイ

給紙カセットにセットされていない用紙でプリントしたいときなどに、ここにセットします。
手差しトレイ
手差しトレイにセットする

#### 本体右下カバー

用紙がつまったときに、このカバーを開いて用紙を取り除きます。 本体内部に用紙がつまった

#### カセット右上カバー

用紙がつまったときに、このカバーを開いて用紙を取り除きます。 給紙部に用紙がつまった

#### カセット右下カバー

用紙がつまったときに、このカバーを開いて用紙を取り除きます。 給紙部に用紙がつまった

#### 給紙カセット1

よく使う用紙は、ここにセットします。A4、B5、A5、A5Rサイズの用紙をセットできます。給紙カセット

#### 給紙カセット2

よく使う用紙は、ここにセットします。A3サイズなど、給紙カセット1にセットできないサイズの用紙もセットできます。給紙カセット

#### 回収トナーカバー

回収トナー容器の交換のときに、このカバーを開けます。回収トナー容器を交換する

#### トナー識別マーク

本製品で使用できる純正トナーの種類を表す識別マークです。トナー識別マークと同じアルファベットのトナーを使用してください。

#### 電源スイッチ

電源を入れたり、切ったりします。
電源を入れる
電源を切る

#### ガラス清掃シート保管BOX

ガラス清掃シートを収納するボックスです。

#### 排紙トレイ

印刷が終わると、用紙はここに排紙されます。

#### 本体前カバー

防塵ガラスを清掃するときに、このカバーを開けます。防塵ガラスを清掃する

#### トナー交換カバー

トナー容器を交換するときに開けます。トナー容器を交換する

#### 排紙トレイガイド

印刷された用紙が落ちないように、このガイドを起こします。

オプション装着時の本製品の構成については、オプションについてを参照してください。

##### USBメモリーを差し込む

本体右側面にあるUSBポートにUSBメモリーを差し込みます。USBメモリー内のデータを直接プリントしたり、読み込んだ原稿を直接USBメモリーに保存したりすることができます。

メモリーメディアを取り外すときは、必ず手順に従って行ってください。手順以外の方法でメモリーメディアを取り外した場合、メモリーメディアと本体が故障する原因になります。 メモリーメディアの対応フォーマットはFAT32のみです。 メモリーメディアを挿入する前に、メモリーメディアが正しい向きになっているか確認してください。間違った向きで差し込もうとすると、メモリーメディアと本体が故障する原因になります。 ##### メモリーメディアを使う前に確認してください メモリーメディアを使用するには、＜保存先の表示設定＞の＜メモリーメディア＞が＜ON＞に設定されている必要があります。 ＜メモリーメディア設定＞ ＜スキャン/プリント機能を使用＞の＜スキャン機能を使用＞と＜プリント機能を使用＞を＜ON＞に設定してください。＜スキャン/プリント機能を使用＞ メモリーメディアを正しく接続しているのに認識されないときは、USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用する設定になっている可能性があります。＜USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用＞の設定を＜OFF＞にしてください。＜USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用＞

メモリーメディアのデータを操作する

###### USBメモリーを取り外す

1 | を押す
2 | 取り外すUSBメモリーを選び、＜取り外し＞を押す
3 | USBメモリーをUSBポートから取り外し、＜OK＞を押す

##### 次のような機器や使用のしかたはサポートしていません セキュリティー機能付きのメモリーメディア USB規格に準拠していないメモリーメディア USB接続のメモリーカードリーダー 延長ケーブルを使ってのメモリーメディアの使用 USBハブ経由でのメモリーメディアの使用

13AC-01F