# ＜共通＞

給紙動作、排紙動作、印刷動作、スキャン動作、ファイル生成など各機能で共通の設定について説明しています。

##### ＜用紙カセット自動選択のON/OFF＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜給紙動作＞
本機にはコピー/プリントの際に、自動的に適切な用紙サイズがセットされた給紙箇所を選択したり、用紙切れになったときに同じ用紙がセットされている他の給紙箇所へ自動的に切り替えます。本設定は、コピーやプリントといった機能ごとに給紙箇所を自動で切り替えることができます。ファンクションごとに給紙箇所を自動で選択する

##### ＜「カラー選択」による用紙カセット自動選択＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜給紙動作＞
コピー時の＜カラー選択＞で選択される設定に合わせて、給紙箇所を自動で選択するように設定します。

##### ＜給紙方法切替＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜給紙動作＞
あらかじめロゴが印刷されている用紙など、オモテ／ウラを考慮する必要がある用紙を使う場合に、本設定を＜プリント面優先＞にすると、用紙の向きをセットしなおさなくても、片面プリント時と両面プリント時ともに1ページ目をオモテ面に印字できます。

＜プリント面優先＞が設定されている給紙段は、自動用紙選択、用紙カセット自動選択の設定が無効となります。また、片面プリント時のプリントスピードが遅くなります。

##### ＜ジョブ中断時のタイムアウト＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜給紙動作＞
本設定を＜ON＞にしておくと、ジョブを受け付けた際に指定した用紙がない場合は、そのジョブを中断し次のジョブをプリントすることができます。

ジョブの途中で用紙がなくなった場合は、設定した時間が過ぎても後続のジョブは出力されません。 中断したジョブを自動削除したい場合は＜中断ジョブの自動削除＞を参照してください。

##### ＜排紙トレイの設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜排紙動作＞
本製品のどのトレイに排紙するかを機能ごとに設定できます。

複数のトレイを同じ機能の排紙先として設定した場合は、トレイの積載制限に達すると、自動的に排紙可能なトレイに排紙先が移ります。ただし、ファクスやIファクスの受信プリントは紛失を防ぐために排紙先を一箇所のみとすることをおすすめします。

＜その他＞はレポートをプリントする場合に選びます。 選択したトレイの順に排紙先の優先順位となります。優先順位は、「1」、「2」、「3」と表示されます。 装着しているフィニッシャーなどのオプション機器によって、各排紙トレイに排紙できる用紙サイズは異なります。詳細については、オプション機器についてを参照してください。

##### ＜ジョブ間シフト＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜排紙動作＞
複数のジョブが連続でプリントされたときに、ジョブごとにずらして排紙することで仕分けることができます。

##### ＜ジョブ間仕切紙＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜排紙動作＞
複数のジョブが連続でプリントされたときに、ジョブの先頭に指定した用紙を挿し込んで仕分けることができます。

##### ＜部数間仕切紙＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜排紙動作＞
設定した部数ごとに、指定した用紙を差し込んで仕分けることができます。本設定を行うと、ソート（1部ごと）、シフト（ずらし）、またはホチキスを設定してプリントしたときに用紙が挿し込まれます。

下記の場合は、部数間仕切紙は挿入されません。 グループ（ページごと）、グループソート、製本、中とじ、折りを設定している、インデックス紙を使用している

##### ＜残留インデックス紙の強制排出＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜排紙動作＞
インデックス紙を使用した場合、余ったインデックス紙を強制的に排出させるかどうかを設定します。

インデックス紙を使用した印刷機能については、インデックス紙をセットするを参照してください。

##### ＜ホチキス枚数オーバー時の処理＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜排紙動作＞
ホチキス可能な枚数を超えた場合の処理方法を設定します。

ホチキスを使用した印刷方法についてはホチキスで仕上げるを参照してください。

##### ＜プリント優先順位＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞
優先順位を高く設定した機能のジョブが、現在実行中のジョブの次に優先してプリントされます。

複数の機能に対して同じ順位を設定したときは、プリント動作を早く始めた方からプリントします。 優先順位が高く設定されていても、現在出力中のジョブが終了するまでジョブはプリント開始されません。ただし、現在出力中のジョブが中断され待機中になった場合、待機中のジョブの設定によっては、プリントが開始されることがあります。

##### ＜カラー自動判定白黒時の文字/写真優先＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞
自動カラー選択で原稿が白黒と認識された場合の画質を設定します。

##### ＜両面プリント＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞ ＜レポート出力のデフォルト設定＞
送信結果レポートや通信管理レポートなどのレポートを両面プリントで出力します。

##### ＜合成のフォーム登録＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞
イメージ合成のフォーム画像を登録すると、コピー、保存ファイルの利用の「イメージ合成」機能を使用できます。

フォーム画像として読み込む原稿は、必ず原稿台ガラスにセットしてください。フィーダーからの読み込みはできません。

「イメージ合成」機能については画像を合成するを参照してください。

##### ＜イメージ合成時の画質優先＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞
イメージ合成をしてプリントするときに、画質を自動で設定するか、原稿とフォーム画像のどちらかを優先するか設定します。

##### ＜ページ印字/スタンプの文字列登録＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞
＜ページ印字＞／＜スタンプ＞の文字列を登録／編集／削除できます。コピーの＜ページ印字＞や＜スタンプ＞、＜地紋印字＞の＜スタンプ＞機能を使用するとき、いつも同じ文字列を印字、またはスタンプする場合に便利です。

コピーの＜ページ印字＞や＜スタンプ＞、＜地紋印字＞の＜スタンプ＞機能については、印字をつけてコピーする、「コピー禁止」の文字を埋め込む（地紋印字）を参照してください。

##### ＜部数印字拡張の設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞
部数番号に加えて、ユーザー名、日付、任意の文字列を同時に印字することができます。

##### ＜識別情報の強制印字＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞
出力紙に強制的にユーザーID、日時、IPアドレス、本機のシリアル番号を印字することができます。出力紙にユーザー情報を印字する

IPv6アドレスは印字されません。

##### ＜強制地紋印字/ジョブロック＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞ ＜地紋印字/ジョブロックの設定＞
強制地紋印字と強制ジョブロックは、情報漏えいを抑止するための機能です。管理者の権限により一般ユーザーの出力時に必ず実行するよう設定できます。複製を制限する情報を埋め込む（強制ジョブロック） 隠し文字を埋め込む（強制地紋印字）

ジョブロック機能は、出力紙の複製の制限を常に保証するものではありません。全面写真などの出力や、設定の組み合わせによっては、複製の制限や追跡情報が解析できないことがあります

##### ＜プリンタードライバー地紋印字/ジョブロック＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞ ＜地紋印字/ジョブロックの設定＞
プリンタードライバーからプリントするときに、ジョブ毎にここで設定した機能を選択することができます。

プリンターに対して、＜プリンタードライバー地紋印字＞と、＜強制地紋印字＞を同時に設定している場合は、強制地紋印字が優先されます。

ログインサービスを利用している場合は、ログインしているユーザー名／部門ID が印字されます。 ログインサービスを利用していない場合は、スタンプの＜コピー禁止＞が印字されます。 この機能を使うにはプリンタードライバーで事前の設定が必要です。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

##### ＜文字/背景のコントラスト調整＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞ ＜地紋印字/ジョブロックの設定＞
地紋印字の文字と背景のコントラスト値を設定できます。サンプルプリントの出力紙をコピーすることで、地紋印字の結果（効果）がわかります。ここでは次の値を設定します。
相対コントラスト値：文字と背景のコントラストを調節します。
基準値の設定：背景の濃度を設定します。
潜像部の濃度：文字の濃度を設定します。

サンプルプリントを行うときは、A3、A4、LTR、または11"×17"の普通紙または厚紙をセットしてください。

##### サンプルプリントについて サンプルプリントの印刷結果には、相対コントラスト値ごとの背景と文字を組み合わせた印字サンプルが印刷されます。 サンプルプリントで枠囲みされた部分が、現在設定されている相対コントラスト値での出力サンプルです。 ##### 相対コントラスト値について 相対コントラスト値は、基準値の設定と現在の潜像部の濃度の差をサンプル印字を見ながら調整してください。 相対コントラスト値を大きくすると、背景の濃度が濃くなり、小さくすると濃度が薄くなります。＜文字を白抜きにする＞を設定している場合は、相対コントラスト値を大きくすると文字の濃度が濃くなり、小さくすると濃度が薄くなります。 ##### ＜プリント設定＞について ＜文字を白抜きにする＞を選択した場合、基準値の設定は文字の濃度を、潜像部の濃度は背景の濃度を設定します。 ##### ＜基準値の設定＞について 基準値の値を大きくすると、背景の濃度が濃くなり、小さくすると濃度が薄くなります。＜文字を白抜きにする＞を選択している場合、基準値の値を大きくすると文字の濃度が濃くなり、小さくすると濃度が薄くなります。 相対コントラストのサンプルプリントの調整範囲を変更するときにも、＜基準値の設定＞を実行します。 基準値を変更した場合、基準値サンプルプリントで、その基準値で設定した内側の四角の濃度へ近づくように＜潜像部の濃度＞を調整します。 基準値サンプルプリントで最も均一な地紋イメージとは異なる背景濃度にする場合、＜潜像部の濃度＞も背景濃度に近い濃度に調整する必要があります。 ##### ＜潜像部の濃度＞について ＜潜像部の濃度＞の値を大きくすると、文字の濃度が濃くなり、小さくすると薄くなります。＜文字を白抜きにする＞を選択している場合、＜潜像部の濃度＞の値を大きくすると背景の濃度が濃くなり、小さくすると薄くなります。

##### ＜TLコードの調整＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞ ＜地紋印字/ジョブロックの設定＞
文書に埋め込むTLコードのドットの密度を調整できます。TLコードで複製を制限する

##### ＜QRコードの印字位置＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞ ＜地紋印字/ジョブロックの設定＞
QRコードの印字位置を設定します。QRコードで複製を制限する

##### ＜スリープからのプリント予測復帰＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞
本機がスリープ状態のときにLPD/RAW印刷を行うと、印刷開始までに時間がかかることがあります。本設定を＜ON＞にすると、その時間を短縮することができます。

##### ＜中断ジョブの自動削除＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜印刷動作＞
ジョブを受け付けたときに指定した用紙がないジョブの中断時間を設定します。設定した時間が過ぎると自動的に中断したジョブを削除します。

中断したジョブを自動的に削除せず残したい場合は、＜ジョブ中断時のタイムアウト＞を参照してください。

##### ＜フィーダー紙づまり発生時の再開方法＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜スキャン動作＞
フィーダーの紙づまりが発生した場合の原稿読み取りの再開方法を設定できます。

ファクスのダイレクト送信は、本設定に対応していません。ダイレクト送信中に紙づまりが発生した場合はジョブが中止してしまうので、再設定を行ってください。 紙づまりが発生した位置によっては、読み込みが完了しているかわかりづらい場合があります。再開方法を＜中断された原稿から＞に設定していて、かつどの原稿まで読み込んだか不明な場合は、ジョブを中止し、再度ジョブを実行することをおすすめします。

##### ＜フィーダー重送検知のデフォルト設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜スキャン動作＞
原稿が重ねて読み込まれたときにメッセージで通知するかどうかを設定します。ファクス送信の基本操作スキャンの基本操作

##### ＜原稿読み取り時の静音設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜スキャン動作＞
フィーダーからの読み込み時に、速度を優先するか静音での読み込みを優先するかの設定をします。

##### ＜すじ汚れの除去＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜スキャン動作＞
原稿読み込み時のすじ汚れを検知して除去することができます。

＜ON＞に設定したときは、極細線をすじ汚れと誤検知する場合があります。

##### ＜白黒読込時の速度/画質優先＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜スキャン動作＞
フィーダーで白黒読み込みするときに、速度を優先するか画質を優先するかを設定します。

##### ＜LTRR/STMT原稿の区別＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜スキャン動作＞
LTRRサイズ原稿、またはSTMTサイズ原稿を原稿台ガラスにセットして読み込むときに、原稿サイズを手動で区別させるか、強制的にどちらかのサイズで動作させるかを設定できます。

##### ＜リモートスキャン時のガンマ値＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜スキャン動作＞
カラーで読み込んだ画像をコンピューターに取り込む際のガンマ値を設定できます。コンピューター側に合ったガンマ値を設定することで、プリンター出力時に適切な濃度でプリントできます。

##### ＜自動オンライン移行＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜スキャン動作＞
本設定を＜ON＞にすると、メインメニュー画面の＜リモートスキャナー＞を押すだけで、自動的にリモートスキャナー機能を有効することができます。

リモートスキャナー機能が有効になると、＜コピー＞や＜スキャンして保存＞での読み込み操作ができません。

タッチパネルディスプレーの表示を自動的にデフォルト設定に戻してログアウトします。

##### ＜自動オフライン移行＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜スキャン動作＞
ネットワークがオンラインの状態では、＜コピー＞、＜スキャンして保存＞での読み込みなどの操作を行うことができない場合があります。＜自動オフライン移行＞を＜ON＞に設定すると、＜環境設定＞（設定／登録）の＜オートクリア移行時間＞で設定した時間が経過すると自動的にオフラインに移行します。

＜オートクリア移行時間＞を「0分」に設定してある場合は約2分でオフラインに移行します。 タッチパネルディスプレーの表示を自動的にデフォルト設定に戻してログアウトします。

##### ＜高圧縮/少数色時の画質レベル＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞
＜スキャンして送信＞や＜スキャンして保存＞をする際のファイル形式に、PDF（少数色）/XPS（高圧縮/少数色）を選択したときの画質レベルを設定できます。

ファクス、Iファクスの送信では、本設定は無効になります。

原稿の種類が＜文字＞のときに、色数の多い原稿を読み込んだ場合は、選択した画質レベルに従ってデータサイズと色数を調べ、圧縮を行います。単色から数色までの色数の少ない原稿では、どの画質レベルを選択してもあまり変わりません。

##### ＜PDF(少数色)の解像度設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞
＜スキャンして送信＞や＜スキャンして保存＞をする際のファイル形式に、PDF（少数色）を選択したときに、解像度を落としてPDFのファイルサイズをより小さくできます。

##### ＜OCR (文字認識) 設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞
ファイル形式で「PDF/XPS/OOXML（OCR）」を選択した場合に、原稿向き自動検知の設定とファイル名OCRの文字数を設定します。原稿向き自動検知とは、原稿を送信するときに原稿の文字方向と並び方向を判断し、原稿の方向を検知する機能です。ファイル名OCRとは、OCR処理で読み込んだ最初の文字列を、送信するときのファイル名にする機能です。ファイル名はスキャンして送信画面の＜その他の機能＞の＜ファイル名＞から設定します。

＜ファイル名OCRの文字数設定＞で設定した文字数は半角時の文字数です。読み込むファイルが全角の場合、設定した文字数の半分の文字列を抽出してファイル名にします。 ファイル名OCRと暗号化PDFを同時に設定して送信することはできません。

##### ＜アウトライン設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞
図形をアウトライン化したファイルを生成するときの、原稿に含まれる線画の認識率を変更できます。

＜図形と認識するレベル＞は、認識レベルを上げるごとにデータサイズも大きくなります。最初は＜普通＞、望ましい結果が得られなければ＜やや高い＞、＜高い＞の順で認識レベルを上げていくことをおすすめします。 ファクス、Iファクスの送信では、この設定は無効になります。

##### ＜OOXML設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞
Office Open XML形式のファイルを生成するときのカラー図形や背景画質の設定をします。

ファクス、Iファクスの送信では、この設定は無効になります。

##### ＜Wordファイルに背景画像を含める＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞
原稿をスキャンしてWordファイルを生成する際、読み込んだ背景画像を消去するかを設定します。＜OFF＞にすると不必要な画像が消えるため、Wordファイルの編集がしやすくなります。

##### ＜PDFの下限バージョン指定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞
PDF生成時に付与するバージョンの下限を指定できます。

PDFに設定する機能によっては、本設定で指定したバージョンよりも上になる場合があります。

##### ＜PDFをPDF/A準拠にする＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞
PDF/A-b1に準拠したPDFを生成できます。PDFを表示するときの見栄えが、機器や閲覧ソフトによって変わらないことが保証されているので、長期保存に適しています。

ファクス、Iファクスの送信では、この設定は無効になります。 ＜PDFをPDF/A準拠にする＞を＜ON＞にしている場合は、PDFに次の機能を設定できません。 暗号化する Reader Extensions ポリシーを適用する 可視署名

##### ＜PDFをWeb表示用に最適化＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞
ファイルをダウンロードしている途中でも、ダウンロード済みのページだけ表示できるPDFを生成できます。

ファクス、Iファクスの送信では、この設定は無効になります。 ＜PDFをWeb表示用に最適化＞を＜ON＞にしている場合は、PDF に次の機能を設定できません。 機器署名 ユーザー署名 Reader Extensions タイムスタンプ

##### ＜暗号化PDFの256-bit AES設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞
暗号化PDFを生成するとき、PDFの暗号化レベルは＜Acrobat 3.0以降/40-bit RC4＞、＜Acrobat 6.0以降/128-bit RC4＞、＜Acrobat 7.0以降/128-bit AES＞、＜Acrobat 10.0相当/256-bit AES＞から選択できます。暗号化レベルとして、＜Acrobat 10.0相当/256-bit AES＞よりも＜Acrobat 9.0相当/256-bit AES＞を使用したい場合は、本設定で選択肢の変更を行います。

ファクス、Iファクスの送信では、この設定は無効になります。

##### ＜基本設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞ ＜タイムスタンプ設定＞
タイムスタンプに必要なタイムスタンプサーバーなどの基本的な設定を行います。送信するPDFにタイムスタンプをつけるには、ここでの設定以外に次の設定が必要です。
プロキシーサーバーの設定プロキシーを設定する
タイムスタンプ用ライセンスファイルのインストール送信ファイルに電子署名を付ける

＜削除＞を押すと、リモートUIからインストールしたライセンスファイルを削除できます。 タイムスタンプをつけたPDFを送信するジョブに対しては、課金が発生します。

##### ＜使用制限＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞ ＜タイムスタンプ設定＞
タイムスタンプをつけたPDFの送信時にパスワード入力を要求することによって、タイムスタンプを使用するユーザーを制限できます。

##### ＜Rights Managementサーバー設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ファイル生成＞
本機は、Adobe LiveCycle Rights Managementとの連携によって閲覧権限などが管理されたPDFを生成できます。

本設定を行うには、Adobe LiveCycle Rights Management ESシリーズが必要です。詳細については、お買い上げの販売店へお問い合わせください。 本設定を行うには、Adobe LiveCycle Rights Management サーバーと本機がイントラネットやインターネットで接続されている必要があります。 IPアドレス、ホスト名、ポート番号については、Adobe LiveCycle Rights Managementサーバーの管理者にお問い合わせください。 Rights Managementサーバーを利用したPDFを生成する手順については、送信ファイルに電子署名を付けるを参照してください。

##### ＜ジョブロックを使用＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ジョブロックの動作設定＞
ジョブロックを使用する場合に、TLコードとQRコードのどちらを使うかを選ぶことができます。

##### ＜ジョブロックのTLコード設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ジョブロックの動作設定＞
TLコードを使用する場合の設定をします。

TLコードが埋め込まれた原稿を、＜スキャンして送信＞や＜スキャンして保存＞に記載されている機能を使って汎用ファイル形式（PDF、TIFFなど）に変換した場合、埋め込み情報は保持されません。そのため、変換後のファイルを印刷するときは、＜ジョブロックの動作設定＞の設定内容が反映されません。 ジョブロック拡張キットに同梱されている情報解析ツールを使用して、埋め込まれている情報を解析することもできます。詳しくは、「情報解析ツール for MEAP」の取扱説明書を参照してください。

##### ＜ジョブロックのQRコード設定＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜ジョブロックの動作設定＞
QRコードを使用する場合の設定をします。

##### ＜LDAPサーバー認証で使用する情報＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜認証方式設定＞
LDAPサーバーアクセス時の認証方式を設定します。

＜本機ログイン時の認証情報＞は、本機へのログインとLDAPサーバーへのアクセスに同じ認証情報を使用し、かつ統合認証をサポートするログインサービスを使用している場合に使用できます。お使いのログインサービスが統合認証をサポートしているかについては、担当サービスにお問い合わせください。

##### ＜Rights Managementサーバー認証で使用する情報＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜認証方式設定＞
Rights Managementサーバーアクセス時の認証方式を設定します。

##### ＜SMTPサーバー認証で使用する情報＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜認証方式設定＞
SMTPサーバーアクセス時の認証方式を設定します。

##### ＜ファイル送信/参照時の認証で使用する情報＞

＜ファンクション設定＞ ＜共通＞ ＜認証方式設定＞
ファイルサーバーアクセス時の認証方式を設定します。
13AC-0FK