# 階調を補正する

0YAS-0HU
画像をコピーしたときに印刷結果が原稿と著しく異なる場合は、階調を補正して改善できます。階調補正には、精密に補正するフル補正と、簡易的に補正するクイック補正の2種類があります。

トナー残量が少ないときは、補正しても完全には改善されないことがあります。 トナー残量を確認する

## フル補正

画像の階調を精密に補正し、印刷時の再現性を最適化します。最適化した情報は次回のフル補正まで保持されます。
1
＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞ ＜自動階調補正＞を押す
2
補正する用紙を選択して＜フル補正＞を押す

＜補正レベル＞で＜簡易＞を選択した場合は、用紙の選択を行なう必要はありません。補正はすべての用紙種類に適用されます。

3
手順2で選択した用紙がセットされている給紙部を選び、＜OK＞を押す
4
＜プリント開始＞を押す
テストページが出力されます。

テストページとは、4色の帯が印刷された用紙のことで、実際に補正を行うときに使用します。

5
原稿台ガラスにテストページをセットする
プリントする面を下にして、黒の帯が左端になるようセットします。ただし、2枚目以降をセットする場合は、黒の帯が上端になるようセットします。
6
フィーダーを閉じて＜読込開始＞を押す
テストページが読み込まれます。
7
フィーダーを開けてテストページを取り除く
8
手順4〜7を繰り返す
「テストページ（1～4）を出力し、それを読み込む」という操作を合計4回行うと、フル補正が完了します。

## クイック補正

以前行ったフル補正のデータをもとに階調を簡易的に補正します。クイック補正を行っても効果が不十分なときはフル補正を行ってください。
1
＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞ ＜自動階調補正＞を押す
2
補正する用紙を選択して＜クイック補正＞を押す

＜補正レベル＞で＜簡易＞を選択した場合は、用紙の選択を行なう必要はありません。補正はすべての用紙種類に適用されます。

3
＜開始＞を押す

## 補正の設定を変更するには

補正時に使用する用紙や補正レベルを変更することができます。
＜調整/メンテナンス＞ ＜画質調整＞ ＜自動階調補正＞
＜補正レベル＞
階調補正のレベルを設定できます。
＜フル補正時の初期化＞
初期値を使用して補正するかを設定できます。

補正用紙の登録後に室内環境が急激に変化した場合は、登録済みの補正用紙を使って自動階調補正を行っても、うまく階調や濃度、色味が補正できないことがあります。このような場合は再度、補正用紙の登録を行うようにしてください。 カラーバランスが悪くなる可能性があるので、設定を変更した後は必ず自動階調補正（フル補正）を行ってください。

13AC-0J4