# 中綴じフィニッシャーに用紙がつまった

1
フィニッシャー内に用紙がつまっているか確認する

| フィニッシャーの前カバーを開く
| メイントレイの排紙トレイガイドを上げる
| 緑色のノブを回して、つまっている用紙をメイントレイ側へ送る
| メイントレイの排紙口に用紙が出てきたら、用紙を矢印の方向にゆっくり引き抜く

2
搬送部に用紙がつまっているか確認する

| エスケープ搬送ガイド（ ）を開く 用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。
| 第1フラッパー（ ）を上に上げる 用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。
| 第1フラッパー（ ）を元に戻す
| エスケープ搬送ガイド（ ）を下げる

3
緑色のノブを10回程度回す
つまみを回さないと、中とじユニットを引き出すときに、つまっている用紙が破れることがあります。
4
中とじユニットを引き出す
5
透明ガイド（ ）を開いて、用紙がつまっているか確認する
用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。
6
中とじユニットを元に戻す
7
フィニッシャーの前カバーを閉じる
8
バッファパスユニットのカバーを開く
9
用紙がつまっているか確認する
用紙がつまっている場合は、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。
10
バッファパスユニットのカバーを閉じる
以降は画面の指示に従って、中断していた操作や紙づまりの処理を続けてください。
13AC-0KK