# 手差しトレイの用紙サイズと種類を設定する

1
手差しトレイに用紙をセットする 手差しトレイにセットする
用紙サイズと種類を設定する画面が表示されます。
2
用紙サイズを設定する
＜よく使う用紙＞を押して、よく使う用紙のサイズを登録しておけば、ワンタッチで呼び出すことができます。手差しトレイでよく使う用紙サイズと種類を登録する

###### 定形サイズの用紙をセットした場合

1 | ＜定形サイズ＞を押す
2 | 用紙サイズを選び、＜OK＞を押す

###### 定形外サイズの用紙をセットした場合

0YAS-02F

1 | ＜ユーザー設定サイズ＞を押す
2 | ＜X＞辺と＜Y＞辺の長さを設定する ＜X＞または＜Y＞を押し、テンキーでそれぞれの辺の長さを入力します。 よく使う用紙サイズを＜S1＞～＜S5＞ボタンに登録しておけば、ワンタッチで呼び出すことができます。定形外サイズの用紙を登録する（ユーザー設定用紙）
3 | ＜OK＞を押す

###### 封筒をセットした場合

1 | ＜封筒＞を押す
2 | 封筒の置きかたと種類を選ぶ 封筒の置きかたを変更する場合は、＜横置きへ＞または＜縦置きへ＞を押したあと、封筒の種類を選択します。 長形3号を縦置きで選択したときは＜次へ＞を押して、フラップ長を指定します。 手順5へ進みます。 角形2号は横置きでのみ選択できます。

###### 定形外の封筒をセットした場合

1 | ＜封筒＞を押す
2 | ＜ユーザー設定サイズ＞を押す
3 | ＜X＞辺と＜Y＞辺の長さを設定する ＜X＞または＜Y＞を押し、テンキーでそれぞれの辺の長さを入力します。 フラップを開いてセットする場合は、フラップの長さを含めたサイズを入力してください。
4 | ＜OK＞を押す

###### ■はがきをセットした場合

1 | ＜はがき＞を押す
2 | はがきの種類を選ぶ すでにプリントされたはがきのウラ面にプリントする場合は、＜両面2面目＞を押します。 手順5へ進みます。 はがきの両面にプリントする場合は、1面目にプリントしたあと、再び手差しトレイにセットし、2面目にプリントしてください。1面目にプリントしたあと、カールがついてしまった場合はカールをなおしてからプリントしてください。

3
＜用紙種類＞の＜変更＞を押す
4
用紙の種類を選び、＜OK＞を押す
セットした用紙の種類が表示されないときは、＜詳細設定へ＞を押して一覧から選択してください。
5
＜OK＞を押す

##### 用紙サイズと種類を設定する画面ではなく、他の画面が表示された場合 用紙ガイドを調整する内容のメッセージが表示された場合は、もう一度用紙ガイドの幅を調節しなおして、＜OK＞を押してください。

関連項目
おもな仕様
13AC-02F