# Eメール／Iファクスの通信設定をする

0YAS-017
スキャンした原稿を、パソコンを介さずに直接EメールもしくはIファクスで送信するには、メールサーバーや認証、暗号化などの通信設定をする必要があります。通常、送信にはSMTPサーバーを使用し、受信にはSMTPサーバーもしくはPOP3サーバーを使用します。必要な設定内容について詳しくは、プロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。
1
を押す
2
＜ファンクション設定＞ ＜送信＞ ＜Eメール/I ファクス設定＞ ＜通信設定＞を押す
3
通信設定をする
＜SMTP受信＞
本機をSMTPサーバーとしてEメールやIファクスを受信するときは＜ON＞を押します。本機のホスト名をDNSサーバーに登録しないとSMTP受信できませんのでご注意ください。
＜SMTPサーバー＞
SMTPサーバーの名称（またはIPアドレス）を入力します。
＜Eメールアドレス＞
本機のEメールアドレスを入力します。
ユーザー名（＠マークの前の部分）は、任意の名前を設定できます。登録したホスト名を、Eメールアドレスの＠マークの後ろに入力します。
＜POPサーバー＞
POP3サーバーの名称（またはIPアドレス）を入力します。
＜POPログイン名＞
POP3サーバーを利用するときは、指定メールアカウントのユーザー名を半角英数字で入力します。
＜POPパスワード＞
POP3サーバーを利用するときは、指定メールアカウントのパスワードを入力します。
＜POP発行間隔＞
POPを自動発行する間隔を分単位で設定できます。
＜認証/暗号化設定＞
認証や暗号化の設定を行います。
＜POP＞
POP3サーバーを使ってEメールやIファクスを受信するときは＜ON＞を押します。

###### 送信前のPOP認証やPOPサーバーとの暗号化通信を設定する

送信前のPOP認証（POP before SMTP）とは、Eメールの送信前にPOPサーバー（受信メールサーバー）によるユーザー確認を行うことで、第三者による不正なEメール送信を防止する機能です。POPサーバーがTLSに対応する場合は、通信を暗号化することもできます。

1 | ＜認証/暗号化設定＞を押す
2 | 必要な設定をする ＜POP認証方式＞ POP3サーバーの認証方式を設定します。認証時にパスワードを暗号化するときは＜APOP＞、メール受信（POP）によってユーザー認証を行うときは＜POP AUTH＞を選びます。 ＜送信前のPOP認証＞ POP3サーバーを使って認証をするときは＜ON＞を押します。 ＜TLSの許可 (POP)＞ POP3サーバーとの通信をTLSで暗号化するときは＜ON＞を押します。＜ON＞に設定したときは、サーバーとの通信時にTLSサーバー証明書を確認したり、CNを検証項目に追加したりすることもできます。＜Eメール/I ファクス設定＞ ＜POP受信時の証明書確認＞
3 | ＜OK＞を押す

###### SMTP認証やSMTPサーバーとの暗号化通信を設定する

SMTP認証（SMTP AUTH）は、Eメールの送信時にユーザー名とパスワードによるユーザー確認を行います。SMTP通信（送受信）を暗号化することもできます。SMTP受信をTLSで暗号化したい場合は、あらかじめ使用する鍵ペアを用意しておいてください。TLS用の鍵と証明書を設定する

1 | ＜認証/暗号化設定＞を押す
2 | 必要な設定をする ＜SMTP認証 (SMTP AUTH)＞ SMTP認証を使用するときは＜ON＞を押し、＜ユーザー名＞と＜パスワード＞に指定メールアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。 登録ユーザーごとに設定するとき SMTP認証で使用するユーザー名／パスワードを登録ユーザーごとに設定できます（ローカルデバイスにユーザー情報を登録する）。＜SMTP認証 (SMTP AUTH)＞で設定した本機指定メールアカウントのユーザー名／パスワードを使用したいときは、サーバー認証時の認証方式を変更してください。(ユーザーのログイン方法と認証先を設定する) ＜TLSの許可(SMTP受信)＞ SMTPサーバー機能を使ってEメールやIファクスを受信するときに、通信をTLSで暗号化する場合は＜常にTLS＞または＜ON＞を押します。暗号化されたデータ以外は受信したくないときは＜常にTLS＞を選択してください。 ＜送信時に認証画面を表示＞ EメールやIファクスを送信するときに、ユーザー名とパスワードの入力画面を表示する場合は＜ON＞を押します。 ＜TLSの許可(SMTP送信)＞ SMTPサーバーとの通信をTLSで暗号化するときは＜ON＞を押します。＜ON＞に設定したときは、サーバーとの通信時にTLSサーバー証明書を確認したり、CNを検証項目に追加したりすることもできます。＜Eメール/I ファクス設定＞ ＜SMTP送信時の証明書確認＞
3 | ＜OK＞を押す

4
＜OK＞を押す

お使いの環境によってはSMTPやPOP3のポート番号を指定しなければならないことがあります。また、Office 365をご使用の場合は、SMTP送信のポート番号を「587」に設定してください。詳しくは、プロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。

関連項目
Eメールの設定をする
インターネットファクスを使う（Iファクス）
13AC-017