# リモートファクスを使う

ファクス機能が搭載されていない複合機でも、ファクス機能搭載機が同じネットワーク上にある場合は、その複合機を介してファクスの送受信をすることができます。この場合、ファクス機能搭載機はサーバー機、ファクス未搭載機はクライアント機に例えることができます。機器同士でファクス機能や通信回線を共有できるので、導入コストを抑え、効率よくファクス機能を利用することができます。
* imageRUNNER ADVANCEシリーズのみ

##### リモートファクスを使うには

あらかじめ本機をサーバー機またはクライアント機として使うための設定を行ってください。
サーバー機側の設定 ＜送信＞
クライアント機側の設定 ＜送信＞

##### この機能を使用するには あらかじめオプションを装着しておく必要があります。システムオプションについて

##### ファクスを送信する

通常と同じ方法で、クライアント機からファクスを送信することができます。ファクス送信の基本操作

##### ファクスを受信する

サーバー機で受信したファクスはIファクスに変換されてクライアント機に転送されます。あらかじめ、サーバー機ではクライアント機に転送するための設定、クライアント機ではIファクスを受信するための設定を行ってください。
サーバー機側の設定 ＜転送設定＞
クライアント機側の設定 Eメール／Iファクスの通信設定をする

部門IDと暗証番号の入力画面が表示された場合は、サーバー機に登録されている部門IDと暗証番号を入力してログインしてください。 送信したファクスの発信元記録は、サーバー機の設定に従ってプリントされます。

関連項目
Iファクスを受信する
13AC-06S