ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すファクスを使いたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやAndroid/iOS端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# ファクスの準備をしたい

#### ファクスの使用環境を準備するには

# ファクスを送信したい

### ファクスの送信方法を確認したい

#### ファクスを送信するには(基本的な操作の流れ)

# 送信する(基本的な操作の流れ)

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

   - ファクスを送信するときは、ファクスモードを利用すると便利です。ファクスモードについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. ファクス番号を指定します。

   - 宛先の指定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

   - 複数の宛先を指定することで、コンピューターへの送信、ファクス送信などが同時に実行できます。初期設定では、複数の宛先の指定が禁止されているため設定変更が必要です。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 必要に応じて、ファクス／スキャンモードのトップ画面の表示を変更できます(初期値：[登録宛先から])。詳しくは、こちらをごらんください。

4. 必要に応じて、ファクス送信のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、以下の各項目をごらんください。

   目的 | 参照先
   --- | ---
   原稿サイズや解像度などの基本的なオプション設定をしたい | こちら
   サイズの異なる原稿や本など、いろいろな原稿に合わせたオプション設定をしたい | こちら
   新聞紙など、下地に色がついている原稿や、色の薄い原稿などの画質を調整したい | こちら
   日時やページ番号を振りたい | こちら
   その他のオプション設定 | こちら

5. スタートを押します。

   - 必要に応じて、送信前に[設定確認]をタップし、指定した宛先や設定内容を確認します。

   - 宛先の指定や、オプション設定をやり直したいときは、リセットを押します。

   - 指定した宛先や設定内容を確認する画面が表示された場合は、内容を確認して[送信]をタップしてください。

   - キーボード画面が表示された場合は、設定されているパスワードを入力して、[送信]をタップしてください。パスワードについては、本機の管理者にお問い合わせください。

   送信が開始されます。

   - 原稿の読込み中にストップを押すと、読込みを停止し、停止中のジョブの一覧を表示します。原稿の読込みをやり直したいときは、一覧から停止中のジョブを削除します。

#####

- 送信するファクスには、発信元情報が自動的に付加されます。

#####

- お使いの環境に合わせて、ファクス送信のオプション設定の初期値を変更できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- スタートを押してファクスの送信を開始する前に、指定した宛先や設定内容をタッチパネルに表示して、送信者に再確認を促すことができます。また、確認した内容を承認するためのパスワードを設定することもできます。パスワードが正しくない場合、ファクスの送信ができません。（初期値：[ON]）。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 発信元名を複数登録し、送信先に応じて使い分けることができます。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 送信先ごとに発信元名を使い分けるには(［ファクス発信元設定］)

# 発信元名を変更して送信する([ファクス発信元設定])

- 発信元情報について
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## 発信元情報について

発信元情報とは、本機の名前や会社名(発信元名)とファクス番号などのことで、送信するファクスに自動で付加されます。

発信元名は、初期値として設定されている発信元名が自動的に付加されます。発信元名を複数登録している場合は、初期値を変更できます。

#####

- 発信元情報を印字する位置を指定できます(初期値：[原稿外])。発信元情報を印字しない設定もできます。詳しくは、こちらをごらんください。

- 発信元情報に送信先のファクス番号を印字するかどうかを選べます(初期値：[ON])。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 発信元情報を原稿内に印字する場合、発信元情報がファクスの画像の一部にかかり、画像が欠けることがあります。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

発信元名を複数登録しておくことで、送信先に応じて発信元名を使い分けることができます。

登録のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[応用]-[ファクス発信元設定]をタップします。

5. 発信元名の一欄から、変更したい発信元名を選び、[OK]をタップします。

6. スタートを押します。

   送信が開始されます。ファクスには変更した発信元名が付加されます。

#####

- [ファクス発信元設定]での変更は一時的なものです。よく使う発信元名は、発信元名を登録するときに初期値として設定しておくと便利です。

### 送れなかったファクスを再送信したい

#### 自動でリダイアルするには

# ファクスを再送信する

- 自動で再送信する(オートリダイアル)
- 手動で再送信する

## 自動で再送信する(オートリダイアル)

回線や送信先の装置の問題で正常に送信できなかったときは、一定時間経過後に自動的に再送信(リダイアル)します。初期設定では、3分おきに3回まで再送信します。

#####

- オートリダイアルの回数を変更できます(初期値：[3回])。詳しくは、こちらをごらんください。

- オートリダイアルの間隔を変更できます(初期値：[3分])。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 設定した回数までオートリダイアルされてもファクスを送信できなかった場合、ファクスを本機のボックスに一時的に保管し、あとから再送信することもできます。詳しくは、こちらをごらんくさい。

## 手動で再送信する

送信できなかったファクスは、再送信(リダイアル)待ちの予約ジョブとなります。

再送信待ちのジョブは、オートリダイアル機能によって、一定時間経過後に自動的に再送信されますが、手動で再送信を実行することもできます。

1. [ジョブ表示]をタップします。

2. 再送信待ちのジョブを選び、[リダイアル]をタップします。

3. [実行]をタップします。

   送信が開始されます。

#### 自動でリダイアルできなかったファクスを再送信するには

# リダイアルできなかったファクスを再送信する

- 再送信機能について
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## 再送信機能について

再送信機能は、オートリダイアル機能でも送信できなかったファクスを本機のボックスに一定期間保存する機能です。

保存されたファクスは、ボックスから呼出してあとから再送信できます。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

再送信機能を有効にします。あわせて、ボックスにファクスを保存する時間を設定します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

ボックスモードで再送信ボックスを開き、再送信したいファクスを指定します。

操作のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

### コストを抑えた送信をしたい

#### 通信を開始する時刻を指定して送信するには(タイマー送信)

# 時刻を指定して通信する([タイマー通信])

- タイマー通信について
- 操作の流れ

## タイマー通信について

タイマー通信は、通信を開始する時刻を設定しておくと、指定した時刻に自動的に通信を開始する機能です。

タイマー通信機能で、早朝や深夜などの電話料金割引時間帯を利用してファクス送信を予約しておくと、通信コストの削減に役立ちます。タイマー通信機能によるファクス送信は20件まで予約できます。

#####

- タイマー通信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  クイックメモリー送信、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)

#####

- タイマー通信機能とポーリング受信機能とを組合わせると、時刻を指定してポーリング用のファイルを受信できます。ポーリング用ファイルの受信について詳しくは、こちらをごらんください。掲示板に登録されたポーリング用ファイルの受信について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 宛先を指定します。

   - 複数の宛先をまとめて指定することもできます。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[タイマー通信]をタップし、[ON]をタップします。

5. 通信を開始する時刻をテンキーで入力し、[OK]をタップします。

   - 数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。

6. スタートを押します。

   原稿の読込みが開始されます。指定した時間になると、自動的にファクス送信が開始されます。

#####

- 通信開始時刻に本機の電源がOFFの場合、ファクス送信は開始されません。電源をONにした直後にファクス送信が開始されます。

- 通信開始時刻に本機が節電状態の場合、節電状態から復帰して、ファクス送信が開始されます。

#### 支社などの中継機を経由して同報送信するには(中継配信)

# 中継機を指定して送信する([Fコード送信])

- 中継配信について
- 操作の流れ

## 中継配信について

中継配信は、1通のファクスを中継機に送信すると、受信した中継機が、あらかじめ登録してあるグループ宛先に受信したファクスを配信する機能です。

中継機と配信先を地域別にグループ化して準備しておけば、すべての宛先に同報送信するよりも全体の通信費を抑えられます。遠距離へ同報送信したい場合などに有効です。

#####

- 送信先の装置(中継機)にF コード機能が備わっている必要があります。

- あらかじめ中継機に設定された中継用のボックス(中継ボックス)のボックス番号と中継配信用の中継パスワードの確認が必要です。

- 中継配信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)

#####

- Fコード送信機能のON/OFFを設定できます(初期値：[ON])。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 本機は、中継機としてもお使いいただけます。詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 中継機のファクス番号を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[Fコード送信]をタップし、[ON]をタップします。

5. [SUBアドレス]と[送信ID]を入力し、[OK]をタップします。

   - [SUBアドレス]：中継ボックスのボックス番号を入力します。

   - [送信ID]：中継配信用の中継パスワードを入力します。

   - 数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。

6. スタートを押します。

   中継機への送信が開始されます。中継機で受信されたファクスは、中継機で登録されている配信先へ配信されます。

### 送信先や本機の状態、回線状況に応じた送信をしたい

#### 送信先の状態を確認して送信するには(手動送信)

# 送信先の状態を確認して送信する(手動送信)

- 手動送信について
- 手動送信する

## 手動送信について

手動送信は、送信先と通話したり信号音を確認したりすることで、ファクスを受信できる状態であることを確認してから送信する方法です。

送信先が受信できる状態のときに、確実に送信できます。

#####

- 送信時の宛先2度入力機能を設定している場合、手動送信はできません。

## 手動送信する

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

   - ファクスを送信するときは、ファクスモードを利用すると便利です。ファクスモードについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. 必要に応じて、ファクス送信のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、以下の各項目をごらんください。

   目的 | 参照先
   --- | ---
   原稿サイズや解像度などの基本的なオプション設定をしたい | こちら
   サイズの異なる原稿や本など、いろいろな原稿に合わせたオプション設定をしたい | こちら
   新聞紙など、下地に色がついている原稿や、色の薄い原稿などの画質を調整したい | こちら
   日時やページ番号を振りたい | こちら
   その他のオプション設定 | こちら

4. オフフックキーをタップします。

   - 電話機をお使いの場合は、受話器を上げます。

5. [送信]が選ばれていることを確認し、ファクス番号を指定します。

   - ファクス番号は、[登録宛先から][直接入力][履歴から選択][プログラム]から指定できます。宛先の指定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。ファクス／スキャンプログラムの指定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

6. 信号音が聞こえたら、スタートを押します。

   - 宛先の指定や、オプション設定をやり直したいときは、リセットを押します。

   送信を開始するかどうかを確認する画面が表示されます。

7. [はい]をタップします。

   送信が開始されます。電話機をお使いの場合は、受話器を戻します。

   - 原稿の読込み中にストップを押すと、読込みを停止し、停止中のジョブの一覧を表示します。原稿の読込みをやり直したいときは、一覧から停止中のジョブを削除します。

#### ECMモードを解除して送信するには(［ECM］)

# ECMモードを解除して送信する([ECM])

- ECMについて
- 操作の流れ

## ECMについて

ECM(Error Correction Mode)は、ITU-T(国際電気通信連合)で定められた誤り再送方式です。

ECMに対応したファクス機の間では、送ったファクスのデータに誤りがないことを確認しながら通信が行われるため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止できます。

本機は、初期設定ではECMを使った通信を行います。雑音が多い場合はECMを使わない場合と比べて、通信時間が若干長くなることがあります。通信時間を短縮したい場合は、ECMを解除して送信することもできます。ただし、画像の乱れや通信エラーの原因となる場合がありますので、状況に応じて設定を変更してください。

#####

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、ECMで送信するかどうかを設定できます。

- ECM機能を解除すると、以下の機能は併用できません。
  V.34 OFF、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[回線設定]をタップします。

5. [ECM]の設定を解除し、[OK]をタップします。

6. スタートを押します。

   送信が開始されます。

#### スーパーG3モードを解除して送信するには(［V.34］)

# スーパーG3モードを解除して送信する([V.34]解除)

- V.34について
- 操作の流れ

## V.34について

V.34は、スーパーG3のファクス通信に使われる通信方式です。

A4原稿1ページが約3秒の高速で送られるため、通信時間を短縮して、通信コストを削減できます。

本機は、初期設定ではV.34を使った通信を行います。送信先または本機がPBX回線に接続されている場合など、回線の状況によってスーパーG3モードで通信できない場合は、V.34を解除して送信することもできます。

#####

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、V.34で通信するかどうかを設定できます。

- V.34機能を解除すると、以下の機能は併用できません。
  ECM OFF、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[回線設定]をタップします。

5. [V.34]の設定を解除し、[OK]をタップします。

6. スタートを押します。

   送信が開始されます。

#### メモリーオーバーを防ぐため、1ページ読取るごとに送信するには(［クイックメモリー送信］)

# 1ページずつ送信する([クイックメモリー送信])

- クイックメモリー送信について
- 操作の流れ

## クイックメモリー送信について

クイックメモリー送信は、原稿を1ページ読取ると同時にファクス送信を開始する方法です。発信元記録に総ページ数を入れることもできます。

本機は、通常、原稿をすべて読込んでメモリーに蓄積してから送信を開始しますが(メモリー送信)、クイックメモリー送信を使うことで、全体の処理時間を短縮できます。また、原稿の枚数が多い場合にも、メモリーオーバーすることなく送信できます。

#####

- クイックメモリー送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[クイックメモリー送信]をタップし、[ON]をタップします。

5. 発信元記録に総ページ数を入れる場合は、[原稿枚数指定]を選んでから、テンキーで枚数を入力し、[OK]をタップします。

   - 数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。

6. スタートを押します。

   原稿を1ページ読取ると同時に、送信が開始されます。

#### 海外などの通信状態の悪い地域へ送信するには(［海外通信モード］)

# 海外へ送信する([海外通信モード])

- 海外通信モードについて
- 操作の流れ

## 海外通信モードについて

海外通信モードは、伝送速度(情報を送る速さ)をゆっくりとしたスピードに設定して送信する機能です。

通信状態の悪い地域にファクスを送る場合などに有効です。

#####

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、海外通信モードで通信するかどうかを設定できます。

- 海外通信モード機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[回線設定]をタップします。

5. [海外通信モード]を選び、[OK]をタップします。

6. スタートを押します。

   送信が開始されます。

#### 増設回線を使って送信する回線を使い分けるには(［回線指定］)

# 増設した回線を使って送信する([回線指定])

- 増設した回線の使用について
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## 増設した回線の使用について

複数の回線をお使いの場合に、使用する回線を選んでファクスを送信できます。

空いている回線を使ってファクスを送信したり、送信に使う回線を使い分けたりできます。

#####

- ファクス送信に使用する回線を指定した場合、 指定した回線が使用できないときは、ジョブが破棄されます。

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、送信に使う回線を設定できます。

- 回線指定機能と以下の機能は併用できません。
  ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)

#####

- ファクス送信に使用する回線を指定しなかったとき、使用する回線を自動的に切換えるかどうかを設定できます(初期値：[する])。詳しくは、こちらをごらんください。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

増設した回線に個別の機能を設定します。それぞれの回線で異なる機能を設定すると、回線ごとに異なった使い方ができます。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- [複数回線使用設定]で[受信専用]を設定している場合は、回線を指定できません。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[回線設定]をタップします。

5. [回線指定]で、送信に使う回線を選び、[OK]をタップします。

6. スタートを押します。

   送信が開始されます。

### 重要な内容のファクスを送信したい

#### 送信先のファクス番号を確認してから送信するには(［宛先確認送信］)

# 送信先のファクス番号を確認して送信する([宛先確認送信])

- 宛先確認送信について
- 操作の流れ

## 宛先確認送信について

宛先確認送信は、ファクス送信に指定したファクス番号と、送信先のファクス番号情報(CSI)とを照合し、一致した場合にファクスを送信する機能です。

指定したファクス番号と送信先のファクス番号情報(CSI)が一致しない場合は通信エラーとなるため、誤送信を防止できます。

#####

- 送信先の装置に自局のファクス番号が登録されている必要があります。

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、常に宛先確認送信するように設定できます。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[回線設定]をタップします。

5. [宛先確認送信]を選び、[OK]をタップします。

6. スタートを押します。

   送信が開始されます。

#### 親展のファクスを送信するには([Fコード送信])

# 親展のファクスを送信する([Fコード送信])

- 親展通信について
- 操作の流れ

## 親展通信について

親展通信は、登録番号やパスワードが必要なボックス(親展ボックス)を使って、特定の相手とだけ通信する機能です。

セキュリティを強化したファクス通信ができます。

#####

- 送信先の装置にF コード機能が備わっている必要があります。

- あらかじめ送信先の親展ボックスのボックス番号と、親展受信用の通信パスワードの確認が必要です。

- 親展通信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)

#####

- Fコード送信機能のON/OFFを設定できます(初期値：[ON])。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 本機に親展ボックスを登録して親展のファクスを受信することもできます。親展ボックスの登録について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[Fコード送信]をタップし、[ON]をタップします。

5. [SUBアドレス]と[送信ID]を入力し、[OK]をタップします。

   - [SUBアドレス]：親展ボックスのボックス番号を入力します。

   - [送信ID]：親展受信用の通信パスワードを入力します。

   - 数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。

6. スタートを押します。

   送信が開始されます。

#### 閉域受信機能で通信相手を制限している装置に送信するには([パスワード送信])

# パスワードをつけて送信する([パスワード送信])

- パスワード送信について
- 操作の流れ

## パスワード送信について

パスワード送信は、パスワードをつけてファクスを送信する機能です。パスワードでファクスの通信相手を制限している(閉域受信機能を設定している)装置に送る場合に使います。

#####

- 送信先が閉域受信(パスワード)機能をもつ、弊社の機種のときにだけお使いいただけます。

- あらかじめ送信先の閉域受信パスワードの確認が必要です。

- パスワード送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  中継配信、親展通信、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)

#####

- 本機は、閉域受信機能を使ってファクスの通信先を制限できます。閉域受信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[パスワード送信]をタップし、[ON]をタップします。

5. 送信先の閉域受信パスワードをテンキーで入力し、[OK]をタップします。

   - 数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。

6. スタートを押します。

   送信が開始されます。

### ポーリング用のファイルを登録したい

#### ポーリング用のファイルを登録するには(［ポーリング送信］)

# ポーリング用のファイルを登録する([ポーリング送信])

- ポーリング送信について
- 操作の流れ

## ポーリング送信について

ポーリング送信は、受信側からの受信指示(ポーリング指示)で送信するファイルを、あらかじめ内蔵ハードディスクに蓄積(登録)しておく機能です。

ポーリング用のファイルは、システムボックスのポーリング送信ボックスに登録され、ポーリング指示を受けると送信されます。

ポーリング送信ボックスには、1ファイルだけ登録できます。

#####

- ポーリング送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、中継配信、親展通信、ECM OFF、V.34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)

#####

- 受信側からのポーリング指示でファイルが送信されたあとも、ボックスにファイルを残すかどうかを選べます(初期値：[削除する])。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ポーリング受信機能を使って、相手機でポーリング用に登録されているファイルを、本機から指示して受信することもできます。ポーリング受信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. [応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング送信]をタップし、[ON]をタップします。

4. [通常]が選ばれていることを確認し、[OK]をタップします。

5. スタートを押します。

   ポーリング送信ボックスにファイルが登録されます。

#### 掲示板ボックスに用途別にポーリング用のファイルを登録するには(［ポーリング送信］)

# ポーリング用のファイルを掲示板に登録する([ポーリング送信])

- ポーリング送信(掲示板)について
- お使いになるために必要な作業
- 操作の流れ

## ポーリング送信(掲示板)について

ポーリング送信(掲示板)は、受信側からの受信指示(ポーリング指示)で送信するファイルを、あらかじめ本機の掲示板ボックスに蓄積(登録)しておく機能です。

掲示板ボックスに登録したファイルは、ポーリング指示を受けると送信されます。

1つの掲示板ボックスには1ファイルだけ登録できます。掲示板ボックスは10 個まで登録できるため、用途に応じた使い分けができます。

#####

- 掲示板に登録されたポーリング用のファイルは、受信側からのポーリング指示で送信されたあともボックスから削除されません。掲示板ボックスに設定されているファイルの保管期間に従います。

- ポーリング送信(掲示板)機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、中継配信、親展通信、ECM OFF、V.34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)

#####

- ポーリング受信機能を使って、相手機の掲示板ボックスに登録されているファイルを、本機から指示して受信することもできます。詳しくは、こちらをごらんください。

## お使いになるために必要な作業

ポーリング用のファイルを登録するための掲示板ボックスを登録します。

登録のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. [応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング送信]をタップし、[ON]をタップします。

4. [掲示板]をタップし、ファイルを登録する掲示板ボックスのボックス番号をテンキーで入力してから、[OK]をタップします。

   - 数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。

5. スタートを押します。

   掲示板ボックスにファイルが登録されます。

# ファクスを受信したい

### 電話機を接続して、電話とファクスの両方を使いたい

#### 着信が電話かファクスかを自動判別するには(TEL/FAX自動切換え)

# 自動で受信する(電話機を接続して使う)

- 自動受信(TEL/FAX自動切換え)について
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 電話をかける／受ける

## 自動受信(TEL/FAX自動切換え)について

本機に電話機を接続し、回線をファクスと電話両方でお使いになる場合は、TEL/FAX自動切換え機能を使うと便利です。

TEL/FAX自動切換え機能は、着信がファクスなのか電話なのかを自動的に検知する機能です。着信がファクスのときは、自動的にファクスの受信を開始します。着信が電話のときは、電話機の呼出音が鳴り、受話器を上げると通話できます。

#####

- 本機が着信すると、相手機へ音声メッセージ1を流したあと、本機に接続している電話機の呼出音を鳴らし、その後、相手機へ音声メッセージ2を流します。この間に、着信がファクスなのか電話なのかの検知を行います。 音声メッセージは、次のとおりです。
  音声メッセージ1：「電話の方はしばらくお待ちください。ファクスの方はスタートボタンを押してください。 」
  音声メッセージ2：「ただいま近くにおりません。ファクスに切換えます。 」

- 音声メッセージ2が流れたあとは、ファクスの受信状態に切換わります。

- 相手機へ音声メッセージを流さないように設定することもできます。

- 呼出音が鳴っているときに受話器を上げ、「ピー」という音が聞こえたり、音が聞こえなかったりした場合は、ファクスの着信です。受話器を上げたままスタートを押すとファクスを受信できます。

- [回線モニター音]を[ON]に設定すれば、相手機へ流している音声メッセージや通信音を本機で聞くことができます。[回線モニター音]について詳しくは、こちらをごらんください。

- 増設した回線側では、この機能は使用できません。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

自動受信(TEL/FAX自動切換え)するには、次の設定が必要です。

設定 | 説明 | 参照先
--- | --- | ---
[受信方式] | [自動受信]に設定する | こちら
[TEL/FAX自動切換え] | [ON]に設定する | こちら
[留守番電話接続設定] | [OFF]に設定する | こちら

#####

- 外出時などに電話機の留守番電話機能をお使いになる場合、本機の[外部TEL呼出時間]の設定を、電話機の留守番電話が応答するまでの時間より長くなるように設定する必要があります(初期値：[20秒])。[外部TEL呼出時間]で設定した時間が短いと、留守番電話が応答する前に本機がファクス受信を開始します。詳しくは、こちらをごらんください。

- TEL/FAX自動切換え時に音声メッセージを流すかどうかを設定できます(初期値：[音声応答あり])。詳しくは、こちらをごらんください。

## 電話をかける／受ける

電話をかける場合は、電話機の受話器を上げ、ダイアルします。通話が終了したら受話器を戻します。

電話を受ける場合は、電話の呼出音が鳴ったら、受話器を上げて通話します。通話が終了したら受話器を戻します。

#####

- 呼出音が鳴っているときに受話器を上げ、「ピー」という音が聞こえたり、音が聞こえなかったりした場合は、ファクスの着信です。受話器を上げたままスタートを押すとファクスを受信できます。

#### 電話機から受信を指示するには(リモート受信)

## リモート受信について

リモート受信は、電話機を接続して本機をお使いの場合に、電話機のダイアルでファクスの手動受信を操作する機能です。

ファクスの手動受信はタッチパネルでも操作できますが、電話機をお使いの場合は、受話器を上げてそのまま受信を指示できるので便利です。

#####

- ダイアル(パルス)回線でリモート受信するには、電話機でトーンに切換える必要があります。この機能を持たない電話機ではリモート受信できません。詳しくは、電話機のマニュアルをごらんください。

- 増設した回線側では、この機能は使用できません。

#### 電話機の留守番電話機能を使うには

# 自動で受信する(留守番電話を使う)

- 留守番電話の使用について
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)

## 留守番電話の使用について

本機に電話機を接続し、回線をファクスと電話両方でお使いになる場合、留守番電話接続設定機能を利用できます。留守番電話機能を常にお使いになる場合は、留守番電話接続設定機能を使うと便利です。

留守番電話接続設定機能は、着信がファクスなのか電話なのかを自動的に検知して、着信がファクスのときは自動的にファクスの受信を開始し、着信が電話のときは留守番電話のメッセージを再生する機能です。

#####

- 着信があると、留守番電話のメッセージが流れ、その間に検知が行われます。

- 電話機でメッセージ録音が開始されると、本機はファクスの受信状態に切換わります。

- 電話機の留守番電話機能が設定がされていないなど留守番電話が応答しない場合は、約20秒後にファクスの受信が開始されます。

- 増設した回線側では、この機能は使用できません。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

留守番電話機能を使うには、次の設定が必要です。

設定 | 説明 | 参照先
--- | --- | ---
[受信方式] | [自動受信]に設定する | こちら
[TEL/FAX自動切換え] | [OFF]に設定する | こちら
[留守番電話接続設定] | [ON]に設定する | こちら

### 受信したファクスの内容を確認してから印刷したい

#### 受信したファクスを強制的にボックス保存するには(強制メモリー受信)

# 受信したファクスを強制的にボックスに保存する(強制メモリー受信)

- 強制メモリー受信について
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 受信したファクスを印刷する
- 受信したファクスを転送する

## 強制メモリー受信について

強制メモリー受信は、受信したファクスを本機の強制メモリー受信ボックスに保存する機能です。

受信したファクスの内容を確認して、必要なものだけを印刷することで、印刷コストを削減できます。ファクスの盗難や紛失を防げるためセキュリティを強化でき、重要なファクスも安心して扱えます。

また、必要なファクスを手動で転送することもできます。受信したファクスの内容に応じて毎回異なる宛先に転送できるので便利です。

#####

- 強制メモリー受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  転送ファクス、PC-FAX受信、TSI受信振分け

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

強制メモリー受信機能を有効にします。あわせて、強制メモリー受信ボックスへのアクセスを制限するためのパスワードを設定します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 受信したファクスを印刷する

強制メモリー受信ボックスに保存されたファクスを印刷したいときは、強制メモリー受信ボックスを参照します。

印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 受信したファクスを転送する

強制メモリー受信ボックスに保存されたファクスを転送したいときは、強制メモリー受信ボックスを参照します。

送信のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### 受信したファクスを指定のボックスに保存するには(PC-FAX受信)

# 受信したファクスを指定したボックスに保存する(PC-FAX受信)

- PC-FAX受信について
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 受信したファクスを印刷する

## PC-FAX受信について

PC-FAX受信は、受信したファクスを強制メモリー受信ボックスまたはFコード(SUBアドレス)で指定されたボックスに、自動的に保存する機能です。

保存されたファクスは、ボックスからコンピューターに取込めます。

ダイアルインサービスをご利用の場合は、ダイアルインのPC-FAX番号で受信したファクスだけPC-FAX受信するように設定できます。

#####

- PC-FAX受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  強制メモリー受信、転送ファクス、TSI受信振分け

- 親展のファクスおよび中継依頼のファクスは、親展ボックスまたは中継ボックスに保存されます。

- 受信出力先を指定ボックスに設定している場合、Fコードでボックスが指定されていないファクスは強制メモリー受信ボックスに保存されます。

- 受信出力先を強制メモリー受信ボックスに設定している場合、Fコードでボックスが指定されたファクスは通信エラーになります。

- ダイアルイン機能を使って、PC-FAX番号で受信したファクスのみPC-FAX受信する設定をしている場合、ファクス番号で受信したファクスは印刷されます。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

PC-FAX受信機能を有効にします。あわせて、受信したファクスを保存するボックスを指定します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 受信出力先を指定ボックスに設定してパスワードチェックを行う場合、ボックスのパスワードではなく通信パスワードを設定します。PC-FAX受信で使用するボックスが複数ある場合でも、通信パスワードは共通で使用されます。

## 受信したファクスを印刷する

PC-FAX受信でボックスに保存されたファクスを印刷したいときは、保存先のボックスを参照します。

- 共有／個人／グループボックスに保存されたファクスの印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

- 強制メモリー受信ボックスに保存されたファクスの印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

### 受信したファクスを管理したい

#### 受信した日時などの受信情報を追加するには

# 受信した日時を追加して印刷する([受信情報])

- 受信情報について
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)

## 受信情報について

受信情報とは、ファクスを受信した日時、受信した順に付与する番号(受信番号)、ページ番号を示しています。

受信情報は、必要に応じて印刷時に印字します。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

受信情報の印字を有効にするために、受信情報を印字する位置を選びます。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### 受信したファクスをファイルに変換し、指定の宛先に転送して管理するには(転送ファクス)

# 受信したファクスを他の宛先へ転送する(転送ファクス)

- 転送ファクスについて
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)

## 転送ファクスについて

転送ファクスは、受信したファクスを、あらかじめ設定しておいた宛先へ転送する機能です。

個人のメールアドレスに送ったり、コンピューターの共有フォルダーに保存したりできます。受信したファクスをコンピューターで扱えるファイルに変換できるため、印刷コストの削減にもなります。

#####

- 転送先がファクス以外の場合、受信したファクスは指定したファイル形式に変換して転送できます。指定できるファイル形式は、PDF、XPS、TIFFです。
  その他のファイル形式を指定するには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

- 転送ファクス機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  強制メモリー受信、PC-FAX受信、TSI受信振分け

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

転送ファクス機能を有効にします。あわせて、受信したファクスの転送先を登録します。
転送先は、ファクス番号を直接入力して指定するか、本機に登録している宛先から指定します。本機に登録している宛先から指定する場合、転送先には次の宛先を指定できます。

- ファクス宛先

- E-mail宛先

- SMB宛先

- FTP宛先

- WebDAV宛先

- ボックス宛先

- インターネットファクス宛先

- IPアドレスファクス宛先

- グループ宛先

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### 受信したファクスをファイルに変換し、ファクス番号ごとに振分けて管理するには(TSI受信振分け)

# 受信したファクスを自動で振分ける(TSI受信振分け)

- TSI受信振分けについて
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)

## TSI受信振分けについて

TSI (Transmitting Subscriber Identification)受信振分けは、送信元のファクス番号(TSI)をもとに、受信したファクスを設定したボックスに自動的に振分けたり、コンピューターの共有フォルダーやメールアドレスに自動転送したりする機能です。印刷したファクスを受信者ごとに仕分ける手間がなく、紛失する心配もありません。TSI受信振分け機能は、あらかじめ振分けるボックスや転送先の設定が必要です。256件までのファクス番号(TSI)に対して振分け先を登録できます。

#####

- 振分け先がファクス以外の場合、ファクスは、ファクス／スキャンモードで初期値に指定されているファイル形式に変換されます。

- オプションの拡張メモリーとi-Option LK-110 v2を装着している場合、受信したファクスは、振分け先ごとに、指定したファイル形式に変換して転送できます。指定できるファイル形式は、PDF、XPS、TIFFです。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

- 受信したファクスを正常に振分けできなかったとき、初期設定では転送せずに印刷します。

- TSI受信振分け機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  強制メモリー受信、転送ファクス、PC-FAX受信

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

TSI受信振分け機能を有効にします。あわせて、振分けたい送信元のファクス番号(TSI)、振分け先、ファイル形式を登録します。振分け先には、次の宛先を指定できます。

- ファクス宛先

- E-mail宛先

- SMB宛先

- FTP宛先

- WebDAV宛先

- ボックス宛先

- インターネットファクス宛先

- IPアドレスファクス宛先

- グループ宛先

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- オプションの拡張メモリーとi-Option LK-110 v2を装着している場合、全ての振分け先に対して、ファイル形式を一括で設定することもできます。設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#### すぐに印刷できないときに、一時的にメモリーに保存／転送するには(メモリー代行受信)

# 印刷できないファクスを保存／転送する(メモリー代行受信)

- メモリー代行受信について
- メモリー代行受信したファクスを転送する

## メモリー代行受信について

用紙づまりや消耗品ぎれなどで、受信したファクスを印刷できないときは、本機が印刷できる状態になるまでファクスをメモリーに保存します。

すぐにトラブル処置に対応できない場合に、保存されたファクスを他の宛先へ転送することもできます。

メモリー代行受信は、自動的にはたらきます。

#####

- メモリーがいっぱいのときは、メモリー代行受信ができません。

- 用紙づまりなどのトラブル処理が終了すると、保存していたファクスの印刷を開始します。

## メモリー代行受信したファクスを転送する

1. [ジョブ表示]をタップします。

2. メモリー代行受信したジョブを選び、[転送]をタップします。

   - [ジョブ選択]から、リストに表示するジョブの絞込みができます。

3. 転送するジョブを選んでから転送先を指定し、[OK]をタップします。

   - 転送先は、入力エリアまたはキーボードアイコンをタップして直接入力するか、リストアイコンをタップして本機に登録されている宛先の中から選びます。

4. [実行]をタップするか、またはスタートを押します。

   転送が開始されます。

#####

- 保存されたファクスをファクス以外の宛先へ転送する場合、ファクスは、ファクス／スキャンモードで初期値に指定されているファイル形式に変換されます。

### 重要な内容のファクスを受信したい

#### 親展のファクスを受信するには(親展受信)

# 親展のファクスを受信する(親展受信)

- 親展通信について
- お使いになるために必要な作業
- 受信したファクスを印刷する

## 親展通信について

親展通信は、登録番号やパスワードが必要なボックス(親展ボックス)を使って、特定の相手とだけ通信する機能です。

セキュリティを強化したファクス通信ができます。

#####

- 本機は、Fコード送信機能を使って送信先の親展ボックスを指定し、親展のファクスを送信することもできます。親展でのファクス送信のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## お使いになるために必要な作業

本機に親展ボックスを登録します。共有／個人／グループボックスに対して、親展受信機能を付加します。また、親展受信用の通信パスワードを設定します。

親展ボックスの登録について詳しくは、こちらをごらんください。

## 受信したファクスを印刷する

親展受信したファクスを印刷したいときは、親展ボックスを参照します。

印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### パスワードで通信相手を制限するには(閉域受信)

# パスワードで通信相手を制限する(閉域受信)

- 閉域受信について
- お使いになるために必要な作業

## 閉域受信について

閉域受信は、パスワードでファクスの通信相手を制限する機能です。

ファクスを受信するとき、本機で設定しているパスワードと送信元から送られてきたパスワードとを照合し、パスワードが一致すると通信が行われます。通信相手を制限することで、不要な印刷を防ぎ、用紙の無駄な使用を抑えられます。

#####

- 送信元がパスワード送信機能をもつ、弊社の機種のときにだけお使いいただけます。

#####

- 本機からパスワード送信機能を使って、閉域受信が設定された送信先にパスワードをつけて送信することもできます。パスワード送信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

## お使いになるために必要な作業

閉域受信機能を有効にします。あわせて、通信を制限するためのパスワードを設定します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

### 相手機のポーリング用のファイルを受信したい

#### 相手機に登録されているポーリング用のファイルを受信するには(ポーリング受信)

# ポーリング用のファイルを受信する(ポーリング受信)

- ポーリング受信について
- 操作の流れ

## ポーリング受信について

ポーリング受信は、送信元でポーリング用に登録されているファイルを、本機から指示して受信する機能です。

ポーリング受信する場合、通信料金は受信側が負担します。

#####

- ポーリング受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  中継配信、親展通信、ECM OFF、V.34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信(掲示板)

#####

- ポーリング送信機能を使って、本機のボックスにポーリング用のファイルを登録することもできます。ポーリング送信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

- タイマー通信機能とポーリング受信機能とを組合わせると、時刻を指定してポーリング用のファイルを受信できます。タイマー通信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. [ファクス/スキャン]をタップします。

2. 宛先を指定します。

3. [応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング受信]をタップし、[ON]をタップします。

4. [通常]が選ばれていることを確認し、[OK]をタップします。

5. スタートを押します。

   受信が開始されます。

#### 相手機の掲示板に登録されているファイルを受信するには(ポーリング受信)

# 掲示板に登録されたファイルを受信する(ポーリング受信)

- ポーリング受信(掲示板)について
- 操作の流れ

## ポーリング受信(掲示板)について

ポーリング受信(掲示板)は、送信元の掲示板ボックスに登録されているポーリング用のファイルを、本機から指示して受信する機能です。

ポーリング受信する場合、通信料金は受信側が負担します。

#####

- ポーリング受信(掲示板)機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  中継配信、親展通信、ECM OFF、V.34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信

#####

- ポーリング送信機能を使って、本機の掲示板ボックスにポーリング用のファイルを登録することもできます。ポーリング送信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

- タイマー通信機能とポーリング受信機能とを組合わせると、時刻を指定してポーリング用のファイルを受信できます。タイマー通信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. [ファクス/スキャン]をタップします。

2. 宛先を指定します。

3. [応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング受信]をタップし、[ON]をタップします。

4. [掲示板]をタップし、相手機の掲示板ボックスのボックス番号をテンキーで入力してから、[OK]をタップします。

   - 数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。

5. スタートを押します。

   受信が開始されます。

# ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい

### 原稿サイズや解像度などの基本的な設定をしたい

#### 読込む原稿のサイズを設定するには(［読込みサイズ］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [読込みサイズ]

読込む原稿のサイズを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿のサイズに合わせて、自動的にサイズを選んで読込みます。
[A系・B系] | A系・B系サイズの原稿を読込むときに選びます。[A系・B系]をタップして、A系・B系それぞれの定形サイズを選びます。
[インチ系] | インチ系サイズの原稿を読込むときに選びます。[インチ系]をタップして、インチ系の定形サイズを選びます。
[その他] | はがきや、A系・B系、インチ系サイズ以外の原稿を読込むときに選びます。[その他]をタップすると、各定形サイズを選べます。
[写真サイズ] | 写真または写真専用のサイズの原稿を読込むときに選びます。[写真サイズ]をタップして、各定形サイズを選びます。
[不定形サイズ] | 不定形サイズの原稿を読込むときに選びます。縦、横それぞれの数値を入力します。

#### 原稿を読込む解像度を設定するには(［解像度］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [解像度]

原稿を読込むときの解像度を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[スキャン解像度] | スキャン送信する原稿の解像度を選びます。 E-mail送信、SMB送信、FTP送信、WebDAV送信、ボックス保存をするときは、以下の解像度で読込みます。 [200 200 dpi]：通常の原稿を読込むときに選びます。 [300 300 dpi]：通常の原稿をより高い解像度で読込むときに選びます。 [400 400 dpi]：小さな文字や図などが描かれた原稿を読込むときに選びます。 [600 600 dpi]：原稿をファイルに変換したときに、最もファイルサイズが大きくなります。フルカラーの写真など、画質の細やかさを求める原稿を読込むときなどに選びます。
[ファクス解像度] | ファクス送信する原稿の解像度を選びます。 ファクス送信、インターネットファクス送信、IPアドレスファクス送信をするときは、以下の解像度で読込みます。 [普通]：画質の細やかさを求めない原稿を読込むときや、大量の原稿を短時間で送信したいときなどに選びます。 [精細]：通常の原稿を読込むときに選びます。 [高精細]：小さな文字や図などが描かれた原稿を読込むときに選びます。 [超高精細]：画質の細やかさを求める原稿を読込むときに選びます。

#####

- より精細に読込むほど送信する情報量が増え、送信時間が長くなります。E-mail送信やインターネットファクスなど、送信手段にE-mailを使うときは、データ容量に制限がないかをご確認ください。

#### 原稿の両面を読込むには(［片面/両面］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [片面/両面]

原稿を読込む面を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[片面] | 原稿の片面を読込みます。
[両面] | 原稿の両面を読込みます。
[表紙+両面] | 原稿の最初のページだけ片面を読込み、残りのページは両面を読込みます。

### いろいろな原稿に合わせた設定をしたい

#### 異なるサイズの原稿をまとめてADFで読込むには(［混載原稿］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [混載原稿]

サイズの異なる複数ページの原稿でも、ADFを使うことで、原稿ごとにサイズを検知して読込みます。読込む原稿の幅が同じときは、[同幅混載]を選びます。幅が異なる原稿のときは、[異幅混載]を選びます。

#### 普通紙よりも薄い紙の原稿をADFで読込むには(［薄紙原稿］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [薄紙原稿]

普通紙よりも薄い原稿を読込むときに、ADFの原稿を搬送する速度を遅くして、原稿を巻込みにくくします。

#### 折りぐせのある原稿をADFで読込むには(［Z折れ原稿］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [Z折れ原稿]

折りぐせのついた原稿でも、原稿サイズを正確に検知します。

#### 原稿ガラスにセットできない長い原稿を読込むには(［長尺原稿］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [長尺原稿]

定形サイズ(A3 または11 17)よりも通紙方向が長い原稿をセットするときに選びます。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#### 原稿をセットした方向を指定するには(［原稿セット方向］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [原稿セット方向]

セットした原稿の向きを指定します。

#### 上開きの両面原稿を読込んだとき、画像の上下が反転せずに、正しく表示されるようにするには(［原稿のとじしろ］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [原稿のとじしろ]

両面の原稿を読込むときに、とじしろの位置が逆にならないよう、原稿のとじしろ位置を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿のとじしろが自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺にとじしろを設定します。原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺にとじしろを設定します。
[左開き/とじ] | 原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。
[上開き/とじ] | 原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。

#### ADFから原稿を読込むときに、スリットガラスのゴミを除去しながら読込むには(［汚れ軽減モード］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [汚れ軽減モード]

ADFで原稿を読込むときに、スリットガラスのゴミを除去しながら読込みます。

通常と比べて、原稿の読込み時間が長くなります。

#### 本やカタログの左右ページを分割して読込むには(［ブック原稿］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [ブック原稿]

本やカタログなどの見開き原稿を、左右のページそれぞれに分割したり、見開きのまま読込んだりできます。本やカタログなどは、原稿ガラスにセットして、ADFを開いたまま読込みます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ブック原稿を設定するときに[ON]を選びます。
[出力方法] | 見開き原稿の読込み方法を選びます。 [見開き]：見開き原稿をそのまま読込みます。 [分割]：見開き原稿をページ順に、左右1ページずつ分割して読込みます。 [表カバー]：表紙と、左右に分割された見開き原稿を、原稿の順番どおりに読込みます(表紙、見開き原稿の順番に読込みます)。 [表+裏カバー]：表紙／裏表紙と、左右に分割された見開き原稿を原稿の順番どおりに読込みます(表紙、裏表紙、見開き原稿の順番に読込みます)。
[開き方向] | [出力方法]で[分割]、[表カバー]、[表+ 裏カバー]のいずれかを選んだときに、読込む見開き原稿の開き方向を選びます。 左側でとじてある見開き原稿は[左開き]、右側でとじてある見開き原稿は[右開き]を選びます。 開き方向の設定を間違えた場合、見開き原稿の左右のページ順が逆になりますのでご注意ください。
[枠消し] | 原稿の厚みによって原稿カバーをきちんと閉じられないときに生じる周囲の影を消去します。 原稿の周囲4辺を同じ幅で消去するだけでなく、辺ごとに異なる幅でも消去できます。 [枠全体]：原稿の周囲4辺を同じ幅で消去するときに選びます。[消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 [上]／[下]／[左]／[右]：原稿の辺ごとに異なる幅を指定して消去するときに選びます。[枠全体]のチェックを外し、辺([上][下][左][右])を選び、[消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、辺ごとに消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 消去しない場合は、[消去する]の設定を解除します。
[折り目消し] | 原稿の厚みによって原稿カバーをきちんと閉じられないときに生じる中央部分の影を消去します。 [+]／[-]またはテンキーをタップして、消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。

#### 大量の原稿を、1つのジョブとして読込むには(［連続読込み］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [連続読込み]

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、１つのジョブとして扱うことができます。

ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

#####

- 連続読込みの操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

### 画質や濃度の調整をしたい

#### 原稿の内容に適した画質に自動調整するには(［原稿画質］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [画質/濃度]
      - [原稿画質]

原稿の記載内容に適した設定を選び、最適な画質で読込みます。

設定 | 説明
--- | ---
[文字] | 文字が多い原稿を、最適な画質で読込みます。 文字のエッジをシャープに再現して、読みやすい画像にします。
[文字/写真　印刷写真] | 文字と写真とで構成された原稿を、最適な画質で読込みます。 文字のエッジはシャープに再現して、写真は滑らかに再現します。 パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。
[文字/写真　印画紙写真] | 文字と写真とで構成された原稿を、最適な画質で読込みます。 文字のエッジはシャープに再現して、写真は滑らかに再現します。 写真の部分が、印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。
[写真　印刷写真] | 写真だけで構成された原稿を、最適な画質で読込みます。パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。
[写真　印画紙写真] | 写真だけで構成された原稿を、最適な画質で読込みます。印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。
[薄文字原稿] | 文字が多い原稿で、細い文字や、濃度が薄い文字の場合に、最適な画質で読込みます。 文字の濃度を濃く再現して、読みやすい文字にします。
[コピー原稿] | コピーやプリンターで出力した、濃度が均一な原稿を、最適な画質で読込みます。

#### 原稿を読込む濃度を調整するには(［濃度］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [画質/濃度]
      - [濃度]

原稿に合わせて濃度を調整して読込みます。

#### 原稿の下地の濃度を調整して読込むには(［下地調整］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [画質/濃度]
      - [下地調整]

新聞紙や再生紙でできた原稿など、下地に色が付いている原稿や、裏面が透ける薄い原稿の下地の濃度を調整します。

設定 | 説明
--- | ---
[下地除去] | 薄紙でできた両面の原稿や、下地に色が付いている原稿を、最適な画質で読込みます。 [裏写り除去]：裏面が透けて見える両面の原稿など、裏写りさせたくないときに選びます。 [黄ばみ除去]：地図など、下地に色が付いている原稿を使うときに選びます。
[下地調整レベル] | 下地に色が付いている原稿の、下地の色の濃度を調整します。[自動]を選ぶと、下地の色の濃度を自動で判別して、最適な下地の濃度で読込みます。

### スタンプやページ番号を追加したい

#### 日付／時刻を追加するには(［日付/時刻］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [日付/時刻]

印字する位置や表記のしかたを選び、原稿を読込んだ日付や時刻を追加します。全ページに追加したり、先頭ページだけに追加したりすることもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 日付／時刻を印字するときに[ON]を選びます。
[日付種類] | 印字する日付の表記のしかたを選びます。
[時刻種類] | 印字する時刻の表記のしかたを選びます。時刻を印字しない場合は、[しない]を選びます。
[印字ページ] | 印字するページの範囲を選びます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズや書体、色を選びます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#### ページ番号を追加するには(［ページ番号］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [ページ番号]

印字する位置や表記のしかたを選び、ページ番号や章番号を追加します。ページ番号や章番号は、全ページに追加されます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ページ番号を印字するときに[ON]を選びます。
[ページ種類] | 印字するページ番号の表記のしかたを選びます。
[印字開始ページ番号] | 1枚目のページに印字するページ番号の、開始番号をテンキーで入力します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。たとえば、原稿の3枚目からページ番号を印字したい場合は、「-1」と入力します。原稿の1枚目を「-1」、2枚目を「0」とカウントし、3枚目の原稿を「1」とカウントします。[印字開始ページ番号]は、カウントが1以降のページ番号を印字します。「2」を入力すると、原稿の1枚目から順に「2、3」と印字します。「-」は、[*]をタップするごとに+と-とを切換えます。
[印字開始章番号] | 章構成のある原稿で、2章目以降から章番号を印字したいときにテンキーで入力します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。章番号は、[ページ種類]で[章ページ]を選んだときにだけ設定できます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズや書体、色を選びます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#### スタンプを追加するには(［スタンプ］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [スタンプ]

先頭ページまたはすべてのページに、「回覧」や「複製厳禁」などの文字を追加します。追加する文字は、登録済みの定型のスタンプや、任意で登録したスタンプから選べます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | スタンプを印字するときに[ON]を選びます。
[スタンプ種類] | 印字するスタンプを選びます。
[印字ページ] | 印字するページの範囲を選びます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズや色を選びます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#### ヘッダー／フッターに情報を追加するには(［ヘッダー/フッター］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [ヘッダー/フッター]

指定したページの上下の余白部分(ヘッダー／フッター)に、日付や時刻をはじめ、任意の文字を追加します。ヘッダー／フッターに追加する情報は、あらかじめ本機に登録しておく必要があります。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ヘッダー／フッターを印字するときに[ON]を選びます。
[ヘッダー/フッター呼出し] | 印字するヘッダー／フッターを選びます。あらかじめ登録されたヘッダー／フッターから選びます。
[確認/一時変更] | 必要に応じて、[ヘッダー/フッター呼出し]で選んだプログラムの内容を確認または一時的に変更します。 [ヘッダー設定]：ヘッダーに印字する内容を変更します。 [フッター設定]：フッターに印字する内容を変更します。 [印字ページ]：印字するページの範囲を変更します。 [文字詳細]：印字する文字のサイズや書体、色を変更します。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#####

- ヘッダー／フッターに追加する情報の登録のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

### その他のオプション設定

#### 読込んだ原稿に、読込み済みであることを証明するスタンプを付けるには(［済みスタンプ］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [済みスタンプ]

ADFを使って原稿を読込むときに、読込んだ原稿に対して、読込み済みであることを証明する済みスタンプを押します。ファクス送信時に使います。

#####

- この機能を使うには、オプションのFAX済みスタンプユニットが必要です。

- スタンプのインクは消耗品です。スタンプが薄くなった場合はサービス実施店にお問い合わせください。

- [混載原稿]を設定して原稿を読込むときは、規定の位置に済みスタンプが押されない場合があります。

#### 原稿の端部(ふち)にある文字や影を消去して読込むには(［枠消し］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [応用]
      - [枠消し]

原稿の周囲4辺を同じ幅で消去します。辺ごとに異なる幅を指定して消去することもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 枠消しを設定するときに[ON]を選びます。
[枠全体] | 原稿の周囲4辺を同じ幅で消去するときに選びます。 [消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキー を表示します。
[上]／[下]／[左]／[右] | 原稿の辺ごとに異なる幅を指定して消去するときに選びます。 [枠全体]のチェックを外し、辺([上][下][左][右])を選び、[消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、辺ごとに消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 消去しない場合は、[消去する]の設定を解除します。

#### 文字などの境界をくっきりさせるには(［シャープネス］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [応用]
      - [シャープネス]

画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。画像の、ガタガタした輪郭を滑らかにしたり、ぼやけた輪郭をくっきりさせたりします。

#### 送信と同時に、本機で印刷するには(［同時印刷］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [応用]
      - [同時印刷]

スキャン送信やファクス送信すると同時に、印刷することができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 送信と同時に印刷するときに[ON]を選びます。
[部数] | 必要に応じて、印刷する部数を入力します。
[片面/両面] | 両面印刷するときは、[両面]を選びます。
[ステープル] | 用紙をステープルでとじるときに、とじ位置を選びます。 [コーナー]：用紙のコーナー1箇所(左上もしくは右上)をステープルでとじて排紙します。 [2点]：用紙の2箇所(上、左、右)をステープルでとじて排紙します。 [位置指定]：とじ位置を選びます。とじ位置を[自動]に設定すると、とじ位置を自動的に決定します。