ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール本機のFTPサーバー機能を使って連携する

# 本機のFTPサーバー機能を使って連携する

- 概要
- FTPサーバー設定をする

## 概要

本機のFTPサーバー機能を使って通信するアプリケーションソフトウェアを利用する場合に、本機のFTPサーバー機能を設定します。

本機のFTPサーバー機能を使って連携する場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. FTPサーバー設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

## FTPサーバー設定をする

FTPサーバー機能を有効にします。あわせて、セキュリティに関する設定をします。

管理者モードの[ネットワーク]-[FTP設定]-[FTPサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[FTPサーバー] | FTPサーバー機能を使うときは、[使用する]に設定します。 初期値は[使用しない]です。
[受信拒否するコマンド] | 本機のFTPサーバー機能を使うときに、FTPクライアントからの受信を拒否するコマンドを選びます。 FTPクライアントから本機に対して、PORT/EPRTコマンドまたはPASV/EPSVコマンドが送信されたとき、エラーを返すように設定できます。 初期値は[禁止しない]です。
[PORTコマンドセキュリティ強化設定] | FTPバウンスアタックに対する、本機のセキュリティを有効にするかどうかを選びます。[受信拒否するコマンド]で[PORT/EPRT]を選んだ場合は設定できません。 FTPクライアントからPORT/EPRTコマンドが送信されてきたときに、次の条件を両方を満たす場合だけ、データコネクションを確立します。 1024未満のポート番号が指定されていない コマンドで指定されたIPアドレスが、制御コネクションを確立したときに指定されたIPアドレスと同じ 初期値は[有効]です。