ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールNFCを使ってAndroid端末と本機を連携させる

# NFCを使ってAndroid端末と本機を連携させる

- 本機のネットワーク情報をNFC経由で設定する
- NFCを使ってMobile for Androidで本機に接続する
- NFCを使ってRemote Accessで本機に接続する
- Android端末で起動するアプリケーションを設定する

## 本機のネットワーク情報をNFC経由で設定する

NFCは、携帯情報端末などで数十センチ程度の機器間の接続に使う、近距離無線通信の規格です。

本機でNFCを使用できるように設定します。あわせて、Android端末を本機に接続するときに必要となる本機のネットワーク情報を設定します。

NFCを使用することで、Android端末を本機の操作パネルのモバイルタッチエリアにかざすだけで、簡単に本機とAndroid端末をペアリングできます。

管理者モードの[環境設定]-[システム連携設定]-[モバイル連携設定]-[簡単接続設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[NFC使用設定] | NFCを使用するかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[無線接続使用設定] | Android端末と本機の無線接続の方法を設定するかどうかを選びます。 ここで設定した情報は、NFCタグに反映されます。 初期値は[設定しない]です。
| [無線接続方法] | Android端末と本機の無線接続の方法を設定します。 [個別設定]を選ぶと、詳細な設定ができます。 初期値は[本体無線設定に従う]です。
[個別設定] | [無線接続方法]で[個別設定]を選んだ場合に、Android端末と本機の無線接続の方法を設定します。 [SSID]：アクセスポイントのSSIDを入力します(32バイト以内)。 [認証・暗号化アルゴリズム]：認証または暗号化に使用するアルゴリズムを選びます。初期値は[認証・暗号化なし]です。 [WEPキー]：[認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]を選んだ場合に設定します。[WEPキー入力方式]で入力方式を選んでから、[WEPキーを変更する]にチェックをつけ、WEPキーを入力します。 [パスフレーズ]：[認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]、[802.1X]、[認証・暗号化なし]以外のアルゴリズムを選んだ場合に設定します。[パスフレーズ入力方式]で入力方式を選んでから、[パスフレーズを変更する]にチェックをつけ、パスフレーズを入力します。

#####

- 管理者モードの[環境設定]-[システム連携設定]-[モバイル連携設定]-[簡単接続設定]-[NFC使用設定]を[使用しない]に変更すると、連動して[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]の[NFC使用設定]も[使用しない]に変更されます。

- 管理者モードの[ネットワーク]-[ネットワークI/F構成]が[無線のみ]に設定されている場合は、本機の無線設定の設定値を適用してペアリングを行うため、[無線接続使用設定]は表示されません。

## NFCを使ってMobile for Androidで本機に接続する

Android端末を本機の操作パネルのモバイルタッチエリアにかざして、ペアリングする方法を説明します。

- Android端末にMobile for Androidをインストールし、NFC端末設定を有効にしてください。

- Android端末の無線接続およびNFCを有効にしてください。

- 本機でNFCを使用できるように設定してください。詳しくは、こちらをごらんください。

- 本機とAndroid端末が同じ無線LAN環境に接続している必要があります。

1. Android端末を起動します。

2. Android端末を本機の操作パネルのモバイルタッチエリアにかざします。

   - Android端末がスリープモード（スクリーンオフ）または画面ロック状態の場合は、Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、モバイルタッチエリアにかざしてください。

   - Android端末にMobile for AndroidとRemote Accessの両方をインストールしている場合は、優先して起動するように設定しているアプリケーションが起動します。設定について詳しくは、こちらをごらんください。

   本機とのペアリングが開始され、Mobile for Androidに本機が登録されます。

#####

- 操作方法について詳しくは、Mobile for Androidのヘルプをごらんください。

- Mobile for Androidで、あらかじめ印刷が可能な画面（Webブラウザーやメールの画面など）を表示しておけば、Android端末を本機の操作パネルのモバイルタッチエリアにかざすだけで、本機で直接印刷することができます。

- Mobile for Androidで、あらかじめスキャンが可能な画面を表示しておけば、Android端末を本機の操作パネルのモバイルタッチエリアにかざすだけで、本機にセットした原稿をAndroid端末に取込むことができます。

## NFCを使ってRemote Accessで本機に接続する

Android端末を本機の操作パネルのモバイルタッチエリアにかざして、Remote Accessで本機に接続する方法を説明します。

- 本機で、Android端末からのRemote Accessを使った接続を許可してください。詳しくは、こちらをごらんください。

- Android端末の無線接続およびNFCを有効にしてください。

- 本機でNFCを使用できるように設定してください。詳しくは、こちらをごらんください。

- Remote Accessを使って本機に接続するときにNFCを使用する場合は、あらかじめ本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにAndroid端末を接続しておいてください。

1. Android端末を起動します。

2. Android端末を本機の操作パネルのモバイルタッチエリアにかざします。

   - Android端末がスリープモード（スクリーンオフ）または画面ロック状態の場合は、Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、モバイルタッチエリアにかざしてください。

   - Android端末にMobile for AndroidとRemote Accessの両方をインストールしている場合は、優先して起動するように設定しているアプリケーションが起動します。設定について詳しくは、こちらをごらんください。

   本機とのペアリングが開始され、自動的に本機に接続されます。

#####

- 操作方法について詳しくは、Remote Accessのヘルプをごらんください。

- NFC経由でRemote Accessを起動するときの優先起動モードを[Address Link]に設定している場合は、自動的に本機に接続されません。Android端末を本機の操作パネルのモバイルタッチエリアにかざすと、Remote Accessに本機のネットワーク情報が自動的に入力されるため、手動で本機に接続してください。

## Android端末で起動するアプリケーションを設定する

Android端末にMobile for AndroidとRemote Accessの両方をインストールしている場合に、Android端末を本機の操作パネルのモバイルタッチエリアにかざしたとき、どちらのアプリケーションを優先して起動するかを選びます。

管理者モードの[環境設定]-[システム連携設定]-[モバイル連携設定]-[タッチ連携アプリ設定]で、[PageScope Mobile]または[bizhub Remote Access]を選びます。

初期値は[PageScope Mobile]です。