ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールSNMPで管理する

# SNMPで管理する

- 概要
- SNMPの使用設定をする

## 概要

SNMP(Simple Network Management Protocol)を使ってネットワーク機器を管理している場合は、ネットワーク経由で、本機の情報の取得や監視ができます。本機は、TCP/IP環境に対応しています。

SNMPのTRAP機能を利用すると、本機に警告が発生したときに、指定したIPアドレスに通知することもできます。

SNMPを使って本機を管理する場合は、次の手順で設定してください。

1. TCP/IP環境で使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. SNMPの使用設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

## SNMPの使用設定をする

SNMPを有効にします。あわせて、SNMPの認証設定やTRAP機能を使うかどうかを設定します。

1. 管理者モードの[ネットワーク]-[SNMP設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SNMP設定] | SNMPを有効にするときは、[使用する]を選び、お使いのSNMPのバージョンにチェックをつけます。
   [UDPポート設定] | 必要に応じて、UDPポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。
   [SNMP v1/v2c設定] | SNMP v1/v2cを使う場合は、SNMP v1/v2cに関する設定をします。
   | [Read Community Name] | 読取り専用のコミュニティー名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、15文字以内 )。
   [Write Community Name] | 読み書きを許可する場合は、チェックをつけます。あわせて、読み書き可能なコミュニティー名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、15文字以内)。
   [SNMP v3設定] | SNMP v3を使う場合は、SNMP v3に関する設定をします。
   | [Context Name] | コンテキスト名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角63文字以内)。
   [Discovery User Name] | 検出用ユーザーを許可する場合は、チェックをつけます。あわせて、検出用ユーザー名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、32文字以内)。
   [Read User Name] | 読取り専用のユーザー名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角32文字以内)。
   [Security Level] | 読取り専用ユーザーの、セキュリティレベルを選びます。
   [auth-password] | [Security Level]で[auth-password]または[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読取り専用ユーザーの、認証パスワードを入力します(スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [priv-password] | [Security Level]で[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読取り専用ユーザーの、プライバシ(暗号)に使うパスワードを入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [Write User Name] | 読み書き可能ユーザーの、ユーザー名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角32文字以内)。
   [Security Level] | 読み書き可能ユーザーの、セキュリティレベルを選びます。
   [auth-password] | [Security Level]で[auth-password]または[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読み書き可能ユーザーの、認証パスワードを入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [priv-password] | [Security Level]で[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読み書き可能ユーザーの、プライバシ(暗号)に使うパスワードを入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [暗号化アルゴリズム] | 暗号化アルゴリズムを選びます。
   [認証方式] | 認証方式を選びます。
   [TRAP許可設定] | SNMPのTRAP機能を使って、本機の状態を通知する場合は、TRAP機能の設定をします。
   | [許可設定] | SNMPのTRAP機能を使う場合は、[許可する]を選びます。
   [認証失敗時のTRAP設定] | 認証失敗時にTRAP送信を行うかどうかを選びます。
   [管理情報] | 必要に応じて、本機の情報を入力します。
   | [装置名称] | 本機の名前(MIBのsysName)を入力します(半角255文字以内)。
   [設置場所] | 本機の設定場所(MIBのsysLocation)を入力します(半角255文字以内)。
   [管理者名] | 管理者の名前(MIBのsysContact)を入力します(半角255文字以内)。

2. SNMPのTRAP機能を使って、本機の状態を通知する場合は、管理者モードの[メンテナンス]-[状態通知設定]-[IPアドレス]-[編集]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [通知先アドレス] | 本機の状態を通知するアドレスを指定します。 IPアドレス(IPv4)、IPアドレス(IPv6)、ホスト名のいずれかを入力します(半角253文字以内)。
   [ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。
   [コミュニティ名] | コミュニティー名を入力します(半角15文字以内)。
   [トレイ紙補給] | トレイの用紙がなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [紙づまり発生] | 紙づまりが発生したときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [PMコール] | 定期点検が必要になったときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [ステープル針交換] | ステープルの針がなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [トナー補給] | トナーがなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [フィニッシャー積載オーバー] | フィニッシャー積載オーバーを通知する場合は、チェックをつけます。
   [サービスコール] | サービスコールが発生したときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [ジョブ終了] | ジョブが終了したときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [パンチくず除去] | パンチくずの除去が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [廃棄トナーボックスフル] | 廃棄トナーボックスの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [ドラムユニット/現像ユニットライフ] | ドラムユニットおよび現像ユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [定着ユニットライフ] | 定着ユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [転写ローラーユニットライフ] | 転写ローラーユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [転写ベルトユニットライフ] | 転写ベルトユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [HDDミラーリングエラー] | ハードディスクのミラーリングでエラーが発生しているときに通知する場合は、チェックをつけます。 この設定は、オプションのハードディスクを装着している場合に表示されます。