ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明環境設定
検索

# 環境設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [環境設定]

本機の操作環境を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[言語選択] | タッチパネルの表示言語とキーボードの入力言語を設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[キーボード選択] | タッチパネルに表示するキーボードの種類を選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[単位系設定] | タッチパネルに表示する数値の単位系を選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[給紙トレイ設定] | 給紙トレイの選択や切換えに関する設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[オートカラーレベル調整] | カラーモードを[オートカラー]に設定して原稿を読込むとき、カラー原稿か白黒原稿かを判別する基準を調整します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[電源/パワーセーブ設定] | 管理者によって、ユーザーによる変更が許可されている場合に設定できます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[出力設定] | 管理者によって、ユーザーによる変更が許可されている場合に設定できます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[AEレベル調整] | 管理者によって、ユーザーによる変更が許可されている場合に設定できます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[小サイズ原稿] | 原稿サイズを自動で検知できない、小さな原稿を原稿ガラスにセットする場合に、コピーするかどうかを設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[白紙ページ印字設定] | 管理者によって、ユーザーによる変更が許可されている場合に設定できます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[ページ印字位置設定] | 管理者によって、ユーザーによる変更が許可されている場合に設定できます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[白紙検出レベル調整] | コピーモードまたはファクス／スキャンモードの[原稿設定]で[白紙原稿除去]を設定したときに、白紙ページを検出する度合いを調整します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[原稿ガラス常時連続読込み] | 原稿ガラスから原稿を読込むとき、[連続読込み]を設定しなくても常に連続読込みをするかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[重送検知機能使用設定] | ADFで原稿が重なって送られたことを検出する機能を使うかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[bizhub Remote Access設定 ] | Android端末からRemote Accessを使って本機の操作パネルを遠隔操作しているときの動作に関する設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。