ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すTCP/IP環境に接続して使いたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやAndroid/iOS端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# TCP/IP環境に接続して使いたい

#### 本機にIPv4アドレスを割当てるには([IPv4設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPv4設定]

本機にIPアドレス(IPv4)を割当てます。

設定 | 説明
--- | ---
[IP確定方法] | お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの割当て方法を選びます。 初期値は[自動取得]です。
| [直接設定] | 本機に固定のIPアドレスを割当てます。 IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。
[自動取得] | DHCPなどによってIPアドレスを自動で割当てます。[自動取得]を押すと、自動取得の方法を選べます。 [DHCP設定]：初期値は[使用する]です。 [BOOTP設定]：初期値は[使用しない]です。 [ARP/PING設定]：初期値は[使用する]です。 [AUTO IP設定]：初期値は[使用する]です。

#### 本機にIPv6アドレスを割当てるには([IPv6設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPv6設定]

本機にIPアドレス(IPv6)を割当てます。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | IPv6を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[IPv6自動設定] | 本機のIPv6グローバルアドレスを自動で割当てるかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
| [使用する] | ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスを自動で割当てます。
[使用しない] | IPv6グローバルアドレスを手動で割当てます。 [グローバルアドレス]：IPv6グローバルアドレスを入力します。 [ゲートウェイアドレス]：ゲートウェイアドレスを入力します。 [リンクローカルアドレス]：本機のMACアドレスから自動的に設定されたリンクローカルアドレスを表示します。
[DHCPv6設定] | DHCPv6によってIPv6グローバルアドレスを自動で割当てるかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。

#### 本機のホスト名を登録するには([DNSホスト])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [DNSホスト]

DNSサーバーをお使いの環境で、ホスト名を使って本機に接続する場合は、本機のホスト名を登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSホスト名] | 本機のホスト名を入力します(半角63文字以内)。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしていない場合は、本機のホスト名をDNSサーバーに登録する必要があります。
[Dynamic DNS設定] | Dynamic DNS機能を有効にするかどうかを選びます。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしている場合に[有効]を選ぶと、設定したホスト名をDNSサーバーに自動で登録したり、変更内容を自動で更新したりできます。 初期値は[無効]です。

#### 本機が参加しているドメイン名を登録するには([DNSドメイン])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [DNSドメイン]

本機が参加しているドメイン名を登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[ドメイン名自動取得] | DHCPなどをお使いの場合に、ドメイン名を自動で取得するかどうかを選びます。 初期値は[有効]です。
[検索ドメイン名自動取得] | DHCPなどをお使いの場合に、検索ドメイン名を自動で取得するかどうかを設定します。 初期値は[有効]です。
[DNSデフォルトドメイン名] | デフォルトドメイン名を自動で取得しない場合は、本機のデフォルトドメイン名を入力します(ホスト名と合わせて253バイト以内)。
[DNS検索ドメイン名1]～[DNS検索ドメイン名3] | 検索ドメイン名を自動で取得しない場合は、登録したい番号を選び、検索ドメイン名を入力します(半角251文字以内)。

#### 本機が利用するDNSサーバーのアドレス(IPv4)を登録するには([DNSサーバー設定(IPv4)])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [DNSサーバー設定(IPv4)]

本機からネットワーク上のコンピューターやサーバーにアクセスするときに、ホスト名によって名前解決を行う場合は、お使いのDNSサーバーのアドレス(IPv4)を本機に登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSサーバー自動取得] | DNSサーバーのアドレスを自動で取得するかどうかを選びます。 初期値は[有効]です。
[優先DNSサーバー] | お使いのDNSサーバー(プライマリ)のアドレスを入力します。
[代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2] | 複数のDNSサーバーをお使いの場合は、登録したい番号を選び、DNSサーバー(セカンダリ)のアドレスを入力します。

#### 本機が利用するDNSサーバーのアドレス(IPv6)を登録するには([DNSサーバー設定(IPv6)])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [DNSサーバー設定(IPv6)]

本機からネットワーク上のコンピューターやサーバーにアクセスするときに、ホスト名によって名前解決を行う場合は、お使いのDNSサーバーのアドレス(IPv6)を本機に登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSサーバー自動取得] | DNSサーバーのアドレスを自動で取得するかどうかを選びます。 DHCPv6をお使いの場合は、DNSサーバーのアドレスを自動的に設定できます。 初期値は[有効]です。
[優先DNSサーバー] | お使いのDNSサーバー(プライマリ)のアドレスを入力します。
[代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2] | 複数のDNSサーバーをお使いの場合は、登録したい番号を選び、DNSサーバー(セカンダリ)のアドレスを入力します。

#### LLMNRを有効にするかどうかを設定するには([LLMNR設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [LLMNR設定]

LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)を使うかどうかを選びます。

LLMNR を使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windows Vista以降(Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)のコンピューターで対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。

初期値は[有効]です。

#### pingコマンドを送信して接続確認するには([ping応答確認])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [詳細設定]
        - [ping応答確認]

本機と通信する機器に対してpingを送信し、正しく接続できていることを確認するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ping送信アドレス] | pingを送信するアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6b.:fe10:2f16」
[接続確認実行] | pingを送信し、正しく接続できていることを確認します。

#### ネットワークI/Fを増設する場合に、ネットワークI/Fの構成を設定するには([ネットワークI/F構成])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [ネットワークI/F構成]

ネットワークインターフェースを増設して使用する場合に、ネットワークインターフェースの構成を設定します。

- [有線のみ]：本機を有線LAN環境のみで使用する場合に選びます。

- [無線のみ]：本機を無線LAN環境のみで使用する場合に選びます。無線LAN環境では、本機を無線子機として動作させます。

- [有線+無線(子機モード)]：本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用する場合に選びます。無線LAN環境では、本機を無線子機として動作させます。

- [有線+無線(親機モード)]：本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用する場合に選びます。無線LAN環境では、本機を無線親機として動作させます。

- [有線+無線(Wi-Fi Direct)]：本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用する場合に選びます。無線LAN環境では、本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させます。

初期値は[有線のみ]です。

#####

- この機能を使うには、オプションの無線LAN接続キットが必要です。

#### 本機を無線ネットワーク環境に接続するための設定をするには([無線ネットワーク設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [無線ネットワーク設定]

本機を無線親機または無線子機として使用するときの動作を設定します。

[ネットワークI/F構成]で[無線のみ]または[有線+無線(子機モード)]を選んだ場合は、本機を無線子機として動作させ、お使いのアクセスポイントに接続するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ErPからの復帰] | 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる方法を選びます。 [しない]：ErPオートパワーOFF状態から復帰しません。 [マジックパケット復帰]：本機がマジックパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 [ARP+ユニキャスト通信復帰]：本機がユニキャスト通信のパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 初期値は[マジックパケット復帰]です。
[簡易設定(WPS)] | 接続に必要な情報をアクセスポイントから自動的に取得するための設定をします。 アクセスポイントがWPS機能に対応している必要があります。 [プッシュボタン方式]：[プッシュボタン方式]を選んでから[設定実行]をタップすると、アクセスポイントへの接続を試みます。 アクセスポイントでWPS設定用のボタンを押すと、SSIDやセキュリティーなど、接続に必要な設定を自動的に行います。 [PIN方式]：[PIN方式]を選んでから[設定実行]をタップすると、PINコードが表示されます。 表示されたPINコードをアクセスポイントで入力すると、SSIDやセキュリティーなど、接続に必要な設定を自動的に行います。 Windows 7以降のOSが稼動するコンピューターが必要です。
[手動設定] | SSIDや暗号化方式など、接続に必要な設定項目を手動で設定します。 [SSID]：本機が接続する無線LANアクセスポイントのSSIDを入力します(32バイト以内)。 [20/40MHz自動切換え]：40MHzを使用して高速通信を試みる場合は[使用する]を選びます。初期値は[使用しない]です。 [認証・暗号化アルゴリズム]：認証または暗号化に使用するアルゴリズムを選びます。 [WEP] を選んだ場合は、[キー入力方式]と[WEPキー]を設定します。複数のWEPキーを設定する場合は、[使用キー設定]で使用するWEPキーを選びます。 WEP以外のアルゴリズムを選んだ場合は、[キー入力方式]と[パスフレーズ]を設定します。 [アクセスポイント一覧]：本機の周囲にあるアクセスポイントを自動的に検索します。表示された一覧から、本機を接続するアクセスポイントを選びます。選択したアクセスポイントの設定を引き継いで、設定を続けることができます。
[接続状態] | 本機が接続しているアクセスポイントの確認や、アクセスポイントの電波強度、現在の通信速度などを確認できます。
[デバイス設定] | 無線ネットワークアダプターのMACアドレスを確認できます。

[ネットワークI/F構成]で[有線+無線(親機モード)]を選んだ場合は、本機を無線LANアクセスポイントとして使用するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ErPからの復帰] | 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる方法を選びます。 [しない]：ErPオートパワーOFF状態から復帰しません。 [マジックパケット復帰]：本機がマジックパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 [ARP+ユニキャスト通信復帰]：本機がユニキャスト通信のパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 初期値は[マジックパケット復帰]です。
[APモード設定] | 本機を無線LAN アクセスポイントとして使用するための設定を手動で行います。 [SSID]：本機を無線LANアクセスポイントとして使用するときのSSIDを入力します(32バイト以内)。 [20/40 MHz自動切換え]：40MHzを使用して高速通信を試みる場合は[使用する]を選びます。初期値は[使用しない]です。 [認証・暗号化アルゴリズム]：認証または暗号化に使用するアルゴリズムを選びます。初期値は[認証・暗号化なし]です。 [認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]を選んだ場合は、[キー入力方式]と[WEPキー]を設定します。複数のWEPキーを設定する場合は、[使用キー設定]で使用するWEPキーを選びます。 [認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]、[認証・暗号化なし]以外のアルゴリズムを選んだ場合は、[キー入力方式]と[パスフレーズ]を設定します。必要に応じて、[パスフレーズ自動更新]で暗号化キーを自動更新するかどうかを設定します。自動更新する場合は、[更新間隔]で暗号化キーの更新間隔を入力します。
[無線チャンネル] | アクセスポイントが使用する無線チャンネルを設定します。 [自動]を選ぶと、他のアクセスポイントが使用していないチャンネルを検索して自動的に割当てます。 初期値は[自動]です。
[ANY接続] | ANY接続を許可するかどうかを選びます。 [禁止]を選ぶと、無線子機側でアクセスポイントのSSIDを自動検出できなくなります。 初期値は[許可]です。
[MACアドレスフィルタリング] | アクセスポイントに接続できる無線子機をMACアドレスで制限します。 アクセスポイントに接続できる無線子機のMACアドレスを入力します。最大16台の機器のMACアドレスを登録できます。
[DHCPサーバー設定] | DHCPサーバー機能を使用するための設定をします。通常は、DHCPサーバーの設定が必要です。 [有効設定]：DHCPサーバー機能を有効にするかしないかを選択します。初期値は[無効]です。 [IPv4リースアドレス]：DHCPサーバー機能を有効にする場合に、DHCPサーバーがリースするIPv4アドレスの範囲を設定します。 [サブネットマスク]：DHCPサーバー機能を有効にする場合に、DHCPサーバーがリースするIPv4アドレスのサブネットマスクを入力します。 [リース期間]：DHCPサーバー機能を有効にする場合に、DHCPサーバーがリースするIPv4アドレスのリース期間を入力します。
[同時接続台数設定] | アクセスポイントへの同時接続台数を入力します。 初期値は[5]台です。
[電波強度設定] | アクセスポイントの電波強度を3段階（弱、中、強）から選びます。 初期値は[強]です。
[デバイス設定] | 無線ネットワークアダプターのMACアドレスを確認できます。
[接続子機表示] | アクセスポイントに接続している無線子機の名前とMACアドレスの一覧を表示します。

[ネットワークI/F構成]で[有線+無線(Wi-Fi Direct)]を選んだ場合は、本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させるための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ErPからの復帰] | 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる方法を選びます。 [しない]：ErPオートパワーOFF状態から復帰しません。 [マジックパケット復帰]：本機がマジックパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 [ARP+ユニキャスト通信復帰]：本機がユニキャスト通信のパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 初期値は[マジックパケット復帰]です。
[APモード設定] | 本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させるための設定を手動で行います。 [SSID]：本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして使用するときのSSIDを入力します(32バイト以内)。Wi-Fi Directに対応した端末を本機に接続する場合に利用します。Wi-Fi Directに対応した端末のWi-Fi Direct（設定）画面には、ここで設定したSSIDが表示されます。Wi-Fi Direct（設定）画面からSSIDを指定して本機に接続できない場合は、Wi-Fi（設定）画面から[仮想SSID]を指定して接続して ください。 [20/40 MHz自動切換え]：40MHzを使用して高速通信を試みる場合は[使用する]を選びます。初期値は[使用しない]です。 [認証・暗号化アルゴリズム]：認証または暗号化に使用するアルゴリズムは、[WPA2-PSK(AES)]に固定されます。パスフレーズは自動生成されます。必要に応じて、[パスフレーズ自動更新]で暗号化キーを自動更新するかどうかを設定します。自動更新する場合は、[更新間隔]で暗号化キーの更新間隔を入力します。
[無線チャンネル] | アクセスポイントが使用する無線チャンネルを設定します。 [自動]を選ぶと、他のアクセスポイントが使用していないチャンネルを検索して自動的に割当てます。 初期値は[自動]です。
[DHCPサーバー設定] | DHCPサーバー機能を使用するための設定をします。通常は、DHCPサーバーの設定が必要です。 [有効設定]：DHCPサーバー機能を有効にするかしないかを選択します。初期値は[無効]です。 [IPv4リースアドレス]：DHCPサーバー機能を有効にする場合に、DHCPサーバーがリースするIPv4アドレスの範囲を設定します。 [サブネットマスク]：DHCPサーバー機能を有効にする場合に、DHCPサーバーがリースするIPv4アドレスのサブネットマスクを入力します。 [リース期間]：DHCPサーバー機能を有効にする場合に、DHCPサーバーがリースするIPv4アドレスのリース期間を入力します。
[同時接続台数設定] | アクセスポイントへの同時接続台数を入力します。 初期値は[5]台です。
[電波強度設定] | アクセスポイントの電波強度を3段階（弱、中、強）から選びます。 初期値は[強]です。
[デバイス設定] | 無線ネットワークアダプターのMACアドレスを確認できます。
[接続子機表示] | アクセスポイントに接続している無線子機の名前とMACアドレスの一覧を表示します。
[仮想SSID] | 自動生成された仮想SSIDが表示されます。 Wi-Fi Directに未対応の端末を本機に接続する場合に利用します。 Wi-Fi Directに未対応の端末のWi-Fi（設定）画面には、仮想SSIDが表示されます。 仮想SSIDは、「DIRECT-XXXXXX」（XXXXXXはランダムな英数字と[SSID]の設定値の組合せ）で表示されます。

#####

- Wi-Fi Directを使った接続方法について詳しくは、端末の取扱説明書をごらんください。

- [無線チャンネル]が[自動]に設定されている場合、一部のAndroid端末でWi-Fi Directによる接続ができないことがあります。その場合、[無線チャンネル]の設定を固定チャンネルに変更して再接続してください。