ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明E-mail受信(POP)
検索

# E-mail受信(POP)

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [E-mail設定]
        - [E-mail受信(POP)]

本機でE-mailを受信するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 本機でE-mailを受信するかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[POPサーバーアドレス] | お使いのメールサーバー(POP)のアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IP アドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IP アドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、メールサーバー(POP)との通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[30]秒です。
[SSL使用設定] | メールサーバー(POP)との通信にSSLを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[ポート番号] | 必要に応じて、メールサーバー(POP)のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[110]です。
[ポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL 通信用のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[995]です。
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します。初期値は[確認する]です。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [チェーン]：証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。初期値は[確認しない]です。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [CN]：証明書のCN(Common Name)が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。
[ログイン名] | メールサーバー(POP)でE-mailを受信するときのログイン名を入力します(半角63 文字以内)。
[パスワード] | [ログイン名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角15 文字以内)。
[APOP認証] | メールサーバー(POP)にログインするときにAPOP認証を有効にするかどうかを選びます。 お使いの環境でAPOPをお使いの場合に設定します。 初期値は[OFF](無効)です。
[自動到着チェック] | 本機からメールサーバー(POP)に定期的に接続して、E-mailの到着の有無の問い合わせをするかどうかを選びます。 初期値は[する]です。
[ポーリング間隔] | [自動到着チェック]で[する]を選んだ場合に、メールサーバー(POP)に接続する間隔を設定します。 初期値は[15分]です。