ユーザーズガイド

検索

ホームネットワークファクス仕上りを確認して送信する

# 仕上りを確認して送信する

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. 必要に応じて、ファクス送信のオプション設定をします。

5. プレビュー（初期値：登録キー4）を押します。

6. 原稿セット方向を選びます。

7. [実行]をタップするか、またはスタートを押します。

   原稿が読込まれ、プレビュー画面が表示されます。

8. プレビュー表示を確認し、必要に応じてページの回転や設定を変更します。

   - 引続き原稿を読込む場合は、原稿をセットしてから[読込み開始]をタップします。

   - 送信を開始する場合は、[送信実行]をタップするか、またはスタートを押します。

   - 画面右側のタブキーをタップすると設定キーを表示したり、非表示にしたりできます。設定キーでは、ページの回転や削除ができます。

9. すべての原稿を読込み終えたら、[送信実行]をタップするか、またはスタートを押します。

   送信が開始されます。

#####

- 通常は、すべての原稿を読込んだあとプレビュー画像を表示しますが、原稿を読込みながら1ページごとにプレビュー画像を表示するリアルタイムプレビューを利用することもできます(初期値：[しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

- プレビューを押したあとに、原稿セット方向を選ぶ画面を表示するかどうかを選べます(初期値：[する])。詳しくは、こちらをごらんください。

- プレビュー画像の表示条件を選べます(初期値：[プレビューキー押下時])。詳しくは、こちらをごらんください。