ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール認証カードを使ってLDAPサーバーで認証する(LDAP-ICカード認証)

# 認証カードを使ってLDAPサーバーで認証する(LDAP-ICカード認証)

- 概要
- LDAP-ICカード認証の基本設定をする
- SSLで通信する
- LDAPサーバーのダウンに備えて代替認証サーバーを設定する
- ユーザーがICカードをLDAPサーバーに登録できるように設定する

## 概要

認証カードに登録されているカードIDを使って、LDAPサーバーで認証するように設定できます(LDAP-ICカード認証)。

ICカードをかざすだけで認証が完了するので、ユーザーの利便性を損なうことなく、セキュリティを強化できます。

認証カードを使って認証するには、次の手順で設定してください。

1. 本機で認証装置(ICカード認証タイプ)を使えるようにする

   - 認証装置(ICカード認証タイプ)を使うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

2. LDAP-ICカード認証の基本設定をする

3. お使いの環境に応じて、次のオプション設定をする

   目的 | 参照先
   --- | ---
   LDAPサーバーとSSLで通信したい | こちら
   LDAPサーバーのダウンに備えたい | こちら
   ICカードのIDを、ユーザーがLDAPサーバーに登録できるようにしたい | こちら

## LDAP-ICカード認証の基本設定をする

1. 管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[LDAP-ICカード認証設定]-[LDAP-ICカード認証設定]で、[LDAP-ICカード認証設定]を[使用する]に設定します(初期値：[使用しない])。

2. 管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[LDAP-ICカード認証設定]-[サーバー登録]-[編集]で、ICカードのユーザーIDを認証するLDAPサーバーの情報を登録します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [サーバーアドレス] | ICカードのユーザーIDを認証するLDAPサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
   [ポート番号] | 必要に応じて、LDAPサーバーのポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[389]です。
   [検索ベース1]～[検索ベース3] | 認証するユーザーを検索するときの、検索の起点と範囲を設定します。 [検索ベース]：検索の起点を指定します(半角255文字以内)。 入力例：「cn=users,dc=example,dc=com」 [検索範囲]：ツリーの検索範囲を選びます。初期値は[ツリー全体]です。 [ツリー全体]を選ぶと、入力した起点から下のツリー構造も含めて検索します。[直下1階層のみ]を選ぶと、入力した起点の直下の1階層のみを検索します。この場合、起点の階層自体は検索対象に含まれません。
   [タイムアウト時間] | 必要に応じて、LDAPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60]秒です。
   [認証方式] | LDAPサーバーへログインするときの、認証方式を選びます。 お使いのLDAPサーバーで採用している認証方式に合わせて選びます。 [Simple] [Digest-MD5] [GSS-SPNEGO] [NTLM v1] [NTLM v2] 初期値は[Simple]です。
   [ログイン名] | LDAPサーバーへログインして、ユーザーの検索が行えるログイン名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ログイン名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [ドメイン名] | LDAPサーバーへログインするためのドメイン名を入力します(半角64文字以内)。 [認証方式]で[GSS-SPNEGO]を選んだ場合は、Active Directoryのドメイン名を入力します。
   [referral設定] | 必要に応じて、referral機能を使うかどうかを選びます。 LDAPサーバーの環境に応じて設定してください。 初期値は[使用する]です。
   [検索属性] | ICカード情報を入力した場所に対応する属性を入力します(半角63文字以内、記号は-のみ使用可能)。 属性値は、半角英字で始める必要があります。 初期値は[uid]です。
   [ユーザー名] | 本機にログインするときのユーザー名の取得方法を選びます。 [カードIDを使用]：サーバーに、ICカード情報のみを登録している場合に選びます。ICカードにあるカードIDをユーザー名として使います。 [サーバーから取得]：サーバーに、ICカード情報以外のユーザー情報を登録している場合に選びます。サーバーから取得したユーザー名を使います。ユーザー名として検索する属性(「uid」など)を、[ユーザー名とする属性]に入力します。 [カード情報登録設定]で[使用する]を選んだ場合は[サーバーから取得]が選択され、変更できません。また、[ユーザー名とする属性]に、[カード情報登録設定]で入力した属性が表示されます。[カード情報登録設定]について詳しくは、こちらをごらんください。 初期値は[カードIDを使用]です。
   [連携外部サーバー] | 本機に保存する認証情報に使う、外部サーバーの名前を選びます。 LDAP-ICカード認証が成功したときは、認証情報を本機に保存します。この認証情報には、ユーザー名と外部サーバーの名前が含まれます。 本機に保存する認証情報のうち、外部サーバー名は、本機に登録されている外部サーバーの名前を登録できます。 初期値は[選択なし]です。

## SSLで通信する

本機とLDAPサーバーとの通信を、SSLで暗号化します。

お使いの環境でLDAPサーバーとの通信をSSLで暗号化している場合に設定します。

管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[LDAP-ICカード認証設定]-[サーバー登録]-[編集]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SSL使用設定] | SSLで通信するときは、チェックをつけます。 初期値は[OFF](チェックなし)です。
| [ポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[636]です。
[証明書検証強度設定] | 証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 それぞれの項目で[確認する]を選ぶと、その項目について、証明書の検証を行います。
| [有効期限] | 証明書が有効期限内かどうかを確認します。 初期値は[確認する]です。
[CN] | 証明書のCN(Common Name)が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します。 初期値は[確認しない]です。
[鍵使用法] | 証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。 初期値は[確認しない]です。
[チェーン] | 証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。 チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 初期値は[確認しない]です。
[失効確認] | 証明書が失効していないかどうかを確認します。 証明書の失効確認は、以下の順番で行います。 OCSP(Online Certificate Status Protocol)サービス CRL(Certificate Revocation List) 初期値は[確認しない]です。

## LDAPサーバーのダウンに備えて代替認証サーバーを設定する

LDAPサーバーを導入している場合に、優先認証サーバーがダウンしたときに備えて、代替認証サーバーを設定しておくことができます。

代替認証サーバーを設定しておくことで、万一普段使用している優先認証サーバーがダウンしても、自動的に代替認証サーバーに接続が切替わり、LDAP-ICカード認証を行うことができます。

1. 管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[LDAP-ICカード認証設定]-[代替認証サーバー設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [代替認証サーバー設定] | 代替認証サーバーを使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [再接続設定] | 優先認証サーバーへ再接続するタイミングを設定します。 初期値は[指定時間毎に接続]です。 [ログイン毎に接続]：本機での認証時に毎回、優先認証サーバーへ接続します。優先認証サーバーがダウンしている場合は、代替認証サーバーへ接続します。 [指定時間毎に接続]：本機での認証時に優先認証サーバーがダウンしている場合、代替認証サーバーへ接続します。以後、[再接続時間]で設定した時間を経過するまでの間、本機での認証時に代替認証サーバーへ接続します。[再接続時間]で設定した時間を経過した後は、本機での認証時に再度、優先認証サーバーへ接続します。

2. 管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[LDAP-ICカード認証設定]-[代替認証サーバー登録]で、[編集]をクリックして、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [サーバーアドレス] | LDAPサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
   [ポート番号] | 必要に応じて、LDAPサーバーのポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[389]です。
   [検索ベース1]～[検索ベース3] | 認証するユーザーを検索するときの、検索の起点と範囲を設定します。 [検索ベース]：検索の起点を指定します(半角255文字以内)。 入力例：「cn=users,dc=example,dc=com」 [検索範囲]：ツリーの検索範囲を選びます。初期値は[ツリー全体]です。 [ツリー全体]を選ぶと、入力した起点から下のツリー構造も含めて検索します。[直下1階層のみ]を選ぶと、入力した起点の直下の1階層のみを検索します。この場合、起点の階層自体は検索対象に含まれません。
   [タイムアウト時間] | 必要に応じて、LDAPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60]秒です。
   [認証方式] | LDAPサーバーへログインするときの、認証方式を選びます。 お使いのLDAPサーバーで採用している認証方式に合わせて選びます。 [Simple] [Digest-MD5] [GSS-SPNEGO] [NTLM v1] [NTLM v2] 初期値は[Simple]です。
   [ログイン名] | LDAPサーバーへログインして、ユーザーの検索が行えるログイン名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ログイン名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [ドメイン名] | LDAPサーバーへログインするためのドメイン名を入力します(半角64文字以内)。 [認証方式]で[GSS-SPNEGO]を選んだ場合は、Active Directoryのドメイン名を入力します。
   [referral設定] | 必要に応じて、referral機能を使うかどうかを選びます。 LDAPサーバーの環境に応じて設定してください。 初期値は[使用する]です。
   [検索属性] | ICカード情報を入力した場所に対応する属性を入力します(半角63文字以内、記号は-のみ使用可能)。 属性値は、半角英字で始める必要があります。 初期値は[uid]です。
   [ユーザー名] | 本機にログインするときのユーザー名の取得方法を選びます。 [カードIDを使用]：サーバーに、ICカード情報のみを登録している場合に選びます。ICカードにあるカードIDをユーザー名として使います。 [サーバーから取得]：サーバーに、ICカード情報以外のユーザー情報を登録している場合に選びます。サーバーから取得したユーザー名を使います。ユーザー名として検索する属性(「uid」など)を、[ユーザー名とする属性]に入力します。 [カード情報登録設定]で[使用する]を選んだ場合は[サーバーから取得]が選択され、変更できません。また、[ユーザー名とする属性]に、[カード情報登録設定]で入力した属性が表示されます。[カード情報登録設定]について詳しくは、こちらをごらんください。 初期値は[カードIDを使用]です。

3. LDAPサーバーとの通信をSSLで暗号化している場合は、管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[LDAP-ICカード認証設定]-[代替認証サーバー登録]で、[編集]をクリックして、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SSL使用設定] | SSLで通信するときは、チェックをつけます。 初期値は[OFF](チェックなし)です。
   | [ポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[636]です。
   [証明書検証強度設定] | 証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 それぞれの項目で[確認する]を選ぶと、その項目について、証明書の検証を行います。
   | [有効期限] | 証明書が有効期限内かどうかを確認します。 初期値は[確認する]です。
   [CN] | 証明書のCN(Common Name)が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します。 初期値は[確認しない]です。
   [鍵使用法] | 証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。 初期値は[確認しない]です。
   [チェーン] | 証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。 チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 初期値は[確認しない]です。
   [失効確認] | 証明書が失効していないかどうかを確認します。 証明書の失効確認は、以下の順番で行います。 OCSP(Online Certificate Status Protocol)サービス CRL(Certificate Revocation List) 初期値は[確認しない]です。

#####

- 優先認証サーバーと代替認証サーバーの接続状態は、管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[優先/代替サーバー接続状態]-[LDAP-ICカード認証]で確認できます。[接続可]と表示されている場合は、優先認証サーバーと代替認証サーバーのどちらも接続できます。

## ユーザーがICカードをLDAPサーバーに登録できるように設定する

LDAPサーバーに登録されていないICカードを使って本機で認証を行ったときに、LDAPサーバーへのICカードの登録を、ユーザーが行えるように設定します。

新しいICカードの情報をユーザー自身がLDAPサーバーに登録できるため、ユーザーや管理者の負荷を軽減できます。

管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[LDAP-ICカード認証設定]-[カード情報登録設定]-[カード情報登録設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[カード情報登録設定] | LDAPサーバーに登録されていないICカードを使って本機で認証を行ったときに、LDAPサーバーへICカードの登録を行うように設定するときは、[使用する]を選びます。 [使用する]を選んだ場合、[ユーザー名とする属性]に、ユーザー名として検索する属性（「uid」など）を入力します。 初期値は[使用しない]です。

[カード情報登録設定]で[使用する]を選んだ場合、[LDAP-ICカード認証設定]の設定が以下のように切替ります。

代替認証サーバーを使用しないように設定してある場合：

- [サーバー登録]の[ユーザー名]が[サーバーから取得]に設定されます。

- [サーバー登録]の[ユーザー名とする属性]に、この設定の[ユーザー名とする属性]で指定したものと同じ属性が設定されます。

代替認証サーバーを使用するように設定してある場合：

- [サーバー登録]の[ユーザー名]が[サーバーから取得]に設定されます。

- [サーバー登録]の[ユーザー名とする属性]に、この設定の[ユーザー名とする属性]で指定したものと同じ属性が設定されます。

- [代替認証サーバー登録]の[ユーザー名]が[サーバーから取得]に設定されます。

- [代替認証サーバー登録]の[ユーザー名とする属性]に、この設定の[ユーザー名とする属性]で指定したものと同じ属性が設定されます。

#####

- この機能を使うには、あらかじめユーザーがICカード情報を登録できるように設定しておく必要があります。本機の操作パネルで、[管理者設定]-[環境設定]-[ユーザー操作禁止設定]-[変更禁止設定]-[生体/ICカード情報登録]を[許可]に設定してください（初期値：[禁止]）。