ユーザーズガイド

検索

ホームプリントプリンタードライバーのプリント画面について

# プリンタードライバーの[プリント]画面について

- プリント画面の表示のしかた
- 各画面で共通の項目について

## [プリント]画面の表示のしかた

1. アプリケーションソフトウェアで原稿データを開き、[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。

2. [プリンタ：]で、印刷したいプリンターが選ばれていることを確認します。

   [印刷部数と印刷ページ]画面が表示されます。

## 各画面で共通の項目について

[プリント]画面で共通の設定やボタンについて説明します。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙ビュー] | 現在の設定でのページレイアウトのサンプルを表示し、印刷結果のイメージを確認できます。
[詳細情報] | 現在の設定内容を文字で表示します。
[本体情報...] | オプション装着の状態を表示します。本機と通信可能な状態で有効です。 [装置情報取得]：本機と通信してオプションの装着状態を取得します。 [SNMP設定]：本機側でSNMP Read Community Nameを変更した場合は、本機から情報を取得するときに使うRead Community Nameを入力します。 [Wake-On-Lan...]：Wake-On-Lan機能に関する設定をします。Wake-On-Lan機能を使うには、あらかじめ本機で[ErPからの復帰]の設定が必要です。詳しくは、こちらをごらんください。 Wake-On-Lan機能を使う場合は、[マジックパケット復帰]にチェックをつけます。また、Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[拡張ネットワーク設定]-[デバイス設定]で表示されるMACアドレスを入力します。 [バージョン...]：お使いのプリンタードライバーのバージョンを確認します。
[標準に戻す] | 設定内容を初期値の状態に戻します。
[キャンセル] | 変更した設定を無効(キャンセル)にして、設定画面を閉じます。
[プリント] | 変更した設定を有効にして印刷します。

#####

- Mac OS X 10.9/10.10/10.11でサンドボックス対応アプリケーションをお使いの場合、[本体情報...]の[装置情報取得]は利用できません。

- Mac OS X 10.10/10.11の場合、[本体情報...]の[Wake-On-Lan...]は表示されません。