ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールIPアドレスファクスの使用環境を設定する

# IPアドレスファクスの使用環境を設定する

- 概要
- IPアドレスファクス送受信の基本設定をする
- モノクロ送信するときの圧縮形式の初期値を設定する
- カラー送信するときの圧縮形式の初期値を設定する

## 概要

IPアドレスファクスは、企業内ネットワークなど、限られたネットワーク内でファクスを送受信します。宛先はIPアドレスのほかに、ホスト名やメールアドレスでも送受信できます。

通信には、SMTPプロトコルを使います。本機のメールサーバー(SMTP)機能で通信するため、送信先のIPアドレスを指定して通信する場合は、サーバーが必要ありません。

IPアドレスファクスを使う場合は、次の手順で設定してください。

- IPアドレスファクスを使うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

- この機能を使うには、オプションのFAXキット が必要です。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. IPアドレスファクス送受信の基本設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

3. お使いの環境に応じて、次のオプション設定をする

   目的 | 参照先
   --- | ---
   モノクロ送信するときの圧縮形式の初期値を変更したい | こちら
   カラー送信するときの圧縮形式の初期値を変更したい | こちら

## IPアドレスファクス送受信の基本設定をする

IPアドレスファクスを有効にします。あわせて、ファクスの送受信に関する設定や、本機の発信元情報、IPアドレスファクスの動作モードなどを設定します。

1. 管理者モードの[ネットワーク]ｰ[ネットワークファクス設定]-[ネットワークファクス機能設定]で、[IPアドレスファクス機能設定]を[ON]に設定します(初期値：[OFF])。

2. 管理者モードの[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[SMTP送信設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ポート番号] | 必要に応じて、メールサーバー(SMTP)のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[25]です。
   [接続タイムアウト] | 必要に応じて、メールサーバー(SMTP)との通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60]秒です。

3. 管理者モードの[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[SMTP受信設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SMTP受信機能] | IPアドレスファクスを使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [ポート番号] | 必要に応じて、メールサーバー(SMTP)のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[25]です。
   [接続タイムアウト] | 必要に応じて、メールサーバー(SMTP)との通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[300]秒です。

4. 管理者モードの[ファクス設定]-[発信元/ファクスID登録]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [デフォルト] | 発信元名の初期値を選びます。 初期値に設定した発信元名は、ファクスを送信するときに、自動的に付加されます。
   [発信元名] | 登録した発信元名を表示します。
   [編集] | 発信元名を20件まで登録できます。 送信先に応じて、発信元名を使い分けたいときに登録します。
   | [登録No.] | 登録番号を表示します。
   [発信元名] | 発信元名を入力します(半角30文字／全角15文字以内)。
   [削除] | 登録されている発信元名を削除します。

5. 管理者モードの[ファクス設定]-[ネットワークファクス設定]-[IPアドレスファクス動作設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [動作モード] | お使いの環境に合わせて、IPアドレスファクスの動作モードを選びます。 [モード1]：IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびCIAJ(情報通信ネットワーク産業協会)が定めるダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。ただし、カラー送信は、弊社専用の方式で行われるため、弊社機種でのみ受信できます。 [モード2]：IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびCIAJ(情報通信ネットワーク産業協会)が定めるダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。カラー送信は、ダイレクトSMTP規格に適合した方式(Profile-Cフォーマット)で行われます。 初期値は[モード1]です。
   [カラー原稿の送信] | [動作モード]で[モード2]を選んだ場合に、カラー送信を許可するかどうかを選びます。 ダイレクトSMTP規格のカラー受信ができない機種に送信する場合に[許可しない]を選びます。 初期値は[許可する]です。

## モノクロ送信するときの圧縮形式の初期値を設定する

必要に応じて、モノクロで送信するときの、圧縮形式の初期値を変更します。

管理者モードの[ファクス設定]-[ネットワークファクス設定]-[白黒2値圧縮方法]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[白黒2値圧縮方法] | モノクロで送信するときの、圧縮形式の初期値を選びます。 [MH]：[MMR]に比べて、画像データサイズが大きくなります。 [MR]：[MH]と[MMR]の中間の画像データサイズになります。 [MMR]：画像データサイズが最も小さくなります。 初期値は[MMR]です。

## カラー送信するときの圧縮形式の初期値を設定する

必要に応じて、フルカラーまたはグレースケールで送信するときの、圧縮形式の初期値を変更します。

管理者モードの[ファクス設定]-[ネットワークファクス設定]-[カラー/モノクロ多値圧縮方法]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[カラー/モノクロ多値圧縮方法] | フルカラーまたはグレースケールで送信するときの、圧縮形式の初期値を選びます。 [JPEG(カラー)]：画像データをカラーのJPEG 形式で圧縮します。 [JPEG(グレースケール)]：画像データをモノクロのJPEG 形式で圧縮します。 [指定しない]：[白黒2値圧縮方法]で指定した圧縮形式に従って圧縮します。カラーまたはグレースケールで送信できません。どのようなファイル形式を指定しても、TIFF形式に変換します。 初期値は[JPEG(カラー)]です。