ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明TCP/IP設定
検索

# TCP/IP設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]

TCP/IP環境に接続して使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | TCP/IPを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[IPv4設定] | 本機にIPアドレス(IPv4)を割当てます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[IPv6設定] | 本機にIPアドレス(IPv6)を割当てます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[DNSホスト] | DNSサーバーをお使いの環境で、ホスト名を使って本機に接続する場合は、本機のホスト名を登録します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[DNSドメイン] | 本機が参加しているドメイン名を登録します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[DNSサーバー設定(IPv4)] | 本機からネットワーク上のコンピューターやサーバーにアクセスするときに、ホスト名によって名前解決を行う場合は、お使いのDNSサーバーのアドレス(IPv4)を本機に登録します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[DNSサーバー設定(IPv6)] | 本機からネットワーク上のコンピューターやサーバーにアクセスするときに、ホスト名によって名前解決を行う場合は、お使いのDNSサーバーのアドレス(IPv6)を本機に登録します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[IPsec設定] | 本機でIPsecを使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[IPv4許可設定] | 本機へのアクセスを許可するコンピューターを、IPv4アドレスで指定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[IPv4拒否設定] | 本機へのアクセスを拒否するコンピューターを、IPv4アドレスで指定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[IPv6許可設定] | 本機へのアクセスを許可するコンピューターを、IPv6アドレスで指定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[IPv6拒否設定] | 本機へのアクセスを拒否するコンピューターを、IPv6アドレスで指定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[簡易IPフィルタリング] | 本機にアクセスできる機器をIPアドレス(IPv4/IPv6)で制限できます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[RAWポート番号] | Port9100印刷で使うRAWポートの番号を設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[LLMNR設定] | LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)を使うかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。