ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について使用環境をセットアップする

# 使用環境をセットアップする

- BioDriver(USB-Driver)のインストールのしかた(Windows 7/8.1/10)
- BioDriver(USB-Driver)のインストールのしかた(Windows Vista)
- Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102のインストールのしかた

## BioDriver(USB-Driver)のインストールのしかた(Windows 7/8.1/10)

Data Administratorを使うには、本機の認証設定を行ったあとに、使用環境のセットアップを行います。

セットアップは、認証装置のBioDriver(USB-Driver)をインストールして、次にData Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102をインストールする手順で行います。

- あらかじめ、コンピューターに Data Administratorのインストールが必要です。Data Administratorは最新版をお使いください。インストール方法について詳しくは、Data Administratorのマニュアルをごらんください。

- お使いのData Administratorのバージョン情報は、Data Administrator の[ヘルプ]メニューから[バージョン情報]- [プラグインバージョン情報]で確認できます。

- 最新のBioDriver(USB-Driver)は、弊社Webサイトからダウンロードできます。

1. 本機の主電源スイッチをOFF にし、本機から認証装置を取外します。

2. BioDriver(USB-Driver)をインストールします。

   - 認証装置をコンピューターのUSB ポートに接続します。

   #####

   - USBケーブルの抜き差しは、プラグの部分を持って行ってください。故障の原因となります。

   - USBハブを使う場合は、500 mA以上の電力を供給できるセルフパワーのUSBハブをお使いください。

3. [デバイスとプリンター]ウィンドウを開きます。

   - Windows 8.1/10の場合は、[Windows]()キーを押しながら[X]キーを押し、表示されたメニューから[コントロール パネル]-[ハードウェアとサウンド]-[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。

   - Windows 7の場合は、スタートメニューから[デバイスとプリンター]をクリックします。[デバイスとプリンター]が表示されていない場合は、[コントロール パネル]-[ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。

4. [未指定]カテゴリーに表示されている認証装置のデバイス名(もしくは[不明なデバイス])を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

5. [ハードウェア]タブの[プロパティ]をクリックします。

6. [全般]タブの[設定の変更]をクリックします。

7. [ドライバーの更新...]をクリックします。

8. ドライバーソフトウェアの検索方法を選択する画面で[コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]をクリックします。

9. [参照...] をクリックします。

10. コンピューター内のBioDriver(USB-Driver)ファイルを選び、[OK]をクリックします。

11. [次へ]をクリックし、画面の指示に従って操作します。

    - [Windows セキュリティ]の発行元検証に関する画面が表示されるときは、[このドライバー ソフトウェアをインストールします]をクリックします。

12. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。

    続いて、Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102 をインストールします。こちらをごらんください。

## BioDriver(USB-Driver)のインストールのしかた(Windows Vista)

Data Administratorを使うには、本機の認証設定を行ったあとに、使用環境のセットアップを行います。

セットアップは、認証装置のBioDriver(USB-Driver)をインストールして、次にData Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102をインストールする手順で行います。

- あらかじめ、コンピューターに Data Administratorのインストールが必要です。Data Administratorは最新版をお使いください。インストール方法について詳しくは、Data Administratorのマニュアルをごらんください。

- お使いのData Administratorのバージョン情報は、Data Administratorの[ヘルプ]メニューから[バージョン情報]-[プラグインバージョン情報]で確認できます。

- 最新のBioDriver(USB-Driver)は、弊社Webサイトからダウンロードできます。

1. 本機の主電源スイッチをOFFにし、本機から認証装置を取外します。

2. BioDriver(USB-Driver)をインストールします。

   - 認証装置をコンピューターのUSBポートに接続します。

   [新しいハードウェアが見つかりました]画面が表示されます。

   #####

   - USBケーブルの抜き差しは、プラグの部分を持って行ってください。故障の原因となります。

   - USBハブを使う場合は、500 mA以上の電力を供給できるセルフパワーのUSBハブをお使いください。

3. [ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)]を選択します。

4. [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)]をクリックします。

5. [参照...]をクリックします。

6. コンピューター内のBioDriver(USB-Driver)ファイルを選び、[OK]をクリックします。

7. [次へ]をクリックし、画面の指示に従って操作します。

8. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。

   続いて、Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102をインストールします。こちらをごらんください。

## Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102のインストールのしかた

- 最新のData Administrator PlugInは、弊社Webサイトからダウンロードできます。

1. Data Administrator PlugInのsetup.exeをクリックします。

2. 必要に応じて、セットアップ言語を選び、[OK]をクリックします。

3. 画面の指示に従って、インストールを行います。

4. [次へ]をクリックします。

5. 使用許諾契約を確認し、[使用許諾契約の条項に同意します]を選び、[次へ]をクリックします。

6. [インストール]をクリックします。

7. インストールが完了したら、[完了]をクリックします。

   Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102のインストールが完了し、セットアップの完了です。